# Přehled instalace

Legenda ke straně 2

Montáž izolovaného krytu nástroje probíhá následovně:

1. Vyšroubujte z izolovaného krytu nástroje přední matici a sejměte z něj gumový kroužek.

2. Rozdělte izolovaný kryt nástroje na dvě poloviny.

3. Nasaďte obě poloviny izolovaného krytu nástroje na nástroj.

4. Utáhněte přední matici a nasaďte gumový kroužek na správné místo na nástroji.

Demontáž izolovaného krytu nástroje probíhá následovně:

1. Vyšroubujte z nástroje přední matici držící izolovaný kryt nástroje a sejměte z něj gumový kroužek.

2. Sejměte obě poloviny izolovaného krytu nástroje z nástroje.