# Общие требования безопасности при эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность высокого напряжения

Случайный контакт с высоким напряжением может привести к тяжелой травме или смерти.

- Крышки изолированных инструментов всегда необходимо использовать вместе с изолированными головками.

- Запрещается использовать крышки изолированных инструментов, если они повреждены или неправильно установлены.

- Только те части инструмента защищены от высокого напряжения, которые закрыты крышками изолированного инструмента. Остальные части инструмента не защищены от высокого напряжения.

## Проверка перед эксплуатацией

- Всегда выполняйте визуальную проверку изделия перед эксплуатацией.

- В случае сомнений относительно безопасности изделия необходимо, чтобы его осмотрел специально обученный специалист.

## Температура

- Изделие следует использовать в промышленной среде с регулируемой температурой.

- Запрещается использовать изделие при температуре выше 40°C или при высокой атмосферной влажности.