# Descripción general de la instalación

Leyenda de la página 2.

Para instalar la cubierta de la herramienta aislada, siga los siguientes pasos:

1. Retire la tuerca delantera y el anillo de goma de la cubierta de la herramienta aislada.

2. Separe la cubierta de la herramienta aislada en dos partes.

3. Fije las dos partes de la cubierta de la herramienta aislada a la herramienta.

4. Apriete la tuerca delantera y fije el anillo de goma en su sitio en la herramienta.

Para retirar la cubierta de la herramienta aislada, siga los siguientes pasos:

1. Retire la tuerca delantera y el anillo de goma de la cubierta de la herramienta aislada en la herramienta.

2. Retire las dos partes de la cubierta de la herramienta aislada en la herramienta.