# Segurança Geral na Instalação

AVISO

Perigo de Alta Tensão

Tampas isoladas da ferramenta devem sempre ser usadas juntamente com soquetes isolados.

- Não use tampas isoladas da ferramenta sem soquetes isolados.

- Instale as tampas isoladas da ferramenta de maneira segura; siga sempre as instruções de instalação.

- Troque as tampas isoladas da ferramenta se estas apresentarem qualquer tipo de dano.

Nesta seção

- Visão Geral da Instalação