# Allmän installation, säkerhet

VARNING

Högspänningsfara

Isolerade verktygslock måste alltid användas tillsammans med isolerade uttag.

- Använd inte isolerade verktygslock utan isolerade uttag.

- Se till att de isolerade verktygslocken sitter ordentligt på plats, och följ alltid installationsanvisningarna.

- Byt ut de isolerade verktygslocken om de skadas på något sätt.

I detta avsnitt

- Installationsöversikt