# Insulated Cover ETV STR25

## Attachments

# Deklarationer

# Regionala krav

VARNING

Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly, som är känd för staten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador och annan reproduktiv skada. För mer information gå in på

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Säkerhet

KASSERA EJ – GE TILL ANVÄNDAREN

VARNING

Läs alla säkerhetsföreskrifter, instruktioner, illustrationer och specifikationer som hör till elverktyget.

Underlåtenhet att följa alla angivna instruktioner kan leda till elektrisk stöt, eldsvåda och/eller svåra personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

VARNING

Alla lokala säkerhetsföreskrifter avseende installation, drift och underhåll skall alltid åtföljas.

## Användningsintyg

- Endast för yrkesmässigt bruk.

- Denna produkt och medföljande tillbehör får inte modifieras på något sätt.

- Använd inte denna produkt om den har skadats.

- Om produktuppgifterna eller varningsskyltarna på produkten inte är läsliga eller lossnar ska de bytas omedelbart.

- Produkten får endast installeras, användas och servas av behöriga personer i en miljö för industriellt bruk.

I detta avsnitt

- Avsedd användning
- Produktspecifika anvisningar

# Avsedd användning

Produkten är avsedd för att användas på eller i nära anslutning till strömsatta elektriska apparater eller ledare som drivs med en spänning på maximalt 1000 V.

# Produktspecifika anvisningar

# Allmän installation, säkerhet

VARNING

Högspänningsfara

Isolerade verktygslock måste alltid användas tillsammans med isolerade uttag.

- Använd inte isolerade verktygslock utan isolerade uttag.

- Se till att de isolerade verktygslocken sitter ordentligt på plats, och följ alltid installationsanvisningarna.

- Byt ut de isolerade verktygslocken om de skadas på något sätt.

I detta avsnitt

- Installationsöversikt

# Installationsöversikt

Förklaring till sidan 2.

För att installera det isolerade verktygslocket gör du följande:

1. Avlägsna den främre muttern och gummiringen från det isolerade verktygslocket.

2. Dela det isolerade verktygslocket i dess två halvor.

3. Fäst de det isolerade verktygslockets båda halvor på verktyget.

4. Fäst den främre muttern och sätt fäst gummiringen på plats på verktyget.

För att avlägsna det isolerade verktygslocket gör du följande:

1. Avlägsna den främre muttern och det isolerade verktygslockets gummiring från verktyget.

2. Avlägsna det isolerade verktygslockets båda halvor från verktyget.

# Allmän säkerhet vid användning

VARNING

Högspänningsfara

Oavsiktlig kontakt med högspänning kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall.

- Använd alltid isolerade verktygslock tillsammans med isolerade uttag.

- Använd inte isolerade verktygslock om de är skadade på något sätt eller om de inte är korrekt installerade.

- Endast de delar av verktyget som täcks av de isolerade verktygslocken är skyddade mot högspänning. De övriga delarna av verktyget är inte skyddade mot högspänning.

## Inspektion före användning

- Inspektera produkten visuellt varje gång före användning.

- Om det föreligger några tvivel angående produktens säkerhet måste en person med lämpliga kvalifikationer inspektera det och, vid behov, testa det på nytt.

## Temperatur

- Använd denna produkt i industrimiljö med reglerad temperatur.

- Använd inte produkten i temperaturer över 40 °C eller i hög omgivande luftfuktighet.

# Allmän säkerhet vid service och underhåll

## Förvaring

- Förvara produkten på lämpligt sätt så att risken för skador på isoleringen till följd av förvaring eller transport minimeras.

- Förvara produkten åtskild från andra verktyg för att undvika mekaniska skador eller förväxling.

- Skydda produkten mot stark hetta och UV-strålning.

## Regelbunden kontroll

En person med lämpliga kvalifikationer bör utföra årlig visuell inspektionen av produkten för att avgöra om det är lämpligt att fortsätta använda den.