# Panoramica sull'installazione

Legenda a pagina 2.

Per installare il coperchio dello strumento isolato, procedere come segue:

1. Rimuovere il dado anteriore e l'anello di gomma dal coperchio dello strumento isolato.

2. Separare il coperchio dello strumento isolato nelle due metà.

3. Collegare le due metà del coperchio dello strumento isolato allo strumento.

4. Fissare in posizione il dado anteriore e l'anello di gomma sullo strumento.

Per rimuovere il coperchio dello strumento isolato, procedere come segue:

1. Rimuovere il dado anteriore e l'anello di gomma del coperchio dello strumento isolato dallo strumento.

2. Rimuovere le due metà del coperchio dello strumento isolato dallo strumento.