# Insulated Cover ETV STR25

## Attachments

# Declarações

# Requisitos regionais

AVISO

Este produto pode expor você a produtos químicos, entre eles o chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos em recém-nascidos, além de outros danos à reprodução. Para mais informações, visite

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Segurança

NÃO DESCARTE - ENTREGUE AO USUÁRIO

AVISO

Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com a ferramenta elétrica.

O não cumprimento de todas as instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

Guarde todos os alertas e instruções para referência futura.

AVISO

Todas as normas de segurança localmente legisladas relativas a instalação, operação e manutenção devem ser sempre respeitadas.

## Declaração de Uso

- Apenas para uso profissional.

- Este produto e seus acessórios não devem ser modificados em qualquer circunstância.

- Não utilize o produto se estiver danificado.

- Se os dados do produto ou as sinalizações de perigo na ferramenta deixarem de ser legíveis ou se soltarem, substitua o produto sem demora.

- Somente uma pessoa qualificada em ambiente de montagem industrial pode instalar, operar ou dar manutenção de rotina no produto.

Nesta seção

- Uso pretendido
- Instruções específicas do produto

# Uso pretendido

Este produto destina-se ao uso em aparelhos ou condutores elétricos energizados, ou na proximidade destes, que operam a uma tensão máxima de 1000 V.

# Instruções específicas do produto

# Segurança Geral na Instalação

AVISO

Perigo de Alta Tensão

Tampas isoladas da ferramenta devem sempre ser usadas juntamente com soquetes isolados.

- Não use tampas isoladas da ferramenta sem soquetes isolados.

- Instale as tampas isoladas da ferramenta de maneira segura; siga sempre as instruções de instalação.

- Troque as tampas isoladas da ferramenta se estas apresentarem qualquer tipo de dano.

Nesta seção

- Visão Geral da Instalação

# Visão Geral da Instalação

Legenda da página 2

Para instalar a tampa isolada da ferramenta, faça o seguinte:

1. Remova a porca dianteira e o anel de borracha da tampa isolada da ferramenta.

2. Separe a tampa isolada da ferramenta em suas duas metades.

3. Prenda à ferramenta as duas metades da tampa isolada da ferramenta.

4. Fixe a porca dianteira e prenda o anel de borracha no lugar na ferramenta.

Para remover a tampa isolada da ferramenta, faça o seguinte:

1. Remova da ferramenta a porca dianteira e o anel de borracha da tampa isolada da ferramenta.

2. Remova da ferramenta as duas metades da tampa isolada da ferramenta.

# Segurança Geral na Operação

AVISO

Perigo de Alta Tensão

Um contato acidental com alta tensão pode resultar em lesões graves ou em morte.

- Use sempre tampas isoladas da ferramenta com soquetes isolados.

- Não use tampas isoladas da ferramenta, se estas estiverem danificadas de alguma maneira ou se não estiverem corretamente instaladas.

- Somente partes da ferramenta cobertas por tampas isoladas da ferramenta estão protegidas contra alta tensão. As outras partes da ferramenta não estão protegidas contra alta tensão.

## Inspeção Antes do Uso

- Inspecione visualmente o produto toda vez antes de usá-lo.

- Caso haja dúvidas em relação à segurança do produto, uma pessoa adequadamente treinada deve examiná-lo e retestá-lo, se necessário.

## Temperatura

- Use este produto em qualquer ambiente industrial com regulagem de temperatura.

- Não use este produto em temperaturas acima de 40 °C ou sob alta umidade ar.

# Segurança em Manutenções de Rotina e Manutenções Corretivas

## Armazenamento

- Guarde o produto de maneira adequada, de modo a minimizar o risco de danos ao isolamento decorrentes de armazenamento e de transporte.

- Guarde o produto separado de outras ferramentas, de modo a evitar danos mecânicos ou confusões.

- Proteja o produto de calor excessivo, bem como de radiação UV.

## Exame Periódico

Uma pessoa adequadamente treinada deve realizar um exame visual do produto uma vez por ano, a fim de determinar sua adequação a uma manutenção adicional.