# Insulated Cover ETV STR25

## Attachments

# Декларации

# Региональные требования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В процессе использования данного продукта существует опасность подвергнуться воздействию химических веществ, в частности, свинца, который, согласно данным, имеющимся в штате Калифорния, вызывает раковые заболевания, врожденные дефекты развития или другие патологии репродуктивной системы. Более подробная информация представлена на веб-сайте

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Безопасность

НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ — ПЕРЕДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасной работе, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями, которые поставляются вместе с данным электроинструментом.

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для справки на будущее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо неукоснительно соблюдать все местные законодательно закрепленные правила техники безопасности, касающиеся установки, эксплуатации и техобслуживания.

## Предписание по использованию

- Только для профессионального использования.

- Запрещается модифицировать данное изделие и его принадлежности каким-либо образом.

- В случае повреждения данного изделие его использование запрещено.

- Если этикетка с информацией об изделии или с предупредительными знаками на корпусе изделия стала неразборчивой или отклеилась, без промедления замените ее.

- Данное устройство должно устанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться только квалифицированным персоналом в промышленных условиях.

В этом разделе

- Использование по назначению
- Особые инструкции по устройству

# Использование по назначению

Данное изделие предназначено для использования вместе или вблизи с электрическим аппаратом, находящимся под напряжением, или проводниками, работающими с максимальным напряжением 1000 В.

# Особые инструкции по устройству

# Общие требования безопасности при установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность высокого напряжения

Крышки изолированных инструментов всегда необходимо использовать вместе с изолированными головками.

- Запрещается использовать крышки изолированных инструментов без изолированных головок.

- Надежно установите крышки изолированных инструментов. Всегда следуйте инструкциям по установке

- Замените крышки изолированных инструментов в случае их повреждения.

В этом разделе

- Обзор установки

# Обзор установки

Обозначения для стр. 2.

Чтобы установить крышку изолированного инструмента, выполните следующее:

1. Снимите переднюю гайку и резиновое кольцо с крышки изолированного инструмента.

2. Разделите крышку изолированного инструмента на две половины.

3. Прикрепите две половины крышки изолированного инструмента к инструменту.

4. Закрепите переднюю гайку и установите резиновое кольцо в инструмент.

Чтобы снять крышку изолированного инструмента, выполните следующее:

1. Снимите переднюю гайку и резиновое кольцо крышки изолированного инструмента с инструмента.

2. Снимите две половинки крышки изолированного инструмента с инструмента.

# Общие требования безопасности при эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность высокого напряжения

Случайный контакт с высоким напряжением может привести к тяжелой травме или смерти.

- Крышки изолированных инструментов всегда необходимо использовать вместе с изолированными головками.

- Запрещается использовать крышки изолированных инструментов, если они повреждены или неправильно установлены.

- Только те части инструмента защищены от высокого напряжения, которые закрыты крышками изолированного инструмента. Остальные части инструмента не защищены от высокого напряжения.

## Проверка перед эксплуатацией

- Всегда выполняйте визуальную проверку изделия перед эксплуатацией.

- В случае сомнений относительно безопасности изделия необходимо, чтобы его осмотрел специально обученный специалист.

## Температура

- Изделие следует использовать в промышленной среде с регулируемой температурой.

- Запрещается использовать изделие при температуре выше 40°C или при высокой атмосферной влажности.

# Общие требования безопасности при периодическом и текущем техническом обслуживании

## Хранение

- Изделие необходимо хранить надлежащим образом, чтобы минимизировать риск повреждения изоляции при хранении или транспортировке.

- Храните изделие отдельно от других инструментов, чтобы избежать механического повреждения или смешения.

- Защитите изделия от избыточного тепла и ультрафиолетового излучения.

## Периодическая проверка

Надлежащим образом обученный специалист должен выполнять ежегодную визуальную проверку изделия. чтобы определить его пригодность для дальнейшей эксплуатации.