# Aperçu de l’installation

Légende de la page 2

Pour installer la protection isolante de l'outil, procéder comme suit :

1. Déposer l’écrou avant et la bague caoutchouc de la protection isolante de l'outil.

2. Séparer en deux la protection isolante de l'outil.

3. Fixer les deux moitiés de la protection isolante sur l’outil.

4. Fixer l'écrou avant et la bague en caoutchouc sur l'outil.

Pour retirer la protection isolante de l'outil, procéder comme suit :

1. Déposer la l’écrou avant et la bague caoutchouc de la protection isolante de l'outil.

2. Retirer les deux moitiés de la protection isolante de l’outil.