# Обзор установки

Обозначения для стр. 2.

Чтобы установить крышку изолированного инструмента, выполните следующее:

1. Снимите переднюю гайку и резиновое кольцо с крышки изолированного инструмента.

2. Разделите крышку изолированного инструмента на две половины.

3. Прикрепите две половины крышки изолированного инструмента к инструменту.

4. Закрепите переднюю гайку и установите резиновое кольцо в инструмент.

Чтобы снять крышку изолированного инструмента, выполните следующее:

1. Снимите переднюю гайку и резиновое кольцо крышки изолированного инструмента с инструмента.

2. Снимите две половинки крышки изолированного инструмента с инструмента.