# Serraggi di StepSync

Gli unici programmi di serraggio utilizzabili in combinazione con StepSync sono i programmi di serraggio Multistep. Per la sincronizzazione degli strumenti nella configurazione vengono utilizzati i punti di sincronizzazione. In questi punti, ciascuno strumento attenderà gli altri prima di proseguire alla fase successiva nel programma di serraggio Multistep. Nota: l'assegnazione di programmi di SERRAGGIO ai diversi strumenti può aver luogo solo in ToolsTalk 2.

Esempio di programma di serraggio Multistep per StepSync

A | Punto di sincronizzazione

Un programma di serraggio può essere composto da un massimo di 25 fasi, senza contare i punti di sincronizzazione.

Fasi disponibili

- Serra ad angolo

- Serra a coppia

- Serra a coppia più angolo

- Serra a DynaTork

- Attendi

- Sganciamento bussola

- Serra a coppia o angolo

- Svita all'angolo

- Svita alla coppia

- Avvitamento

- Serra a rendimento M2

- Serra a rendimento

- Serra a coppia e angolo

- Spanatura a coppia

- Innesta

Monitor disponibili

- Angolo

- Coppia di picco

- Coppia di arresto

- Valore di coppia e deviazione

- Finestra della coppia nell'angolo

- Coppia dopo la visualizzazione elevata

- Coppia post-visualizzazione bassa

- Angolo da rendimento

- Coppia prevalente

- Corrente di spegnimento

- Angolo filettatura successivo

- Coppia di picco filettatura successivo

- Rilevamento avanzamento a scatti

- Ora

Limitazioni delle fasi disponibili

- Coppia massima

- Angolo massimo

- Filettatura trasversale

- Coppia di annullamento

- Gradiente di coppia

- Coppia nella vista angolo

- Deviazione coppia-corrente

Gestione scarti

Quando viene commutato su Off:

Azione in caso di errore | Descrizione
Termina tutto | Tutti i canali termineranno il serraggio e invieranno uno stato di NOK. Il serraggio con errore invierà le informazioni aggiuntive Terminato da un altro bullone.
Continua OK | I canali in errore termineranno il serraggio con lo stato NOK. I restanti canali continueranno con il resto del programma di serraggio.

Quando viene commutato è su On:

Parametro | Descrizione
--- | ---
Numero massimo delle fasi non riuscite | Specifica il numero massimo di fasi che potrebbero avere esito negativo durante l'intero serraggio. La stessa fase può avere esito negativo più di una volta e verrà conteggiata come fase non riuscita. Se non viene impostato, un numero illimitato di fasi può avere esito negativo.
Azione in caso di superamento | Specifica l'azione da eseguire al superamento del numero massimo delle fasi non riuscite.
Azione in caso di NOK durante la riparazione | Specifica l'azione da eseguire in caso di rilevamento di un nuovo errore (NOK) mentre è in corso una riparazione.