# Configuration des Doubles capteurs

Disponible pour FlexSystem et StepSync.

Double capteur | Description
--- | ---
Double couple nécessaire | Si l’outil connecté doit avoir des capteurs double couple (qui ne sont pas désactivés) pour pouvoir exécuter un serrage.
Double angle nécessaire | Si l’outil connecté doit avoir des capteurs double angle (qui ne sont pas désactivés) pour pouvoir exécuter un serrage.
Couple secondaire sur la courbe | Si les valeurs du capteur de couple secondaire sont incluses dans la courbe.
Angle secondaire sur la courbe | Si les valeurs du capteur d’angle secondaire sont incluses dans la courbe.
Activer restriction de couple double | Si la restriction de capteur de couple double est activée.
Différence de couple maximum | La limite pour la restriction de différence de couple double.
Activer restriction d’angle double | Si la restriction de capteur d’angle double est activée.
Différence d’angle maximum | La limite pour la restriction de différence d’angle double.