# 受信済み識別子3 - 194

ソースバッチ文字列の3番目に構成された文字列に対応する信号。
文字列が受信されるとすぐに、システムが文字列/識別子を受信した順序で、有効な識別子文字列3信号が送信されます。強制順序スキャンで実行している場合、構成された順序になりますが、自由順序スキャンを実行している場合、3は3番目に構成された文字列ではなく、3番目に受信した文字列に対応する場合があります。
文字列は未加工の受信文字列であり、「保存された位置」は適用されません。
ソースバッチ文字列の実行時にのみ送信されます。

SoftPLCでの名前 ：RECEIVED_IDENTIFIER_3

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状態 | 文字列 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状態 | 文字列 | 8 | 800

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：FALSE

- オペレータパネル: FALSE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: FALSE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: FALSE