# T&A – Verschrauben bis Drehmoment und Winkel

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Diese Verschraubungsstufe betreibt das Werkzeug mit der eingestellten Drehzahl in Vorwärtsrichtung, bis sowohl Solldrehmoment als auch der Sollwinkel erreicht werden.

Die Drehmomentmessung startet zum Beginn der Stufe.
Wenn der Drehmomentauslöser NICHT festgelegt wurde, wird die Winkelmessung zum Beginn der Stufe gestartet.
Wenn der Drehmomentauslöser festgelegt wurde, wird die Winkelmessung gestartet, wenn der Drehmomentauslöser erreicht wird.

Die Stufen endet, wenn:
Gemessenes Drehmoment >= Solldrehmoment (Ts)
UND
(Gemessener Winkel - Am Drehmomentauslöser gemessener Winkel) >= Sollwinkel (As).

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Solldrehmoment (Ts) | Standardwert: 0. Muss > 0 und <= Max. Werkzeugdrehmoment sein.
Sollwinkel (As) | Standardwert: 0. Muss > 0 sein.
Drehmomentauslöser (Tt) | Standardwert: NICHT festgelegt. Muss > 0 und < Solldrehmoment (Ts) sein.
Drehzahl (n) | Standardeinstellung: 60 rpm Muss > 0 und <= Max. Werkzeugdrehzahl sein.
Drehzahlrampentyp | Hart, weich oder manuell. Standardeinstellung: Hart. Wenn Sie Manuell auswählen, wird automatisch Drehzahlrampentyp geöffnet.
Bremse (Gilt nur für Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync und Flex). | Bei Ein wird das Werkzeug angehalten, sobald der Sollwert erreicht ist. Bei Aus fährt das Programm direkt mit dem nächsten Schritt fort, ohne das Werkzeug anzuhalten.

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:
Verschrauben bis Drehmoment UND Winkel, ohne festgelegten Drehmomentauslöser

A | Solldrehmoment
B | Sollwinkel

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:
Verschrauben bis Drehmoment UND Winkel, mit festgelegtem Drehmomentauslöser

A | Solldrehmoment
B | Drehmomentauslöser
C | Sollwinkel