# Diagnóstico de herramienta

En Diagnósticos se puede ejecutar:

- Seguimiento de sensor

- Pruebas de diagnóstico

## Seguimiento de sensor

Para diagnosticar una herramienta, el ángulo o el sensor de par, puede iniciar una Sesión de seguimiento de sensor en el menú Herramienta. Una sesión de Seguimiento de sensor tiene un tiempo máximo de 20 minutos. Se muestra una advertencia 5 minutos antes de superar el tiempo máximo para poder ampliar la sesión o detenerla.

El Seguimiento de sensor solo es posible para herramientas con cable.

Solo se puede iniciar una sesión de Seguimiento de sensor a la vez en cada herramienta y controlador.

Inicie una sesión de seguimiento de sensor

1. En la ventana Inicio, seleccione Herramienta.

2. Seleccione Herramienta de cable y Seguimiento de sensor en Diagnóstico.

3. Encienda Iniciar seguimiento de sensor.

4. Ángulo, par y velocidad de herramienta son valores conocidos.

Información de seguimiento de sensor
Ángulo de herramienta | Cuánto ha girado la herramienta desde el inicio de la sesión de seguimiento de sensor o desde el último restablecimiento.
Par de apriete | Lectura: el valor instantáneo del par. Valor de pico: el valor de par más alto medido desde el inicio de la sesión de seguimiento de sensor o desde el último restablecimiento.
Velocidad | Lectura: el valor instantáneo de la velocidad. Valor de pico: el valor de velocidad más alto medido desde el inicio de la sesión de seguimiento de sensor o desde el último restablecimiento.

## Pruebas de diagnóstico

Para averiguar si una herramienta funciona correctamente, se puede realizar pruebas de diagnóstico de la herramienta. El tipo de prueba que se puede ejecutar depende de la herramienta conectada. Se pueden ejecutar tres tipos de prueba diferentes:

- Prueba de producción automática: No se requiere ninguna acción por parte del usuario.

- Pruebas manuales sin confirmación: El usuario debe realizar algunas tareas durante la prueba.

- Pruebas manuales con confirmación: El usuario debe monitorizar y ofrecer retroinformación sobre la conducta de la herramienta.

Solo se puede iniciar una prueba de diagnóstico a la vez en cada herramienta y controlador.

Cuando se inicia la la prueba de diagnóstico, la sesión queda bloqueada para el resto de usuarios. Una sesión de prueba de diagnóstico tiene un tiempo máximo de 20 minutos. Se muestra una advertencia 5 minutos antes de superar el tiempo máximo para poder ampliar la sesión o detenerla.

Información de prueba de diagnóstico
Prueba de producción automática | Prueba manuales sin confirmación | Prueba manuales con confirmación
--- | --- | ---
Comprobación de derivación del transductor Comprobación de derivación del transductor secundaria | Botón/gatillo de arranque Gatillo de seguridad Anillo de inversión/interruptor o botón Pulse iniciar Botón de función | Altavoz/zumbador LED

Iniciar una sesión de prueba de diagnóstico

1. En la ventana Inicio, seleccione Herramienta.

2. Seleccione Herramienta de cable y Pruebas de diagnóstico en Diagnósticos.

3. Active Pruebas de diagnóstico.

4. Seleccione la prueba que desea ejecutar.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

   Todas las pruebas muestra resultado con indicación verde o roja.

   La prueba de diagnóstico se detiene si no hay ninguna acción en 20 segundos.

6. Se muestra un resultado de prueba de diagnóstico cuando se completa una sesión de prueba.

   ¡Si abandona la página de prueba de diagnóstico, el resultado desaparecerá!

7. Para exportar un resultado de prueba, seleccione el botón Exportar.