# Verktygskonfiguration

På menyn Konfigurationer >Verktygskonfiguration kan du konfigurera de olika tillbehörsfunktionerna på verktyget.

Funktionerna kan variera beroende på typ av verktyg.

## Konfigurera tillbehösfunktioner på verktyget

1. Välj Filtrera efter verktygstyp. Välj sedan det verktyg du behöver.

2. Välj Redigera för att konfigurera de nödvändiga funktionerna.

   En konfiguration som tilldelats en virtuell station kan inte tas bort.

3. Konfigurera verktygets LED-lampor, funktionsknapp, ljudsignal och riktningsomkopplare med aktuell ruta, om dessa finns.
   Varje ruta visar ett siffervärde som motsvarar numret den specifika funktionen (nr 1 motsvarar till exempel verktygets LED-lampor, 2 avser funktionsknappen, 3 avser ljudsignalen och 4 avser riktningsomkopplaren).

4. Du kan även konfigurera allmänna inställningar, startvillkor och tillbehörsbussen efter kundens behov, i förekommande fall.

## Allmänna inställningar

De allmänna inställningarna för verktyget kan ställas in i avsnittet Allmänna inställningar

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Inaktivitetstimer | Fastställer om verktyget ska stängas av efter en viss tids inaktivitet. | På
<Inaktivitet, tidsutlösning> | Om inaktivitetens timeout är På väljs antal minuter före avstängning. | 120 min
Front-LED | Ställer in frontlampans uppträdande (ovanför tryckeutlösaren). Finns endast för trådlösa verktyg. När den främre LED-lampan är inställd på Av kommer den inte att tändas när tryckeutlösaren trycks in. | På
Varaktighet efter utlösaren släpptes | Anger hur länge den främre LED-lampan fortsätter lysa efter att tryckeutlösaren släppts (i sekunder). För kabelanslutna verktyg fortsätter LED-lampan att lysa i 10 sekunder efter att verktygets tryckeutlösare har tryckts in. | 0 sek
Spårning | Visar åtdragningen grafiskt. För multistep-program är spår alltid på från Trycke pressat . För trådlösa verktyg väljer du Trycke intryckt eller Nergängning klar varefter spårningen skapas. | Av
Taggkontroll | Aktiverar TAG-kontroll på verktyget. Verktyget låser om den TAG som medföljer programmet inte är samma som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av
Taggval | Den används för att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens genom Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch. Åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. På displayen för ST-skiftnyckeln kan operatören se åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har valts för den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-alternativ finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av

Relevant information

- TAG-kontroll
- TAG-val

I detta avsnitt

- Konfiguration av verktygets lysdioder/LED
- Konfiguration av funktionsknappen
- Konfiguration av ljudsignal
- Konfiguration av riktningsomkopplaren
- Konfiguration av startvillkor
- Konfiguration av tillbehörsbussen
- Konfiguration av dubbla givare
- Konfigurera Open End