# Configuración inalámbrica

La configuración inalámbrica del controlador activa el uso de una WLAN y un Bluetooth.

1. En el menú Configuración, seleccione la pestaña Inalámbrica.

2. Dependiendo de la herramienta (las herramientas equipadas con WLAN están marcadas con IRC-W, mientras que las herramientas equipadas con Bluetooth están marcadas con IRC-B), coloque Activado en On.

   Tenga en cuenta que «Rango/distancia cortos» significa mejor velocidad de transmisión pero puede ser más sensible a la distancia desde el controlador y «Rango/distancia largos» significa menor velocidad de transmisión pero tolerancia incrementada a distancia y alteración.

3. Modo IxB Connect: cuando se cambia de Activado a Desactivado, se desemparejarán todas las herramientas previamente emparejadas y se deberá repetir el emparejamiento antes de usarlas.

   Desactivado: los usuarios pueden utilizar herramientas Bluetooth antiguas como STB y herramientas IxB Connect conectadas al mismo tiempo mediante Bluetooth. Activado: los usuarios solo pueden tener herramientas IxB Connect conectadas mediante Bluetooth.