# Impostazioni per un programma multistep

## Impostazioni generali

Parametro | Descrizione
--- | ---
Nome | Un nome del programma multistep definito dall'utente.
Direzione del filetto | Direzione della filettatura, in senso orario (CW) o antiorario (CCW).
Programma di svitatura | Permette di indicare se è disponibile un programma di svitatura Scegliere dalla lista di programmi di svitatura disponibili nel controller.
Tipo | Tipo di programma, serraggio o svitatura
Avvio del programma | Fornisce il livello di coppia per generare un risultato. Se lasciato vuoto, il risultato è generato ad ogni avvio dell'utensile; altrimenti il risultato è generato solo dal livello di coppia impostato.
Coppia finale del programma | Fornisce il valore di coppia che termina un serraggio multifase. Il segnale 168 - Fine del programma è reale quando, dopo un serraggio multifase si raggiungono la Coppia finale del programma e il Tempo finale del programma. Il valore predefinito per la Coppia finale del programma è Coppia max. utensile * 0,03.
Tempo finale del programma | Fornisce il valore temporale (in secondi) che termina un serraggio multifase. Il segnale 168 - Fine del programma è reale quando, dopo un serraggio multifase si raggiungono la Coppia finale del programma e il Tempo finale del programma. Il valore predefinito per il Tempo finale del programma è di 0 secondi.
Compensazione effettiva dell'angolo | Permette di accendere e spegnere la compensazione effettiva dell'angolo (l'impostazione predefinita è Off).
NOK su grilletto perso | L'interruttore "NOK se il grilletto viene perso" definisce se è consentito o meno il rilascio del grilletto dello strumento prima del raggiungimento della condizione di destinazione nell'ultimo passo. È possibile impostare il commutatore su On o Off. Off: il rilascio del grilletto prima del raggiungimento della condizione target nell'ultimo passo causa un serraggio OK, a patto che tutte le altre condizioni vengano soddisfatte. On (valore predefinito): il rilascio del trigger prima del raggiungimento della condizione target in qualsiasi fase verrà considerato una perdita del trigger e causerà un serraggio NOK.

## Messa a punto accessorio

Parametro | Descrizione
--- | ---
Utilizza messa a punto accessorio | Selezionare se attivare o meno la messa a punto degli accessori.
Rapporto di riduzione | Il valore del rapporto di trasmissione può essere compreso tra 0,5 e 4,0.
Messa a punto efficienza | Il valore di messa a punto dell'efficienza può essere compreso tra 0,5 e 1,0.

## Monitor programma

Angolo
Parametro | Descrizione
--- | ---
Abilitato | Permette di accendere o spegnere il monitoraggio angolare per l'intero programma. Se Attivo in fasi e Coppia di attivazione sono lasciati vuoti, il monitoraggio angolare inizierà all'avvio del programma.
Attivo in fasi | Imposta un intervallo di passi per cui questo monitoraggio è valido: Se non viene specificato alcun passo di avvio, questo monitoraggio verrà avviato all'inizio del programma. Se non viene specificata una fase finale, il monitoraggio si arresterà all'ultima fase del programma.
Tipo | Tipo di monitoraggio angolare. Scegliere tra: Angolo di picco: l'angolo maggiore raggiunto durante il monitoraggio Angolo a coppia di picco: l'angolo nel punto in cui la coppia più elevata è raggiunta durante il monitoraggio (Non disponibile per strumenti STB) Angolo di spegnimento: l'angolo nel punto di spegnimento della fase Angolo finale: l'angolo alla fine del monitoraggio, compreso il freno, se attivo.
Coppia di attivazione | Imposta il valore della coppia di attivazione per il monitoraggio angolare. Per gli utensili STB, la coppia di attivazione sarà attivata solo nella direzione di serraggio quando si esegue un programma di serraggio; e solo nella direzione di svitatura quando si esegue un programma di svitatura.
Limite minimo | Imposta il limite inferiore del monitoraggio angolare (programma).
Limite massimo | Imposta il limite superiore del monitoraggio angolare (programma).

Coppia
Parametro | Descrizione
--- | ---
Abilitato | Permette di accendere o spegnere il monitoraggio angolare per l'intero programma. Se Attivo in fasi viene lasciato vuoto, il monitoraggio della coppia inizierà all'avvio del programma.
Attivo in fasi | Imposta un intervallo di passi per cui questo monitoraggio è valido: Se non viene specificato alcun passo di avvio, questo monitoraggio verrà avviato all'inizio del programma. Se non viene specificata una fase finale, il monitoraggio si arresterà all'ultima fase del programma.
Tipo | Tipo di monitoraggio angolare: Coppia massima: la coppia massima raggiunta durante il monitoraggio. Coppia di spegnimento: la coppia nel punto di spegnimento della fase
Limite minimo | Imposta il limite inferiore del monitoraggio della coppia (programma).
Limite massimo | Imposta il limite superiore del monitoraggio della coppia (programma).

Ora
Parametro | Descrizione
--- | ---
Abilitato | Permette di accendere o spegnere il monitoraggio del tempo per l'intero programma. Il monitor verifica che il tempo rientri nei limiti specificati.
Attivo in fasi | Imposta un intervallo di passi per cui questo monitoraggio è valido: Se non viene specificato alcun passo di avvio, questo monitoraggio verrà avviato all'inizio del programma. Se non viene specificata una fase finale, il monitoraggio si arresterà all'ultima fase del programma.
Coppia di attivazione | Imposta il valore della coppia di innesco a cui far iniziare questo monitoraggio.
Limite minimo | Imposta il limite inferiore del monitoraggio del tempo (programma).
Limite massimo | Imposta il limite superiore del monitoraggio del tempo (programma).

## Limitazioni programma

Parametro | Descrizione
--- | ---
Limite di tempo massimo | Impostare la durata in secondi. Tale limitazione controlla la durata totale del serraggio e se supera il limite di tempo massimo lo strumento si ferma immediatamente. La durata viene misurata dall'inizio del programma.
Limite di coppia massima | Tale limitazione controlla la coppia e se la coppia misurata supera il limite di coppia massima lo strumento si ferma immediatamente.

Angolo
Parametro | Descrizione
--- | ---
Abilitato | Permette di accendere o spegnere la restrizione angolare per l'intero programma. Questa restrizione controlla che l'angolo rientri nei limiti dell'angolo specificato.
Attivo in fasi | Imposta un intervallo di passi per cui questa restrizione è valida: Se non viene specificato alcun passo iniziale, questa restrizione inizierà all'inizio del programma. Se non viene specificato alcun passo finale, questa restrizione si arresterà all'ultimo passo del programma.
Coppia di attivazione | Imposta il valore della coppia di innesco a cui far iniziare questa restrizione.
Limite massimo | Imposta il limite massimo della limitazione dell'angolo (programma).

Ora
Parametro | Descrizione
--- | ---
Abilitato | Attiva o disattiva la restrizione del tempo per l'intero programma. Questa restrizione controlla che il tempo rientri nei limiti di tempo specificati.
Attivo in fasi | Imposta un intervallo di passi per cui questa restrizione è valida: Se non viene specificato alcun passo iniziale, questa restrizione inizierà all'inizio del programma. Se non viene specificato alcun passo finale, questa restrizione si arresterà all'ultimo passo del programma.
Coppia di attivazione | Imposta il valore della coppia di innesco a cui far iniziare questa restrizione.
Limite massimo | Imposta il limite massimo del limite di tempo (programma).

## Reporter

Ciò consente all'utente di scegliere i valori (da monitor/restrizioni) da visualizzare come valori finali. Fare clic su Aggiungi per scegliere un reporter di risultati da associare a un monitor di programma/valore di restrizione.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Reporter | Selezionare un reporter dei risultati.
Produttore | Selezionare il monitor o la restrizione che produce il valore.
Valore | Selezionare il valore da visualizzare dal produttore selezionato.

## Configurazione della traccia

La configurazione della traccia può essere effettuata sul livello di programma o per ogni fase. La configurazione predefinita è impostata sul livello di programma e può essere sovrascritta in ogni fase secondo necessità.

Qui, abilitando questa soluzione, è possibile eseguire la configurazione sul livello di programma.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Abilitato | On: Abilita la configurazione della risoluzione della traccia sul livello di programma. Off: La registrazione della traccia viene effettuata con la stessa risoluzione per l'intero serraggio. In questo caso, i punti della traccia sono distribuiti uniformemente nel corso dell'intero serraggio. Per ogni intervallo di tempo (0,25 ms) sono visualizzati nella traccia due valori (il valore minimo e quello massimo misurato). Il numero massimo di campioni in questo formato è 2000.
Tipo di campione | Tempo del campione: specifica la frequenza con cui i campioni devono essere conservati nella traccia specificando un tempo del campione in ms. Angolo del campione: specifica la frequenza con cui i campioni devono essere conservati nella traccia specificando un campione in gradi.
Tempo del campione | Scegliere il tempo del campione dall'elenco a discesa (0,25 - 1000 ms)
Angolo del campione | Scegliere l'angolo del campione dall'elenco a discesa (0,25 - 20 gradi)

## Convalida

Parametro | Descrizione
--- | ---
Convalida rispetto ai valori dello strumento | Utilizzare On se lo strumento è conosciuto e impostare Coppia massima e Velocità massima. Utilizzare Off se non si conosce lo strumento.
Utensile | Elenco a discesa da cui selezionare l'utensile rispetto a cui effettuare la convalida.
Coppia massima | Coppia max. dello strumento rispetto a cui convalidare.
Velocità max. | Velocità max. dello strumento rispetto a cui convalidare.

Informazioni pertinenti

- Fine del programma: 168