# Configuración de la herramienta

En el menú Configuraciones > Configuración de la herramienta es posible configurar las funciones del accesorio disponibles en la herramienta.

Hay distintas funciones disponibles, en función del tipo de herramienta.

## Configuración de las funciones del accesorio en la herramienta

1. Seleccione Filtrar por tipo de herramienta. A continuación, seleccione la herramienta necesaria.

2. Seleccione Editar para configurar las funciones necesarias.

   No es posible eliminar una configuración asignada a una estación virtual.

3. Si es posible, configure los LED de la herramienta, el botón de función, el zumbador y el interruptor de dirección seleccionando la casilla correspondiente.
   Cada casilla muestra un número que corresponde al número de la función específica (por ejemplo, 1 corresponde a los LED de la herramienta, 2 al botón de función, 3 al zumbador y 4 al interruptor de dirección).

4. Si es posible, configure los ajustes generales, la condición de arranque y el bus accesorio según las necesidades del cliente.

## Configuración general

La configuración general de la herramienta puede ajustarse en la sección Ajustes generales.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Tiempo de espera de inactividad | Determina si la herramienta apaga la alimentación después de un determinado periodo de inactividad o no. | On
<Tiempo de espera de inactividad> | Establece el número de minutos antes del apagado si el tiempo de espera de inactividad está activo. | 120 min
LED frontal | Establece la conducta de la LED frontal (por encima del gatillo de la herramienta) Disponible únicamente para las herramientas inalámbricas. Cuando se establece en desactivado, la LED frontal no se encenderá al presionar el gatillo. | On
Duración tras liberación del gatillo | Establece el tiempo que la LED frontal permanece encendida después de soltarse el gatillo (en segundos). Para las herramientas de cables, la LED frontal permanece encendida durante 10 segundos después de presionar el gatillo de las herramientas. | 0 segundos
Trayectoria | Activa una representación gráfica del apriete. Para los programas de múltiples etapas, la trayectoria siempre está activada desde Gatillo pulsado. Para las herramientas inalámbricas, seleccione Gatillo pulsado o Aproximación finalizada para realizar la trayectoria. | Off
Comprobación de etiqueta | Permite comprobar la etiqueta en la herramienta. La herramienta se bloquea si la etiqueta que viene con el programa no es igual a la que se inserta en el smartHEAD de la llave ST. La comprobación de etiqueta solo está disponible para la llave ST o cuando no se selecciona ninguna herramienta al validar la configuración de la herramienta. | Off
Selección de etiqueta | Se utiliza para seleccionar un Programa de apriete/Lote o una Secuencia de lotes mediante el uso de Secuencia de lotes/Apriete fuente/Lote de fuente. El Programa de apriete/Lote o la Secuencia de lotes tiene un número de etiqueta configurado que corresponde al número de etiqueta de la etiqueta insertada en el smartHEAD de la llave ST. En la pantalla de la llave ST, se informa al operador sobre qué Programa de apriete/Lote o Secuencia de lotes se ha seleccionado para la etiqueta insertada en el smartHEAD de la llave ST. La selección de etiqueta solo está disponible para la llave ST o cuando no se selecciona ninguna herramienta al validar la configuración de la herramienta. | Off

Información relevante

- Comprobación de etiqueta
- Selección de TAG

En esta sección

- Configuración de los LED de la herramienta
- Configuración del botón de función
- Configuración del zumbador
- Configuración del interruptor de dirección
- Configuración de la condición de arranque
- Configuración del bus accesorio
- Configuración de los transductores dobles
- Configuración de la boca abierta