# StepSync の締め付け

StepSyncと組み合わせて使用​​できる唯一の締め付けプログラムは、マルチステップ締め付けプログラムです。セットアップ中のツール同士の同期には、同期点が使用されます。これらのツールは、マルチステップ締め付けプログラムの次のステップに進む前に、この点でお互いを待つことになります。締め付けプログラムを異なるツールに割り当てることは、ToolsTalk 2でのみ行うことができることにご留意ください。

StepSync用マルチステップ締め付けプログラムの例

A | 同期点

締め付けプログラムには、最大で25ステップ（同期点を数えない）から成ります。

利用可能な手順

- 角度に合わせて締め付け

- トルクに合わせて締め付け

- トルクと角度に合わせて締め付け

- DynaTork に合わせて締め付け

- 待機

- ソケット離脱

- トルクまたは角度に合わせて締め付け

- 角度に合わせて緩め

- トルクに合わせて緩め

- ランダウン

- 降伏M2に合わせて締め付け

- 降伏に合わせて締め付け

- トルクと角度まで締め付け

- トルクに合わせてスレッドカット

- 噛み合わせ

利用可能なモニター

- 角度

- ピークトルク

- シャットオフトルク

- トルクレートと偏差

- 角度ウィンドウ内トルク

- ポストビュートルク高

- ポストビュートルク los

- 降伏からの角度

- プリベイリングトルク

- シャットオフ電流

- ポストスレッドカット角度

- ポストスレッドカットピークトルク

- スティックスリップ検出

- 時間

利用可能なステップの制限

- 最大トルク

- 最大角度

- クロススレッド

- トルクの無効化中

- トルク勾配

- 角度表示のトルク

- トルクと電流の偏差

締付不良管理(リジェクトマネジメント)

オフに切り替えたとき：

失敗した場合のアクション | 説明
すべて終了 | すべてのチャンネルが締め付けを終了し、ステータスNGを報告します。 エラー自体がない締め付けは、他のボルトで終了した追加情報を報告します。
続行OK | 失敗したチャンネルはNGの状態で締め付けを終了します。 残りのチャンネルはそれ以外の締め付けプログラムで継続されます。

オンに切り替えたとき：

パラメータ | 説明
--- | ---
最大失敗ステップ数 | 全体の締め付け中に失敗を許容するステップの最大数を指定します。同じステップが2回以上失敗しても、1つの失敗したステップとしてカウントされます。 設定しない場合、無制限の数のステップの失敗が許容されます。
超えた場合の対処 | 失敗したステップの最大数を超えた場合のアクションを指定します。
修復中に NG が発生した場合の対処 | 修復の進行中に新しいエラー（NG）が検出された場合の処置を指定します。