# T|A – Serrer au couple ou à l’angle

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Cette étape de serrage fait fonctionner l’outil avec le régime donné en sens avant jusqu’à ce que le couple cible ou l’angle cible soit atteint.

La mesure du couple commence au démarrage de l’étape.
Si le déclencheur de couple n'est PAS défini, la mesure de l'angle commence au début de l'étape.
Si le déclencheur de couple est défini, la mesure de l'angle commence lorsque le déclenchement du couple est atteint.

L'étape se termine lorsque :
Couple mesuré >= Couple cible (Ts)
OU
(Angle mesuré - Angle mesuré au déclenchement du couple) >= Angle cible (As).

Paramètre | Description
--- | ---
Couple cible (Ts) | Valeur par défaut : 0. Doit être > 0 et <= Couple maxi. de l'outil.
Angle cible (As) | Valeur par défaut : 0. Doit être > 0
Déclenchement du couple (Tt) | Valeur par défaut : NON défini. Doit être > 0 et < Couple cible (Ts).
Vitesse (n) | Par défaut : 60 tr/min. Doit être > 0 et <= Vitesse maxi. de l'outil.
Type de montée en régime | Dure, douce ou manuelle. Par défaut : Dure. Si vous sélectionnez Manuelle, Type de montée en régime s’ouvre automatiquement.
Frein (Valide uniquement pour Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync et Flex). | S’il est sur Marche, l’outil sera arrêté lorsque la cible est atteinte. S’il est sur Arrêt, le programme ira directement à la prochaine étape sans arrêter l’outil.

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :
Serrer au couple OU à l'angle, sans réglage du couple de déclenchement

A | Couple cible
B | Angle cible

Pointez et cliquez sur l'image pour voir plus d'informations :
Serrer au couple OU à l'angle, avec réglage du couple de déclenchement

A | Couple cible
B | Couple de déclenchement
C | Angle cible