# ツール構成

[構成] > [ツール構成]メニューで、ツールで使用可能なアクセサリ機能を構成できます。

ツールのタイプによって、異なる機能が利用可能です。

## ツールのアクセサリ機能の構成

1. ツールタイプによるフィルタリングを選択します。次に、必要なツールを選択します。

2. [編集] を選択して、必要な機能を構成します。

   仮想ステーションに割り当てられた構成を削除することはできません。

3. 使用可能な場合は、関連するボックスを選択して、ツールLED、機能ボタン、ブザー、方向スイッチを構成します。
   各ボックスには、特定の機能の番号に対応する番号が表示されます（たとえば、1はツールLED、2は機能ボタン、3はブザー、4は方向スイッチに対応します）。

4. 可能な場合は、お客様の必要に応じて、一般設定、開始条件、およびアクセサリバスを構成します。

## 全般的設定

ツールの一般的設定は、一般的設定セクションで設定できます。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
アイドル時間タイムアウト | 一定時間使用しない状態が続いた後、ツールの電源をオフにするかどうかを決定します。 | オン
<アイドル時間タイムアウト> | アイドル時間タイムアウトがオンに設定されている場合、シャットダウンまでの分数を設定します。 | 120 min
前面の LED | 前面の LED（ツールトリガの上）の動作を設定します。ワイヤレスツールでのみ使用できます。 オフに設定されていると、前面の LED はトリガが押されても点灯しません。 | オン
トリガ解除後の時間 | ツールのトリガが解除されてから、前面の LED が点灯し続ける期間を設定します（秒単位）。 ケーブルツールの場合、前面の LED はツールのトリガが押されてから 10 秒間点灯します。 | 0 秒
トレース | 締め付けのグラフィック表示を有効にします。 マルチステッププログラムでは、トレースは常にトリガ押しからオンになります。 ワイヤレスツールの場合、トレースを作成するには、[トリガー押し]または[ランダウン完了]を選択します。 | オフ
TAGチェック | ツールのTAGチェックを有効にします。プログラムに付属のTAGがSTwrench smartHEADに挿入されたものと異なる場合、ツールはロックされます。 TAG チェックは、STWrench に対してのみ、またはツール構成の検証時にツールが選択されていない場合にのみ使用できます。 | オフ
TAG選択 | バッチシーケンス/ソース締め付け/ソースバッチを使用して、締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスを選択するために使用されます。 締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスには、STwrench smartHEADに挿入されたTAGのTAG番号に対応するTAG番号が構成されています。 STwrenchディスプレイでは、STwrenchsmartHEADに挿入されたTAGに対して、どの締め付けプログラム/バッチまたはバッチシーケンスが選択されているかがオペレーターに通知されます。 TAG 選択は、STWrench に対してのみ、またはツール構成の検証時にツールが選択されていない場合にのみ使用できます。 | オフ

関連情報

- TAGチェック
- TAG選択

本セクション内

- ツールLEDの構成
- 機能ボタンの構成
- ブザーの構成
- 方向スイッチの構成
- 開始条件の構成
- アクセサリバスの構成
- デュアルトランスデューサーの構成
- オープンエンドの構成