# A - 각도까지 조임 / 각도까지 풀기

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB

A - 각도만큼 조임

이 단계에서는 각도에 도달할 때까지 공구를 구동합니다. 목표 각도 단계의 시작으로부터 측정됩니다.

A –각도까지 풀기

이 단계에서는 각도의 목표에 도달할 때까지 역방향으로 속도 n으로 공구를 구동합니다. 목표 각도 단계의 시작으로부터 측정됩니다.

이 단계는 오픈 엔드 유형의 기어 전면 장착부(GFA: Gear Front Attachment)로 구성된 공구에는 지원되지 않습니다.

매개변수

매개변수 | 설명
--- | ---
목표 각도 | 각도 목표입니다. 필수 조건: > 0.
속도 | 기본값: 60 rpm.
속도 램프 유형 | 하드, 소프트 또는 수동. 기본값: 하드 수동을 선택하면, 속도 램프 필드가 열립니다.
속도 램프 | 속도 램프 유형이 수동이면, 이 필드가 열립니다. 기본값: 500 rpm/s.
브레이크 (Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync 및 Flex에만 해당) | 켜짐 목표에 도달하면 공구가 중지됩니다. 꺼짐 프로그램은 공구를 멈추지 않고 다음 단계로 바로 이동합니다.

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

A | 목표 각도

## Microvideo

A - 각도까지 조임 / 각도까지 풀기