# 이벤트 코드

다양한 유형의 이벤트는 시스템에서 특정한 상태 변경 또는 발생에 대해 사용자에게 알리는 데 사용됩니다. 각 이벤트에는 다른 작업이 필요합니다.

설명된 일부 절차는 Atlas Copco 서비스 담당자만 수행할 수 있습니다.

특정 이벤트 코드에 대한 자세한 내용을 보려면 아래 필터를 사용하시거나 검색 상자에 이벤트 코드 검색 기준을 입력해 주세요.

이벤트 코드
이벤트 유형
이벤트 이름
설명
절차
로그 / 디스플레이 / 승인 / 구성
다음에 사용 가능:
그룹
검색

이벤트 코드 | 이벤트 유형 | 이벤트 이름 | 설명 | 절차 | 로그 / 디스플레이 / 승인 / 구성 | 다음에 사용 가능: | 그룹
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | 정보 | 컨트롤러 시작됨 | 컨트롤러가 시작됩니다. |  | 로그 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 컨트롤러 및 공구
1001 | 경고 | 컨트롤러 일련 번호 업데이트됨 | IT-보드 박스 일련 번호가 AUX 보드 박스 일련 번호와 다른 경우 시작 시 생성됩니다. AUX-보드는 필드에서 교체할 수 없는 것으로 간주됩니다. 일련 번호가 업데이트되면 컨트롤러가 재부팅됩니다. | IT-보드 또는 상자를 교체합니다. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러 및 공구
1010 | 정보 | 공구 연결됨 | 공구가 연결되었습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 컨트롤러 및 공구
1011 | 정보 | 공구 연결 해제됨 | 공구가 분리되었습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 컨트롤러 및 공구
1012 | 정보 | 공구가 컨트롤러 연결을 거부했습니다. | 이 이벤트는 공구가 건너 뛰기 영역에 연결되는 경우 발생할 수 있습니다. | 다른 컨트롤러가 공구에 연결되어 있는지 확인해 주세요. 공구 설정이 정확하게 설정되었는지 확인해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러 및 공구
2000 | 경고 | 배터리 부족 |  | 배터리를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2001 | 경고 | 배터리 없음 |  | 배터리를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2002 | 경고 | 공구 배터리 상태 낮음 | 공구 배터리 상태 문제가 감지되었습니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. | 배터리를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2004 | 경고 | 공구가 선호 유형이 아님 | 공구가 다른 공구 최대 토크를 가진 공구로 대체되었습니다. | 공구 변경 | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2006 | 경고 | 공구 백업 배터리 상태 낮음 | 공구 백업 배터리 성능이 너무 낮습니다. | 백업 배터리를 교체해야 합니다. | 로그 디스플레이 승인 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2007 | 경고 | 공구 백업 배터리 누락 | 공구 백업 배터리 누락 SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. | 배터리 삽입 | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2008 | 경고 | 공구 백업 배터리 오류 | 공구 백업 배터리 오류가 감지되었습니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. | 배터리를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2009 | 경고 | 백업 배터리 전압 낮음 | 컨트롤러 백업 배터리가 거의 비어 있음 | 배터리를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2010 | 오류 | 공구 소프트웨어 버전 불일치 | 공구와 컨트롤러 소프트웨어 버전이 호환되지 않습니다. | 서비스 공구- 공구 소프트웨어 업데이트. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2012 | 경고 | 공구 통신 장애 | 공구와 컨트롤러 간 통신이 중단되었습니다. | 안테나의 위치를 재지정해 주세요. | 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 공구
2013 | 경고 | 잘못된 링 위치 | 잘못된 위치에서의 공구 방향을 전환해 주세요. | 자주 발생할 경우, 서비스 센터에 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2014 | 경고 | 공구 과열 | 공구가 과열되었습니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. | 공구가 식을 때까지 기다려 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2015 | 오류 | 공구 온도 센서 오류 | SRB, TBP 및 IxB 공구만 해당 | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2016 | 경고 | 공구 펄스 장치 과열됨 | 펄스 장치가 과열되었습니다. 공구는 잠겨 있지 않지만, 펄스부가 임계 값을 초과하여 공구가 시작될 때마다 경고가 표시됩니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. | 공구가 식을 때까지 기다려 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2019 | 경고 | 공구가 모터를 시동하지 못함 | 공구 모터 고장입니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2020 | 경고 | 공구의 모터 튜닝 필요 | 공구 모터를 세부 조정해야 합니다. | 모터 세부 조정을 수행합니다. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2021 | 경고 | 모터 세부 조정 실패 | 모터 세부 조정 실패입니다. | 모터 세부 조정을 완료하거나 공구를 점검해 주세요. | 로그 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2022 | 정보 | 모터 세부 조정 완료됨 | 모터 세부 조정이 완료되었습니다. |  | 로그 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2023 | 경고 | 공구 오픈 엔드 세부 조정 필요 | 공구에 오픈 엔드 세부 조정이 필요합니다. | 오픈 엔드 세부 조정을 수행해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2024 | 경고 | 오픈 엔드 세부조정 실패 | 오픈 엔드 세부조정이 실패했습니다. | 한 번 더 오픈 엔드 세부조정을 수행해 주세요. 다시 실패한 경우, 서비스 센터에 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2025 | 정보 | 오픈 엔드 세부조정 성공 | 오픈 엔드 세부조정이 성공했습니다. |  | 로그 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2026 | 경고 | 오픈 엔드 포지셔닝 실패 | 오픈 엔드 포지셔닝이 실패했습니다. | 공구 트리거를 다시 누르고 포지셔닝이 완료될 때까지 기다려 주세요. 다시 실패한 경우, 서비스 센터에 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2027 | 경고 | 높은 공구 온도로 인해 사용이 제한됨 | 온도 한계 값에 도달하였습니다. 과열로 인한 공구 정지의 위험을 줄이기 위해 조임이 금지되었습니다. | 공구 온도가 낮아질 때까지 기다려 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2030 | 오류 | 공구 메모리 오류: 공구 변경 | 공구 메모리가 손상되었습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2031 | 오류 | 공구 부속품 메모리 손상 | 공구 부속품 메모리가 손상되었습니다. | 공구 부속품을 점검해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2040 | 오류 | 시스템 점검 실패 |  |  | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2041 | 오류 | 토크 트랜스듀서 오류 | 교정 오류에 있거나 공구가 트랜스듀서 오류를 보고하는 경우 생성됩니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2042 | 오류 | 각도 트랜스듀서 오류 |  | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2043 | 오류 | 공구 접지 결함 오류 |  | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2044 | 정보 | 공구 서비스 간격 만료됨 | 공구 점검이 필요함을 나타냅니다. 설정된 조임 횟수가 초과되면 트리거됩니다. | 서비스 센터에 공구 점검을 요청해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2045 | 경고 | 유효하지 않은 공구 교정 데이터 | 교정 데이터가 유효하지 않은 경우. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2046 | 정보 | 공구: 다음 교정 날짜가 만료됨 | 공구 교정이 필요함을 나타냅니다. 교정 경보가 설정에서 활성화되고 현재 시간이 다음 교정 날짜보다 앞선 경우 트리거됩니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2048 | 정보 | QA 장치로 업데이트된 공구 교정 값 | QA 장치를 사용한 교정을 수행할 때 공구 보정이 업데이트됨 |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2050 | 오류 | 공구 매개변수 파일 지원 안됨 | 필요한 공구 매개변수가 누락되었습니다. | 공구 매개변수를 업데이트해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2060 | 정보 | 예기치 않은 트리거 동작 | 부속품이 연결된 경우 공구의 시작을 방지하는 데 사용됩니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2071 | 오류 | 공구 메모리 손상 | 공구 기술어가 손상되었습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2072 | 정보 | 알 수 없는 장치가 연결됨 |  |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2073 | 경고 | 공구 트리거 감독 실패 | HW 채널 실패. 공구 트리거의 하드웨어 및 소프트웨어 간 불일치 |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2074 | 경고 | 공구 표시기 보드 고장 | 공구 표시기 보드 고장. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2075 | 경고 | 공구 팬 전압 오류 | 공구 팬 전압 오류. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2076 | 경고 | 공구 부속품 버스 전압 오류 | 공구 부속품 버스 전압 오류. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2077 | 경고 | 공구 트리거 센서 오류 | 공구 트리거 센서 오류. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2078 | 정보 | 공구 조임 프로그램 업데이트됨 | 조임 프로그램 업데이트로 인해 공구 잠김. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2079 | 오류 | 공구 케이블 지원 안됨 | 공구 케이블이 손상되었습니다. 케이블의 칩이 반응하지 않거나 손상되었습니다. | 케이블을 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 공구
2080 | 오류 | 공구 배터리 고장 | DC 전압이 너무 높거나 너무 낮습니다. 배터리 고장입니다. | Atlas Copco 서비스 담당자에 문의하여 배터리를 Atlas Copco에 발송해 주세요. (재사용 금지) | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2081 | 오류 | 공구 전류 한계값 도달 | 전류 한계값에 도달해서 드라이브를 사용할 수 없습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2082 | 오류 | 공구 전류 측정 오류 | 전류 측정 오류. 신뢰할 수 있는 결과로 전류를 측정할 수 없습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2083 | 오류 | 공구 내부 오류 | 다양한 내부 하드웨어 오류. STB 및 IxB 공구에만 유효합니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2084 | 오류 | 공구 내부 소프트웨어 오류 | 다양한 내부 소프트웨어 오류입니다. STB 및 IxB 공구에만 유효합니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2085 | 오류 | 공구 RBU 오류 | 공구 소프트웨어에서 RBU 오류가 감지되었습니다. | RBU가 정확하게 설치되는지 확인합니다. 여전히 오류가 있는 경우, 서비스 센터에 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2086 | 오류 | 공구 정지 | 공구 모터가 정지되고 있습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2087 | 경고 | 공구 모터 전류 높음 | 공구 모터 전류 한계가 초과되고 공구가 잠겼습니다. 공구는 페일세이프 모드가 됩니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2088 | 경고 | 공구 배터리 전류 높음 | 공구 배터리 전류가 너무 높습니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2089 | 경고 | 공구 드라이브 전압 낮음 | 공구 구동 전압이 모니터링된 전압의 하한 값보다 낮습니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2090 | 경고 | 공구 드라이브 전압 높음 | 공구 구동 전압이 모니터링된 전압의 상한 값보다 높습니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2091 | 경고 | 공구 메인 보드 오류 | 공구 메인 보드의 내부 오류입니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2092 | 경고 | 공구 전원 모듈 오류 | 공구 전원 모듈 내부 오류입니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2093 | 경고 | 펄스 장치 오일 레벨 낮음 | 연결된 펄스 공구의 오일 레벨이 낮습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2094 | 경고 | 펄스 장치 오일 레벨 비어 있음 | 연결된 펄스 공구의 오일 레벨이 필수 작동 레벨보다 낮습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2095 | 경고 | 공구 배터리 통신 끊김 | 공구와 배터리와의 통신이 끊겼습니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. | 배터리가 올바르게 장착되어 있는지 확인해 주세요. 그렇지 않으면 배터리를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2096 | 오류 | 공구 배터리 소프트웨어 버전 불일치 | 공구 배터리 소프트웨어가 공구 소프트웨어와 호환되지 않습니다. SRB, TBP 및 IxB 도구에만 유효합니다. | 소프트웨어를 업데이트해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2100 | 정보 | ST렌치 smartHead가 제거됨 | ST렌치 smartHEAD가 제거되었습니다. | smartHead를 다시 연결하고 렌치를 다시 시작해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 공구
2101 | 경고 | 잠길 때 렌치 조임 | 공구 상태가 컨트롤러에서 잠길 때 렌치 조임이 수행되었습니다. | 컨트롤러의 공구 상태가 잠금 해제될 때까지 기다려 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 | 공구
2120 | 경고 | 시작할 수 없음: 공구에 활성 토크 트랜스듀서가 없음 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2121 | 경고 | 연결된 공구에 트랜스듀서 사용 비활성화 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2122 | 경고 | 시작할 수 없음: 공구에 필요한 토크 트랜스듀서가 없음 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex IxB | 공구
2123 | 경고 | 시작할 수 없음: 공구에 필요한 각도 트랜스듀서가 없음 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2124 | 오류 | 주 트랜스듀서의 토크 트랜스듀서 오류 | 듀얼 트랜스듀서가 있는 공구의 주 토크 트랜스듀서에 오류가 있음을 나타냅니다. |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2125 | 오류 | 보조 트랜스듀서의 토크 트랜스듀서 오류 | 듀얼 트랜스듀서가 있는 공구의 보조 토크 트랜스듀서에 오류가 있음을 나타냅니다. |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2126 | 오류 | 주 트랜스듀서에서 공구 토크 트랜스듀서 교정 오류 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2127 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서 교정 오류 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 공구
2128 | 오류 | 공구 토크 변환기: 주 트랜스듀서에서 션트 테스트 실패 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2129 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서: 션트 시험 실패함 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 공구
2130 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서: 주 트랜스듀서에서 제로 오프셋 보정 실패 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2131 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서: 제로 오프셋 보정 실패 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 공구
2132 | 오류 | 주 트랜스듀서에서 공구 토크 트랜스듀서 하드웨어 오류 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2133 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서 하드웨어 오류 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 공구
2134 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서 오류: 주 트랜스 듀서의 A/D 컨버터에서 오버플로 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2135 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서 오류: A/D 컨버터에서 오버플로 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 공구
2136 | 오류 | 보조 트랜스듀서에서 공구 토크 트랜스듀서 교정 오류 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2137 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서 오류: 보조 트랜스듀서에서 션트 테스트 실패 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2138 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서 오류: 보조 트랜스듀서에서 제로 오프셋 보정 실패 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2139 | 오류 | 보조 트랜스듀서에서 공구 토크 트랜스듀서 하드웨어 오류 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2140 | 오류 | 공구 토크 트랜스듀서 오류: 보조 트랜스 듀서의 A/D 컨버터에서 오버플로 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 공구
2202 | 오류 | 공구 HMI에 과전류가 발생했습니다. | 공구 HMI에서 과전류가 감지되었습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. 공구 HMI를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | IxB | 공구
2203 | 오류 | 공구 전면 등에 과전류가 발생했습니다. | 공구 전면 등에서 과전류가 감지되었습니다 | 공구 수리를 의뢰해 주세요. 전면 등을 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | IxB | 공구
2204 | 오류 | 부속품 버스에 과전류가 발생했습니다. | 부속품 버스에서 과전류가 감지되었습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. 부속품 버스를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | IxB | 공구
2207 | 오류 | 진동기에 과전류가 발생했습니다. | 진동기에서 과전류가 감지되었습니다. | 공구 수리를 의뢰해 주세요. 진동기를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | IxB | 공구
2208 | 경고 | 시스템 CPU 온도가 높습니다. | 시스템 CPU 온도가 높습니다. | 공구 온도가 낮아질 때까지 기다려 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB | 공구
2209 | 오류 | 시스템 CPU 온도가 너무 높아서 위험합니다. | 시스템 CPU 온도가 너무 높아서 위험합니다. | 공구 온도가 낮아질 때까지 기다려 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB | 공구
2210 | 오류 | 지원되지 않는 전원: 조임은 허용되지 않습니다. | 공구에 장착된 배터리의 전압이 너무 낮습니다. | 높은 전압의 배터를 공구해 장착하십시오. | 로그 디스플레이 승인 구성 | IxB | 공구
2217 | 정보 | 백업 배터리로 시스템 작동 | 백업 배터리로 시스템이 작동됩니다. |  | 로그 | IxB | 공구
2218 | 정보 | 배터리 연결됨 | 배터리가 연결되었거나 컨트롤러/공구가 시작되었습니다. |  | 로그 | IxB | 공구
2219 | 정보 | 전원: 알 수 없음 | 알 수 없는 전원이 연결되었거나 알 수 없는 전원으로 컨트롤러/공구가 시작되었습니다. |  | 로그 | IxB | 공구
2500 | 오류 | 텐셔너 풀러 바 최대 수 | 텐셔너 풀러 바를 교체해야 합니다. 사용을 위해 시스템이 잠겨 있습니다. 압력만 해제할 수 있습니다. | 풀러 바 교체를 위해 텐셔너를 서비스 센터에 보냅니다. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2501 | 오류 | 펌프 모터 보호 알람 | 펌프 모터 보호로 인해 모터가 정지되었습니다. 시스템을 반드시 중지해야 합니다. 시스템에 압력이 가해진 경우, 수동으로 조치하여 압력을 방출해야 합니다. | 시스템의 전원을 꺼 주세요. 압력이 남아있다면 기계적으로 압력을 해제하고 펌프를 서비스 센터에 보내주세요. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2502 | 오류 | 펌프 모터 오일 레벨 낮음 알람 | 펌프 모터 오일 레벨이 낮아 모터가 정지되었습니다. 시스템에 압력이 가해진 경우, 수동으로 조치하여 압력을 방출해야 합니다. | 시스템의 전원을 꺼 주세요. 압력이 남아있다면 기계적으로 압력을 해제하고 오일을 보충하세요. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2503 | 오류 | 펌프 모터 오일 온도 높음 알람 | 펌프 모터 오일 온도가 높습니다. | 시스템의 전원을 끄고 오일이 식을 때까지 기다려주세요. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2504 | 오류 | 텐셔너 압력 센서 알람 | 텐셔너의 압력 센서 전자 장치 고장 어떠한 압력도 읽을 수 없고 시스템에 보고할 수도 없습니다. | 시스템의 전원을 꺼 주세요. 압력이 남아있다면 기계적으로 압력을 해제하고 텐셔너를 서비스 센터에 보내주세요. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2505 | 오류 | 펌프 압력 센서 알람 | 펌프의 압력 센서 전자 장치 고장 어떠한 압력도 읽을 수 없고 시스템에 보고할 수도 없습니다. | 시스템의 전원을 꺼 주세요. 압력이 남아있다면 기계적으로 압력을 해제하고 펌프를 서비스 센터에 보내주세요. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2506 | 오류 | 예기치 않은 시계 방향 회전이 감지되었습니다. | 텐셔닝 작업 완료 후 압력 해제를 기다리는 동안 시계 방향으로 너트가 회전되었습니다. 결과는 무효화됩니다. | 압력을 해제하고 너트를 다시 조여야 합니다. | 로그 디스플레이 구성 | PFHC | 공구
2507 | 오류 | 예기치 않은 시계 반대 방향 회전이 감지되었습니다. | 텐셔닝 작업 완료 후 압력 해제를 기다리는 동안 시계 반대 방향으로 너트가 회전되었습니다. 결과는 무효화됩니다. | 압력을 해제하고 너트를 다시 조여야 합니다. | 로그 디스플레이 구성 | PFHC | 공구
2508 | 오류 | 펌프 또는 텐셔너의 압력 센서 고장 | 펌프와 텐셔너의 압력 센서 판독값 간 차이가 너무 큽니다. 가압이 중단됩니다. | 유압장치 또는 압력 센서의 교정 작업에 문제가 있습니다. 시스템을 다시 시작하고 재시도 하십시오. 문제가 반복되면 현지 아트라스 콥코 영업 담당자에게 문의해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2509 | 오류 | 텐셔너 압력 센서 고장 또는 유압 호스 고장 | 텐셔너의 압력 센서가 압력이 없음을 나타내지만 펌프 센서가 압력의 증가를 판독합니다. 가압이 중단됩니다. | 유압장치 또는 압력 센서의 교정 작업에 문제가 있습니다. 시스템을 다시 시작하고 재시도 하십시오. 문제가 반복되면 현지 아트라스 콥코 영업 담당자에게 문의해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2510 | 오류 | 사용자 지정 ID 설정 실패 | 사용자 지정 ID 설정에 실패하였습니다. | 시스템을 다시 시작하고 연결된 장치를 확인하세요. 장치의 사용자 지정 ID가 잘못된 경우 설정을 다시 실행하세요. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2511 | 정보 | 사용자 지정 ID 설정됨 | 사용자 지정 ID 설정에 성공하였습니다. |  | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2512 | 경고 | 잘못된 바코드 문자열, 무시됨 | 스캔한 문자열을 타워 데이터 바코드로 구문 분석할 수 없습니다. | 적절한 타워 데이터 QR 데이터를 스캔하거나 타워 섹션 ID를 스캔하십시오. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2513 | 오류 | 펌프 압력이 감지되지 않습니다. | 시스템이 가압을 시도하지만 펌프에 압력 증가가 등록되지 않았습니다. 3상 커넥터의 위상 순서가 잘못되었을 수 있습니다. | 시스템의 전원을 끄고 전원 커넥트의 위상을 역으로 변경하세요. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2514 | 경고 | 텐셔너 과토크 알람 | 클릭 렌치에 너무 높은 토크가 적용되었습니다. 이로 인해 토크 센서가 손상될 수 있습니다. | 토크를 완화해 주세요. | 로그 | PFHC | 공구
2515 | 경고 | 텐셔너 과압 알람 | 텐셔너의 압력이 너무 높습니다. | 압력을 낮추거나 해제하십시오. 유압 매개변수를 확인하십시오. | 로그 | PFHC | 공구
2516 | 경고 | 예기치 않은 펌프 또는 텐셔너 펌웨어 | 예기치 않은 펌프 또는 펌웨어 버전이 감지되었습니다. 시스템을 다시 시작하십시오. 문제가 지속되면 시스템을 실행할 수 있지만 예기치 않은 동작을 주의 깊게 관찰하십시오. | 전력 순환 시스템 | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
2517 | 오류 | 호환되지 않는 펌프 또는 펌웨어 버전입니다. 시스템을 다시 시작하십시오. 시스템을 작동할 수 없습니다. | 호환되지 않는 펌프 또는 펌웨어 버전입니다. 시스템을 다시 시작하십시오. 시스템을 작동할 수 없습니다. | 시스템을 다시 시작하십시오. 그래도 문제가 있는 장치를 교체하는 데 도움이 되지 않으면 시스템을 다시 시작하십시오. 연결된 장치를 확인하여 연결되지 않은 장치가 어떤 장치인지 확인하십시오. | 로그 디스플레이 승인 | PFHC | 공구
3000 | 오류 | 컨트롤러 내부 소프트웨어 오류 | 컨트롤러의 소프트웨어 오류. | 서비스 센터에 문의해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3001 | 오류 | 컨트롤러 시계 배터리 없음 | 내부 배터리의 수명에 거의 끝났습니다. | 배터리를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3010 | 경고 | 시스템 과열 | 컨트롤러가 과열되었습니다. | 과열된 열을 식혀주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3011 | 경고 | 컨트롤러 하드웨어가 드라이브에 의해 과열됨 |  | 과열된 열을 식혀주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3013 | 경고 | 높은 컨트롤러 온도로 인해 사용이 제한됨 | 온도 한계 값에 도달하였습니다. 과열로 인한 컨트롤러 정지의 위험을 줄이기 위해 조임이 금지되었습니다. | 컨트롤러의 온도가 낮아질 때까지 기다려 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3020 | 경고 | 시스템 하드웨어 고장 |  |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3021 | 경고 | 시스템 전압 문제 | DC 전압이 너무 높거나 너무 낮습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3022 | 경고 | 컨트롤러 전압 문제: AC 입력 전압이 너무 높음 | DC 전압이 너무 높거나 너무 낮습니다. | 입력 전압을 교정하세요. | 로그 디스플레이 | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3023 | 경고 | 컨트롤러 전압 문제: AC 입력 전압이 너무 낮음 | DC 전압이 너무 높거나 너무 낮습니다. | 입력 전압을 교정하세요. | 로그 디스플레이 | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3024 | 경고 | 드라이브 전압 문제: AC 입력 전압이 너무 높음 | DC 전압이 너무 높거나 너무 낮습니다. | 입력 전압을 교정하세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3025 | 경고 | 드라이브 전압 문제: AC 입력 전압이 너무 낮음 | DC 전압이 너무 높거나 너무 낮습니다. | 입력 전압을 교정하세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3030 | 오류 | IP 주소가 네트워크의 다른 노드와 충돌함 | 설정한 IP 주소가 동일한 네트워크의 다른 장치에서 사용 중입니다. | 장치 중 하나에서 IP 주소를 변경해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3031 | 정보 | 네트워크 케이블 연결 안됨 | 출고 시 포트 전달이 손실되었습니다. (케이블 연결이 해제됨) | 케이블 연결을 점검해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3032 | 정보 | 페어링 시작 | 공구 페어링이 시작되었습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3033 | 정보 | 페어링 성공 | 공구 페어링이 성공했습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3034 | 정보 | 페어링 실패: 발견된 공구 없음 | 컨트롤러가 무선 피어 스캔 시 페어링할 공구를 찾지 못했습니다. | 공구를 페어링 모드로 설정하고 다시 시도해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3035 | 오류 | 페어링 실패: 두 개 이상의 공구 발견 | 컨트롤러가 무선 피어 스캔 시 하나 이상의 공구를 발견했습니다. | 컨트롤러에서 페어링 모드를 시작할 때 페어링 모드에 하나의 공구만 있는지 확인해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3036 | 오류 | 페어링 실패: 통신 오류 | 페어링 프로세스 동안 컨트롤러에서 연결 중단, 예기치 않은 응답 또는 타임아웃이 발생했습니다. | 한 번 더 페어링을 수행해 주세요. 다시 실패한 경우, 서비스 센터에 공구 수리를 의뢰해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3037 | 정보 | 페어링 실패: 공구 슬롯 가득 참 |  | 하나의 공구 슬롯을 비우세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3040 | 경고 | 응급 정지 장치 | 비상 정지로 인해 드라이브를 사용할 수 없습니다. | 비상 정지를 재설정합니다. | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3050 | 정보 | 시스템 클럭 업데이트 | 시스템 클럭이 업데이트되었습니다. |  | 로그 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3051 | 오류 | 시스템 클럭 오류 | 하드웨어 실시간 클럭(RTC)에서 잘못된 시간이 판독되었습니다. | RTC 배터리를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3052 | 경고 | 원격 시작 구성 오류 | HW와 SW 원격 시작 구성 간에 불일치합니다. | HW 딥 스위치가 선택된 시작 소스와 일치하는지 확인해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3053 | 정보 | 드라이브 연결됨 | StepSync 드라이브가 연결되었습니다. |  | 로그 디스플레이 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3054 | 정보 | 드라이브 연결 끊김 | StepSync 드라이브 연결이 끊겼습니다. |  | 로그 디스플레이 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3055 | 경고 | 모드 구성 오류 | 선택된 모드가 잘못 구성되었을 때 생성됩니다. 예: 동일한 볼트 번호 또는 동일한 채널로 2개의 볼트를 구성, 불완전한 모드 구성. | 모드 구성 오류에 대해 ToolsTalk2를 점검해 주세요. | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3056 | 경고 | 시작할 수 없음: 공구 또는 드라이브 누락 | 사용된 채널에 드라이브나 공구가 없는 경우 생성됩니다. | HMI에서 채널 메뉴를 확인해 주세요. 연결에 드라이브 또는 공구가 누락되었습니다. | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3057 | 정보 | 시작할 수 없음: 채널이 이미 사용 중임 | 필요한 채널이 다른 가상 스테이션에 할당되었을 때 생성됩니다. |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3058 | 정보 | 선택된 모드 없음 |  | 모드를 선택하세요. | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3059 | 경고 | Atlas Copco 라이센스 관리자에 연결 실패 | 컨트롤러가 라이센스를 얻기 위해 로컬 라이센스 관리자에 연결하지 못했음을 나타냅니다. | 로컬 네트워크를 점검해 주세요. 다시 실패한 경우, 컨트롤러를 점검해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3061 | 경고 | 시작할 수 없음: 사용 가능 신호 낮음 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3062 | 경고 | 시작할 수 없음: 정지 신호 높음 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3063 | 경고 | 시작할 수 없음: 모든 채널 금지됨 | 모든 채널이 금지되어 있으므로 조임을 시작할 수 없습니다. | 하나 이상의 채널을 설정하여 금지되지 않도록 해 주세요. | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3064 | 경고 | 케리어 번호 오류 | FlexCarrier hex 스위치가 0으로 설정됩니다. | 해당 스위치를 0이 아닌 값으로 설정해 주세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3065 | 경고 | 캐리어 E-Stop 구성 플러그 유형이 잘못되었거나 누락됨 | 캐리어에 E-stop 구성 플러그가 없거나 플러그 유형이 잘못되었습니다. | 올바른 플러그 유형을 입력해 주세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3066 | 경고 | 캐리어 전압 입력: 3상 AC 없음 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3067 | 경고 | 캐리어 전압 입력: 하나의 AC 위상 누락 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3068 | 경고 | 캐리어: 내부 24 VDC 전원 공급 장치 고장 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3069 | 경고 | 과전류로 인해 캐리어 24 전압 출력-포트가 비활성화됨 |  | 시스템을 리셋하세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3070 | 경고 | 캐리어, PF6 FlexControl 출력 케이블에서 하드웨어 오류 |  | 시스템을 리셋하세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3071 | 경고 | 캐리어, PF6 FlexControl 입력 케이블에서 하드웨어 오류 |  | 시스템을 리셋하세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3072 | 경고 | 단락으로 인해 비상 정지 24 VDC 정전 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3073 | 경고 | 시작할 수 없음: 시스템이 비상 정지됨 | 여러 스핀들을 할당할 때, 이 이벤트는 E-Stop 때문에 preStartCheckFailed에 의해 호출됩니다. | 비상 정지를 재설정합니다. | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3074 | 경고 | 캐리어 과열됨 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3075 | 경고 | 캐리어 온도 OK |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3076 | 경고 | 캐리어: 내부 24 VDC 전력 공급, 장치 | 내부 PSU의 전류 출력이 너무 높습니다. | 이 PSU에서 전원이 공급되는 다른 캐리어를 분리하세요. 24VDC를 사용하여 모든 외부 장비를 분리하세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3077 | 경고 | 캐리어: 캐리어, 내부 24 VDC 전원 공급 과전압 | 내부 PSU의 전압 출력이 너무 높습니다. | 캐리어를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3078 | 경고 | 캐리어: 캐리어, 내부 24 VDC 전원 공급 저전압 | 내부 PSU의 전압 출력이 너무 낮습니다. | 캐리어를 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3079 | 경고 | 캐리어에 연결된 외부 전원 공급 장치 24 VDC 과전압 | 백업 입력 전압이 27VDC 이상입니다. | 백업 입력 전압을 조정해 주세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3080 | 경고 | 캐리어에 연결된 외부 전원 공급 장치 24 VDC 저전압 | 백업 입력 전압이 19 VDC 미만입니다. | 백업 입력 전압을 조정해 주세요. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3081 | 경고 | 캐리어 전압 입력: 3-상 AC 과전압 | 입력 전압이 너무 높습니다. | 입력 전압을 낮춰주세요. 입력 전압은 400 VAC 또는 480 VAC 여야 합니다. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3082 | 경고 | 캐리어 전압 입력: 3-상 AC 저전압 | 입력 전압이 너무 낮습니다. | 입력 전압을 높여주세요. 입력 전압은 400 VAC 또는 480 VAC 여야 합니다. | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3083 | 오류 | 잘못된 Anybus/Profisafe 모듈 펌웨어 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3084 | 오류 | 소프트 PLC 런타임 오류 | eCLR가 제어되지 않은 방법으로 종료되었습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3085 | 경고 | 캐리어: 팬 모듈 고장 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3086 | 경고 | 캐리어: 팬 모듈 부분 고장 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3087 | 경고 | 캐리어: 왼쪽 팬 모듈 고장 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3088 | 경고 | 캐리어: 왼쪽 팬 모듈 부분 고장 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3089 | 경고 | 캐리어: 오른쪽 팬 모듈 고장 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3090 | 경고 | 캐리어: 오른쪽 팬 모듈 부분 고장 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3096 | 경고 | 셀룰러 신호 강도가 낮습니다. | 셀룰러 연결의 RSSI 값이 정의된 임계값 -98dBM 미만입니다. | 데이터 손실을 방지하고 강력한 연결을 위해 공구를 셀룰러 안테나로 가까이 이동해 주세요. | 구성 | IxB | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3097 | 경고 | 셀룰런 연결 끊김 | 셀룰러 네트워크와 시스템의 연결이 끊겼습니다. | 공구를 셀룰러 안테나 가까이 이동해 주세요. 올바른 APN이 계속 구성되도록 셀룰러 연결 설정을 확인하십시오. 셀룰러 네트워크에 문제가 있는지 확인하십시오. | 로그 디스플레이 구성 | IxB | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3100 | 경고 | 모드 구성이 존재하지 않음 |  |  | 로그 디스플레이 | Flex StepSync | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3150 | 오류 | 소프트웨어 IAM 비 호환성 | IAM이 컨트롤러에 설치된 소프트웨어와 호환되지 않습니다. | IAM을 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3160 | 오류 | 새롭게 설치된 소프트웨어 활성화 실패 | 활성화 도중 동안 문제가 발생했습니다. 새롭게 설치된 소프트웨어가 시작되면 이전에 작동한 소프트웨어로 대체됩니다. 이러한 오류는 새 소프트웨어 시작이 3번 실패했을 때 발생하며, 소프트웨어 설치 중에만 발생합니다. | 내보내기를 한 후 추가 지원을 위해 Atlas Copco에 문의해 주세요. 설치하려는 소프트웨어 버전과 작동 중인 소프트웨어 버전을 기록해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3161 | 오류 | 예기치 않은 소프트웨어 파티션에서 시작됨 | 컨트롤러가 예상된 소프트웨어 쪽이 아닌 비활성 소프트웨어 쪽에서 시작되었습니다. | 소프트웨어 정보를 기록해 주세요. (컨트롤러의 홈 스크린에서 컨트롤러 > 소프트웨어를 차례대로 선택) 컨트롤러를 다시 시작하고 다시 시작할 때 해당 컨트롤러가 올바른 소프트웨어에서 실행되는지 확인해 주세요. 오류가 지속되면 내보내기를 수행하고 Atlas Copco에 문의해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3500 | 오류 | 일반 라이센스 관리자 오류 | 사용된 기능 관리 시스템에서 불일치가 감지되었습니다. | Atlas Copco 담당자에게 문의해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3501 | 오류 | 라이센스 관리자 동기화 오류 |  |  | 로그 디스플레이 승인 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3502 | 정보 | 라이센스 관리자 동기화 완료 |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3503 | 경고 | 라이센스 관리자: 다른 소스가 사용 중 | 다른 소스가 라이센스를 사용 중입니다. | 라이센스 양도를 확인해 주세요. | 로그 디스플레이 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3504 | 경고 | 라이센스 관리자 다시 시작 필요 |  | 라이센스 관리자를 다시 시작해 주세요. | 로그 디스플레이 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3505 | 정보 | USB 라이센스 동기화 시작됨 |  |  | 로그 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3506 | 오류 | USB 라이센스 동기화 오류 |  |  | 로그 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3507 | 정보 | USB 라이센스 동기화 완료 |  |  | 로그 | Power Focus 6000 Power Focus 8 | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3508 | 정보 | 하나 이상의 라이센스가 곧 만료됩니다. 라이센스 서버 구성을 완료하였는지 확인해 주세요. |  | 라이센스를 업데이트해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3511 | 경고 | 라이센스 중 하나의 라이센스 정의가 다릅니다. | 사용할 라이센스에서 불일치가 발견되었습니다. | Atlas Copco 담당자에게 문의해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3550 | 경고 | 라이센스를 찾을 수 없음 |  | 올바른 라이센스를 설치해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
3551 | 경고 | 라이센스에 의해 비활성화된 무선 통신 |  | 가상 스테이션에서 독립형 라이센스 할당을 취소해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 컨트롤러, 드라이브 및 StepSync
4010 | 정보 | 디지털 입력에 의해 공구 잠김 | 디지털 입력 신호에 의해 공구가 잠겼습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4011 | 정보 | Open Protocol로 공구 잠김 | 공구가 Open Protocol에 의해 잠겼습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4012 | 정보 | 필드버스에 의해 공구 잠김 | 공구가 필드버스로 인해 잠겼습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4013 | 정보 | 소켓 선택기에 의해 공구 잠김 | 소켓 선택기가 가상 스테이션에서 분리될 때 공구가 잠겼습니다. | 마스터 잠금 해제로 잠금을 해제해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4014 | 정보 | 공구가 소프트 PLC에 의해 잠김 | 소프트 PLC 신호가 공구를 잠궜습니다. | 마스터 잠금 해제로 잠금을 해제해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4015 | 정보 | 풀기 비활성화됨 | 조임 프로그램에서 풀기가 비활성화되었습니다 |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4016 | 정보 | 조임 비활성화됨 |  |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4017 | 정보 | 풀기를 구성하지 않음 | 선택한 조임 프로그램에서 풀기가 구성되지 않았음 | 다른 조임 프로그램을 선택해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4020 | 정보 | NOK 조임이 너무 많음 | 배치에서 최대 연속 NOK 조임이 초과됨 |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4025 | 정보 | 선택한 조임 프로그램이 없음 | 선택한 조임 프로그램이 없습니다. | 조임 프로그램 또는 배치 시퀀스를 선택해 주세요. | 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4030 | 정보 | 배치 시퀀스 중단됨 | 배치 시퀀스가 중단되었습니다. |  | 로그 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 조임 프로세스
4031 | 정보 | 배치 시퀀스를 완료할 최대 시간에 도달했습니다. |  |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4032 | 정보 | 첫 번째 조임을 완료할 최대 시간에 도달했습니다. |  |  | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4035 | 정보 | 라인 제어에 의해 잠김 |  |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4040 | 정보 | 대체 식별자에 의해 잠김 | 공구가 대체 식별자에 의해 잠겼습니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4050 |  | 유효하지 않은 소켓 구성 | 조임 프로그램이 여러 소켓에 할당되었습니다. | 조임 프로그램이 여러 소켓에 할당되었습니다. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4060 | 정보 | 배치 완료 시 공구 잠김 | 중요 표시가 있는 배치를 실행할 때 공구는 배치 시퀀스 완료 시 잠기고 이 이벤트는 사용자가 트리거를 누르면 생성됩니다. | 완료 시 공구 잠금 해제 신호와 함께 잠금이 해제됩니다. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4070 | 정보 | 수동 모드 전환 처리 | 수동 모드가 가상 스테이션에서 활성화되었음을 나타냅니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4071 | 정보 | 자동 모드 전환 처리 | 자동 모드가 가상 스테이션에서 활성화되었음을 나타냅니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4072 | 정보 | 볼트 테스트 |  |  | 구성 | Flex StepSync | 조임 프로세스
4073 | 정보 | 공구 영점 위치가 업데이트됨 | 신호를 사용하여 공구의 영점 위치가 설정되었음을 나타냅니다. |  | 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4100 | 경고 | 식별자가 수락되지 않음: 잘못된 문자열 길이 |  |  | 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4101 | 경고 | 문자열 선택 실패: 여러 항목 일치 |  |  | 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4102 | 경고 | 문자열 선택 실패: 일치하는 항목 없음 |  |  | 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4103 | 경고 | 식별자가 수락되지 않음: 동일한 문자열이 이미 수신됨 |  |  | 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4104 | 경고 | 식별자가 수락되지 않음: 일치하는 항목 없음 |  |  | 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 조임 프로세스
4500 | 정보 | 결과 드라이브 오류 | 내부 드라이버 오류 또는 드라이버 손실이 감지되었습니다. |  | 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4501 | 정보 | 결과 리히트 | 리히트 감지가 켜져 있을 때 이미 조여진 볼트를 조이려는 시도입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4502 | 정보 | 결과 소프트 스타트 토크 낮음 | 최소 수준 미만의 소프트 스타트 토크입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4503 | 정보 | 결과 소프트 스타트 토크 높음 | 소프트 스타트 토크가 최대 수준을 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4504 | 정보 | 결과 셀프탭 토크 높음 | 셀프-탭 토크가 최대 레벨을 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4505 | 정보 | 결과 셀프탭 토크 낮음 | 셀프탭 토크가 하한 미만입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4506 | 정보 | 결과 안전 토크 낮음 | 토크 센서가 정확하게 장착되었는지 확인하기 위해 자동으로 계산된 토크 값입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4507 | 정보 | 결과 런다운 토크 높음 | 런다운 토크가 최대 레벨을 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4508 | 정보 | 결과 런다운 각도 높음 | 런다운 각도가 최대 레벨을 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4509 | 정보 | 결과 런다운 시간 높음 | 런다운 시간이 최대 한계를 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4510 | 정보 | 결과 런다운 시간 낮음 | 런다운 시간이 최소 한계 미만입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4511 | 정보 | 런다운 토크 결과 낮음 | 런다운 토크가 최소 레벨 미만입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4512 | 정보 | 런다운 각도 결과 낮음 | 런다운 각도가 최소 레벨 미만입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4513 | 정보 | 최종 토크 결과 높음 | 최종 단계 토크가 최대 레벨을 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4514 | 정보 | 최종 각도 결과 높음 | 최종 단계 각도가 최대 레벨을 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4515 | 정보 | 최종 토크 결과 낮음 | 최종 단계 토크가 최소 레벨 미만입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4516 | 정보 | 최종 각도 결과 낮음 | 최종 단계 각도가 최소 레벨 미만입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4517 | 정보 | 결과 조임 시간 제한 초과 | 조임 시간 제한이 초과되었습니다. 일반 조임 전략의 최대 조임 시간이 30초입니다. 다단계 최대 조임 시간은 단계 제한 최대 시간 제한에 따라 달라집니다. 오류 코드는 조임 단계에 따라 달라집니다. | 조임 다시 실행. | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4518 | 정보 | 결과 트리거 손실 | 공구 트리거가 목표에 도달하기 전에 해제되었습니다. 일반 조임 전략의 경우, 조임 단계가 완료되기 전에 트리거를 해제할 수 없습니다. 다단계의 경우, 특정 단계에서 목표에 도달하기 전에 트리거가 손실될 때 오류가 표시됩니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4519 | 정보 | 조기 토크 손실 | 소켓이 너트를 풀었습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4520 | 정보 | 결과 최종 단계 전에 목표에 도달함 | 조임 프로그램에서 최종 단계 전에 목표 토크에 도달했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4521 | 정보 | 결과 포스트 보기 토크 낮음 | 포스트 보기 토크가 최소 레벨 미만입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4522 | 정보 | 결과 포스트 보기 토크 높음 | 포스트 보기 토크가 최대 레벨을 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4523 | 정보 | 결과 포스트 보기 토크 간격 도달하지 않음 | 포스트 보기 토크 간격이 도달되지 않았습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4524 | 정보 | 결과 토크 보상 간격에 도달하지 않음 | 런다운 종료에 미도달하기 전의 토크 보상 간격 각도. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4525 | 정보 | 결과 공구 이동 초과됨 | (NOK 조임 세부 상태에서) |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4526 | 정보 | 결과 SafetyCurrMon 센서 불일치 | 전류 모니터링 오류. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4527 | 정보 | 결과 공구 이동 초과됨 |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4538 | 정보 | 결과 최종 관리 토크 낮음 | 최종 관리 토크에 도달하지 않았습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4543 | 정보 | 결과 스너그 모니터 높음 | 렌치만. 모니터에서 스너그 값 초과를 감지했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4545 | 정보 | 결과 잔류 토크 없음 | 렌치만. 잔류 토크가 임계 값 미만이었습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4546 | 정보 | 결과 과속 | 렌치만. 렌치 자이로가 빠른 속도로 인해 각도를 측정하는 데 실패했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4547 | 정보 | 결과 효과적인 풀기 | 렌치만. 렌치가 예기치 않은 풀기를 발견했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4548 | 정보 | 결과 목표보다 적은 최종 | 최종 토크가 조임 프로그램에서 설정된 목표 토크 미만입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4549 | 정보 | TurboTight 시간 제한 초과 |  |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4550 | 정보 | 런다운 펄스 결과 높음 | 런다운 펄스 최대 수를 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4551 | 정보 | 런다운 펄스 결과 낮음 | 런다운 펄스의 최소 수에 도달하기 전에 런다운이 완료되었습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4552 | 정보 | 최종 펄스 결과 높음 | 펄스의 최대 수를 초과했습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4553 | 정보 | 최종 펄스 결과 낮음 | 펄스의 최소 수에 도달하기 전에 조임이 완료되었습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4554 | 정보 | 중단 시 전류 높음 | 중단 시 전류가 전류 제한 최고값을 초과하였습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4555 | 정보 | 중단 시 전류 낮음 | 측정된 차단 전류가 전류 제한값 이하입니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4556 | 정보 | 범주화되지 않은 다단계 오류 | 다단계 구성의 오류로서 공구 검증과 함께 발생하는 경우가 자주 있습니다. |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4557 | 정보 | 결과 과부하 |  |  | 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 조임 프로세스
4600 | 경고 | 배치(batch) 조임과 함께 사용되는 데이터 드롭 또는 데이터 홀드 이러한 신호는 영향을 미치지 않습니다. |  | 데이터 드롭 및 데이터 홀드는 배치(batch) 제어 없이 작업에 대해서만 지원됩니다. 신호를 사용해야 하는 경우 다른 작업을 선택하세요. |  | Flex StepSync | 조임 프로세스
4601 | 정보 | 데이터 홀드 활성화: 신호가 낮아지면 조임 결과가 전송됩니다. |  |  |  | Flex StepSync | 조임 프로세스
4602 | 정보 | 데이터 드롭 활성화: 조임 결과는 폐기됩니다. |  |  |  | Flex StepSync | 조임 프로세스
5010 | 경고 | 유효하지 않은 조임 프로그램 매개변수 값 | 선택된 조임 프로그램의 매개변수가 유효하지 않습니다. | 선택된 조임 프로그램의 구성을 확인하여 매개변수 값을 찾아서 변경해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 프로그램 구성
5011 | 경고 | 공구에서 프로그램 저장 공간을 준비할 수 없습니다. | STB 공구에서 현재 프로그램 저장 공간의 크기를 읽을 수 없거나, 업데이트 하였거나 새로 선택한 조임 프로그램을 STB 공구로 다운로드할 수 있는 프로그램 저장 공간을 준비할 수 없습니다. | STB 공구에서 지원되는 소프트웨어 버전을 확인하십시오. STB 공구를 재부팅합니다. 조임 프로그램을 다시 선택합니다. 데이터 일관성 및 품질을 위해 네트워크 연결을 확인하십시오. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 프로그램 구성
5020 | 정보 | 기본 트리거는 활성 시작 소스가 아님 | 푸시 시동만으로 구성되고 사용자가 가본 트리거를 누르면 생성됩니다. 사용자가 푸시 시동을 누를 때까지 생성됩니다. | 푸시 시동을 눌러 공구를 시작해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 프로그램 구성
5030 | 정보 | 조임 프로그램의 복잡성이 공구의 용량을 초과함 | 선택한 조임 프로그램이 사용된 STB 공구에 비해 너무 복잡합니다. 공구가 잠깁니다. | 조임 프로그램의 복잡성을 줄이거나 다른 프로그램을 선택해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 프로그램 구성
6010 | 정보 | 부속품 연결됨 | 부속품이 컨트롤러에 연결되었습니다. |  | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 부속품
6020 | 정보 | 부속품 연결 해제됨 | 부속품이 컨트롤러에서 분리되었습니다. |  | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 부속품
6021 | 경고 | 필드버스 오프라인 | 필드버스와의 통신이 없습니다. |  | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 부속품
6030 | 경고 | 부속품 주소 충돌 | 2개 이상의 부속품이 동일한 주소로 연결되었습니다. | 부속품의 주소를 변경해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 부속품
6040 | 경고 | 부속품 통신 오류 | 부속품과 함께 간헐적인 통신 오류. | 케이블과 커넥터를 확인해 주세요. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 부속품
6041 | 경고 | 필드버스 오류 | 필드버스와의 통신 오류입니다. |  | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 부속품
6042 | 경고 | 필드버스 모듈 불일치 | 설치된 필드 버스 모듈이 구성된 모듈과 일치하지 않습니다. | 설치된 모듈과 일치하도록 구성을 변경하거나 설치된 모듈을 올바른 모듈로 교체해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 부속품
6043 | 경고 | 필드버스 출력 버퍼 오버플로 | 필드버스 통신에 사용된 출력 버퍼가 소진되어 버퍼 오버플로가 발생했습니다. 하나 이상의 신호 업데이트가 삭제되었습니다. | 필드버스 통신 및 필드버스 진단(사용된 경우)을 중지하여 버퍼를 복구해 주세요. 이 이벤트가 자주 발생하면 PLC 프로그램을 포함하여 필드버스 통신 설정을 확인해 주세요. 사용자의 업데이트 간격에 비해 너무 자주 업데이트하면 이러한 시나리오를 유발할 수 있습니다. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 부속품
6044 | 경고 | 필드버스 공급자 ID 불일치 | 설치된 필드버스 모듈은 지원되지 않습니다. | 지원되는 Atlas Copco 필드버스 모듈을 연결해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 | Power Focus 8 | 부속품
6050 | 정보 | 잘못된 소켓 선택 | 소켓을 선택하지 않거나 잘못된 소켓을 선택하면 생성됩니다. |  | 로그 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 부속품
6090 | 경고 | 바코드 스캐너를 식별할 수 없음 | 고유한 일련 번호가 발견되지 않는 경우 | 바코드 리더 장치를 구성해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 부속품
7010 | 정보 | 표시할 메시지 텍스트 | 메시지 표시용 일반 이벤트입니다. |  | 디스플레이 승인 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 메시지
8200 | 정보 | 직렬 포트 열기에 실패하였습니다. | 사용할 직렬 포트를 열 수 없습니다. | 직렬 포트 연결 상태를 확인해 주세요. | 디스플레이 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 기타
8300 | 경고 | 오픈 프로토콜 클라이언트 통신 시간이 초과되었습니다. | 오픈 프로토콜 클라이언트와의 통신 시간이 초과되었습니다. 예상 시간 내에 연결 유지 메시지 또는 명령이 전송되지 않았습니다. | 컨트롤러 네트워크 연결을 점검하십시오. 네트워크 설정 설정: 방화벽 및 스위치 클라이언트 측 응용 프로그램 소프트웨어를 점검하십시오. | 로그 디스플레이 구성 | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 기타
8214 | 오류 | EHMI 소프트웨어 버전 불일치 | EHMI 소프트웨어 버전이 컨트롤러와 호환되지 않습니다. | EHMI의 장치의 소프트웨어 버전을 업데이트해 주세요. | 로그 디스플레이 승인 구성 | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 기타

##

구성 - 이벤트코드 목록

“이벤트 구성” 페이지를 통해 이벤트를 구성할 수 있는지 여부를 사용자에게 알립니다.

사용 가능한 이벤트 코드 목록

이벤트 코드를 사용할 수 있는 제품 목록입니다.

그룹 - 이벤트코드 목록

이벤트 코드가 속한 그룹입니다.

이벤트 설명

이벤트와 발생 이유에 대한 짧은 설명입니다.

절차 - 이벤트코드 목록

해당될 경우, 절차에는 이벤트를 삭제하는 방법에 대한 지침이 포함되어 있습니다.

로그 - 이벤트코드 목록

사용자에게 이벤트를 이벤트 로그에 저장할지 여부를 알려줍니다. 이 목록이 값은 기본 값입니다.

디스플레이 - 이벤트코드 목록

사용자에게 이벤트를 화면에 표시할지 여부를 알려줍니다. 이 목록이 값은 기본 값입니다.

승인 - 이벤트코드 목록

사용자에게 진행하기 전에 이벤트를 승인해야 하는지 여부를 알려줍니다. 이 목록이 값은 기본 값입니다.

이벤트 코드

고유한 이벤트 번호입니다.

이벤트의 유형 - 이벤트 코드 목록

이벤트의 유형: 정보, 경고 및 오류

이벤트 이름

이벤트를 설명하는 이름입니다.