# Exporterar ”All styrenhetsinformation”

Det går att exportera styrenhetens konfigureringsinställningar, resultat och händelser för ytterligare bearbetning. En del av exporten utförs både från kabelverktyget och från anslutna trådlösa verktyg.

Alla data som ingår i exporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime (lägsta tidsvärdet visas i sekunder)>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv" – Alla tillgängliga resultat

  Resultaten exporteras i en CSV-formaterad textfil. Det senast utförda resultatet är den första posten i CSV-filen.

  Det går att exportera följande resultatinformation för åtdragningar och lossningar:

Information om resultat | Power Focus 6000 – Åtdragningsprogram | Power Focus 6000 – Flerstegsprogram | StepSync
--- | --- | --- | ---
Identitetsnummer | - | - | X
Typ av åtdragning | X | X | X
Namn på virtuell station | X | X | X
VIN (Identifieringssträng) | X | X | X
Valt identifieringsnummer | X | X | X
Datum och tid | X | X | X
Unikt verktygs-ID | X | X | -
Gruppsekvensnamn | X | X | -
Gruppsekvens – räknare | X | X | -
Batchräkning | X | X | -
Bultnamn | - | - | X
Totalstatus | - | - | X
Totalstatus info | - | - | X
Status | X | X | X
Statusinfo | X | X | X
Lägesnamn | - | - | X
Namn på åtdragningsprogram/flersteg | X | X | X
Stoppfel | - | X | X
Fel | - | X | X
Steg där fel inträffade | - | X | X
Kanal | - | - | X
Målmoment (Nm) | X | X | -
Slutmoment (Nm) | X | X | X
Målvinkel (grad) | X | X | -
Start för slutvinkel (Nm) | X | X | X
Slutvinkel (grad) | X | X | X
Nergängningsvinkel (grad) | X | - | -
Korrelationsfaktor för återstående moment | X | X | -
Tid som gått (s) | - | X | X
Vinkel låg gräns (grad) | X | X | X
Vinkel hög gräns (grad) | X | X | X
Undre momentgräns (Nm) | X | X | X
Övre momentgräns (Nm) | X | X | X
Antal pulser | X | - | -
Ström vid avstängning (A) | X | X | X
TrueAngle-kompensation (grad) | X | X | -
Tid till nedgängning klar (ms) | X | - | -
Tid till slutmoment (ms) | X | - | -
Måltext | X | X | -
Stegdata | - | X | X
Självgängningsmoment | X | X | X
Rådande moment | X | X | X
Nedgängningsvinkel utlösare | X | X | X

Fältavgränsare och sifferformat beror på språkinställningarna:

Språk | Datum/tid | Fältavgränsare | Sifferformat
--- | --- | --- | ---
Engelska (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tjeckiska (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Tyska (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Spanska (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Franska (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Koreanska (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italienska (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japanska (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugisiska (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Ryska (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Svenska (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Kinesiska (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

För PF6000-StepSync finns alla tillgängliga resultat i filen med namnet ”PFExport_<datetime>_Results.csv.zip”.

- "PFExport_<datetime>_Events.csv" – Alla tillgängliga händelser

  Följande händelseinformation exporteras i en CSV-formaterad textfil:

  - Allvarlighet

  - Datum

  - Tid

  - Kod

  - Beskrivning

  - Virtuell station som utlöste händelsen (exporteras bara för PF6000-Handhållen)

  - Carrier (exporteras bara för PF6000-StepSync)

  - Kanal (exporteras bara för PF6000-StepSync)

- ”/inställningar” – Inställningar och konfigurationer (används av Import)

För fältbussexporterade inställningar och konfigurationer:

- Allmän fältbusskonfiguration (inklusive IP-adress)

- Fältbusskonfiguration

- Fältbusskartläggning (kartläggning av Virtuell station till ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip" - Program för flerstegsåtdragning och lossning exporteras som .json-filer (för användning med MID2500)

- "atlas_sys_d.zip" - Loggfiler från drivapplikationen

- "atlas_sys_i.zip" - Loggfiler från IT-applikationen

- "atlas_protocol_log.zip" – Loggfiler från externa protokolladaptrar

- ”ExportInfo.txt” – Textdokument med information om IAM och styrenhet

- "atlas_plc.zip" – PLC-konfiguration

- ”licenseInformation.zip” – Licensinformation och systeminformation

## Så exporterar du ”All styrenhetsinformation”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer All styrenhetsinformation.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popup-fönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.