# T&A – Utiahnuť na moment a uhol (Tighten to Torque and Angle)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Tento stupeň uťahovania spúšťa nástroj so špecifikovanými otáčkami v smere dopredu, kým sa nedosiahne požadovaný moment aj požadovaný uhol.

Meranie momentu sa začne na začiatku stupňa.
Ak spúšťač momentu NIE je nastavený, meranie uhla sa začne na začiatku stupňa.
Ak spúšťač momentu je nastavený, meranie uhla sa začne po dosiahnutí spúšťača momentu.

Stupeň skončí, keď:
Nameraný moment >= Cieľový moment (Ts)
A
(Nameraný uhol - Uhol nameraný pri spúšťači momentu) >= Cieľový uhol (As).

Parameter | Popis
--- | ---
Cieľový moment (Ts) | Predvolená hodnota: 0. Musí byť > 0 a <= Max. moment nástroja.
Cieľový uhol (As) | Predvolená hodnota: 0. Musí byť > 0.
Spúšťač momentu (Tt) | Predvolená hodnota: NEnastavené. Musí byť > 0 a < Cieľový moment (Ts).
Otáčky (n) | Predvolene: 60 ot./min. Musí byť > 0 a <= Max. otáčky nástroja.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdý, mäkký alebo manuálny. Predvolene: Tvrdá Ak vyberiete Manuálna, Typ rýchlostnej rampy sa otvorí automaticky.
Brzda (Platné len pre Power Focus 6000 StepSync, Power Focus 8 StepSync a Flex). | Ak je Zap, nástroj sa zastaví po dosiahnutí požadovanej hodnoty. Ak je Vyp, program prejde priamo na ďalší stupeň bez zastavenia nástroja.

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uťahovanie na moment A uhol, bez nastaveného spúšťača momentu

A | Cieľový moment
B | Cieľový uhol

Ukážte a kliknite na obrázok, aby sa zobrazilo viac informácií:
Uťahovanie na moment A uhol, s nastaveným spúšťačom momentu

A | Cieľový moment
B | Spúšťač momentu
C | Cieľový uhol