# Konfiguration av främre ände

Konfigurera verktyget som ska användas med rätt fronttillbehör.

1. Gå till Verktyg på Hem-menyn och välj Kabelverktyg > Konfiguration främre ände.

2. Välj Främre ändtyp.

   Om Öppen ände har valts kan följande parametrar ställas in.

   Innan du använder ett open end-verktyg ska du kontrollera att verktygshuvud och verktygshus har monterats och konfigurerats korrekt. Om detta inte görs kan verktyget köras i fel riktning och det mekaniska stoppet i open end-huvudet kan skadas.

   Inställningar | Beskrivning
   --- | ---
   Invertera motorns riktning | Finns för öppen respektive sluten ände. Av: Standard På
   Åtdragningsriktning | CW: Standard Åtdragningsriktning inställd på medurs. Moturs: Åtdragningsriktning inställd på moturs.
   Positioneringsgräns | Manuell Ställ in momentets positioneringsgränsvärde. Auto: Standard Momentpositioneringens gränsvärde ställs automatiskt in på 2 % av maxmomentet, men är minst 2 Nm.

3. Välj Verkställ för att utföra konfigurationen. Verktyget startar om.

## Utför inställning av öppen ände

Kalibreringsfunktion för öppen ände finns för verktyg med öppen ände och GFA (Gear Front Attachment). Funktionen beräknar den verkliga utväxlingen för både verktyget och förlängningen kombinerat, och sparar värdena till verktyget. Kalibreringen tar cirka två minuter att utföra.

När kalibreringen för öppen ände är klar måste verktyget kalibreras med förlängningen monterad.

1. Välj Utför, och tryck sedan på verktygets tryckreglage.

2. Följ anvisningarna på skärmen och fortsätt att trycka på verktygets startknapp tills att kalibreringen är klar.

   - Om kalibreringen av öppen ände lyckades visas OK.

   - Om kalibreringen av öppen ände inte lyckades, eller om verktygets avtryckare släpptes innan kalibreringen var avslutad, visas NOK.