# フロントエンドの構成

正しいフロントエンド アタッチメントを使用するようにツールを構成します。

1. ホームメニューの [ツール] に移動し、[ケーブルツール] > [フロントエンドの構成] を選択します。

2. フロントエンドタイプを選択します。

   [オープンエンド] を選択した場合、以下のパラメータを設定できます：

   オープンエンドツールを使用する前に、ツールヘッドとツールボディが正しく組み立て・構成されていることを確認してください。そうしなかった場合、ツールが間違った方向に動く可能性があり、オープンエンドヘッドの機械的停止装置が損傷する可能性があります。

   設定 | 説明
   --- | ---
   モーターの回転方向を反転する | オープンエンドとクローズドエンドで使用できます。 オフ：デフォルト オン
   締め付け方向 | CW（時計回り）：デフォルト 締め付け方向は時計回りに設定されています。 反時計回り 締め付け方向は反時計回りに設定されています。
   位置決め限界 | マニュアル トルクの位置決め制限を設定します。 自動：デフォルト トルク位置決め制限は、最大トルクの 2% に自動的に設定されますが、少なくとも2 Nm となります。

3. [適用] を選択して構成をセットアップします。ツールが再起動します。

## オープンエンドの調整を行います

オープンエンドの調整機能は、オープンエンドギアフロントアタッチメント（GFA）で構成されたツールで使用できます。この機能は、ツールと延長を組み合わせた真のギア比を計算し、それをツールに保存します。調整の実行には約 2 分かかります。

オープンエンドの調整が完了したら、オープンエンド延長を取り付けた状態でツールを校正する必要があります。

1. [実行] を選択し、ツールのトリガーを押します。

2. 画面上の指示に従って、オープンエンド調整が完了するまでツールトリガーを押し続けます。

   - オープンエンド調整が成功すると、OKイベントが表示されます。

   - オープンエンド調整が成功しなかった場合、または調整が終了する前にツールトリガが放された場合、NG イベントが表示されます。