# Configuration du renvoi d’axe

Paramétrez l'outil pour qu'il utilise le renvoi d'axe correct.

1. Aller à Outil dans le menu accueil et sélectionner Outil filaire > Configuration du renvoi d’axe.

2. Sélectionnez le Type de renvoi d’axe.

   Si Renvoi d'axe ouvert est sélectionné, les paramètres suivants peuvent être réglés.

   Avant d'utiliser un outil à renvoi d’axe ouvert, assurez-vous que la tête de l'outil et le corps de l'outil ont été correctement configurés et assemblés. Dans le cas contraire, l'outil peut fonctionner dans le mauvais sens, au risque d'endommager la butée mécanique située à l'intérieur du renvoi d'axe ouvert.

   Paramètres | Description
   --- | ---
   Inverser le sens du moteur | Disponible pour les Renvois d'axe ouverts et les Renvois d'axe fermés. Arrêt : Par défaut Marche
   Sens de serrage | CW : Par défaut Le sens de serrage est réglé sur le sens horaire. CCW Le sens de serrage est réglé sur le sens anti-horaire.
   Limite de positionnement | Manuel Définissez la limite de positionnement du couple. Auto : Par défaut La limite de positionnement du couple est automatiquement fixée à 2 % du couple maximal, mais au moins à 2 Nm.

3. Sélectionnez Appliquer pour mettre en place la configuration. L'outil redémarre.

## Effectuer un réglage pour renvoi d'axe ouvert

La fonction de réglage du renvoi d’axe ouvert est disponible pour les outils configurés avec un accessoire frontal à engrenage (GFA) de type renvoi d'axe ouvert. La fonction calcule le rapport d’engrenage réel de l’outil et de l’accessoire combinés, et l’enregistre dans l'outil. Le réglage prendra environ deux minutes.

Lorsque le réglage fin du renvoi d’axe ouvert est terminé, l’outil doit être étalonné avec l’accessoire de renvoi d'axe ouvert installé.

1. Sélectionner Effectuer puis appuyer sur la gâchette de l’outil.

2. Suivre les instructions à l'écran et continuer à presser la gâchette de l'outil jusqu'à ce que le réglage du renvoi d’axe ouvert soit terminé.

   - Si le réglage du renvoi d’axe ouvert a réussi, un évènement OK s'affiche.

   - Si le réglage du renvoi d’axe ouvert a échoué ou si la gâchette de l'outil a été relâchée avant que le réglage soit terminé, un évènement NOK s'affiche.