# 공구 진단

진단에서 다음을 실행할 수 있습니다.

- 센서 추적

- 진단 테스트

## 센서 추적

공구, 각도 또는 토크 센서를 진단하기 위해 공구 메뉴에서 센서 추적 세션을 시작할 수 있습니다. 센서 추적 세션의 제한 시간은 20분입니다. 타임아웃 5분 전에 경고가 표시되며 세션을 연장하거나 중지할 수 있습니다.

센서 추적은 케이블(유선) 공구에서만 가능합니다.

각 공구 및 컨트롤러에 대해 한 번에 하나의 추적 세션만 시작할 수 있습니다.

센서 추적 세션 시작하기

1. 홈 창에서, 공구를 선택합니다.

2. 진단에서 케이블 공구 및 센서 추적을 선택합니다.

3. 센서 추적 시작을 켭니다.

4. 공구 각도, 토크 및 속도가 표시됩니다.

센서 추적 정보
공구 각도 | 센서 추적 세션이 시작된 이후 또는 마지막 재설정 이후 공구가 회전한 각도
토크 | 판독값: 토크에 대한 순간 값 피크 값: 센서 추적 세션이 시작된 이후 또는 마지막 재설정 이후 측정된 가장 높은 토크 값
속도 | 판독값: 속도에 대한 순간 값 피크 값: 센서 추적 세션이 시작된 이후 또는 마지막 재설정 이후 측정된 가장 높은 속도 값

## 진단 테스트

공구가 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 공구의 진단 테스트를 수행할 수 있습니다. 실행할 수 있는 테스트 유형은 연결된 공구에 따라 다릅니다. 세 가지 유형의 테스트를 실행할 수 있습니다.

- 자동 생산 테스트: 사용자의 조치가 필요하지 않습니다.

- 승인 없이 수동 테스트: 사용자는 테스트 중에 몇 가지 작업을 수행해야 합니다.

- 승인을 통한 수동 테스트: 사용자는 공구의 동작을 모니터링하고 피드백을 제공해야 합니다.

각 공구 및 컨트롤러에 대해 한 번에 하나의 진단 세션만 시작할 수 있습니다.

진단 테스트가 시작되면 다른 클라이언트에 대해 세션이 잠깁니다. 진단 테스트 세션의 제한 시간은 20분입니다. 타임아웃 5분 전에 경고가 표시되며 세션을 연장하거나 중지할 수 있습니다.

진단 테스트 정보
자동 생산 테스트 | 승인 없이 수동 테스트 | 승인을 통한 수동 테스트
--- | --- | ---
트랜스듀서 션트 점검 보조 트랜스듀서 션트 점검 | 시작 버튼/트리거 안전 트리거 역방향 링/스위치 또는 버튼 누름 시동 기능 버튼 | 스피커/버저 LED

진단 테스트 세션 시작

1. 홈 창에서, 공구를 선택합니다.

2. 진단에서 케이블 공구 및 진단을 선택합니다.

3. 진단 테스트를 켭니다.

4. 실행할 테스트를 선택합니다.

5. 화면에 나온 지침을 따르십시오.

   모든 테스트는 녹색 또는 빨간색 표시와 함께 결과를 표시합니다.

   20초 이내에 아무런 조치도 취하지 않으면 진단 테스트 시간이 초과됩니다.

6. 테스트 세션이 완료되면 진단 테스트 결과가 표시됩니다.

   진단 테스트 페이지를 종료하면 결과가 사라집니다!

7. 테스트 결과를 내보내려면 내보내기 버튼을 선택하세요.