# Configuration des paramètres sans fil

Les réglages sans fil du coffret activent l'utilisation d'un WLAN (réseau local sans fil) et de la fonction Bluetooth.

1. Dans le menu Paramètres, sélectionner l’onglet Sans fil.

2. En fonction de l’outil (les outils équipés de WLAN portent la marque IRC-W, tandis que les outils équipés de la fonction Bluetooth portent la marque IRC-B), réglez Activé sur Marche.

   Remarque : « courte portée/distance » signifie une meilleure vitesse de transmission mais peut être plus sensible à la distance par rapport au coffret et « longue portée/distance » signifie une vitesse de transmission moindre mais une tolérance accrue par rapport à la distance et aux perturbations.

3. Mode IxB Connect : Lorsque vous passez de la position MARCHE à la position ARRÊT, tous les outils précédemment couplés sont désappariés et les outils doivent être à nouveau couplés avant d'être utilisés.

   ARRÊT : Les utilisateurs peuvent connecter en même temps via Bluetooth les anciens outils Bluetooth tels que STB et les outils IxB Connect. Marche : Les utilisateurs ne peuvent que connecter l'outil IxB Connect via Bluetooth.