# Termini e definizioni

Termine | Sinonimo | Definizione | Nota
--- | --- | --- | ---
lotto |  | serraggio multiplo utilizzando lo stesso programma di serraggio e bussola |
sequenza lotto | sequenza | serraggio multiplo usando una combinazione di diversi programmi di serraggio e bussole |
interfaccia grafica del controller |  | interfaccia utente sui tasti o touch screen del controller |
evento |  | segnali di stato controller e strumento |
angolo finale |  | valore dell'angolo attuale misurato alla fine del ciclo di serraggio |
coppia finale |  | valore della coppia attuale misurato alla fine del ciclo di serraggio |
Interfaccia grafica (GUI) |  | interfaccia utente composta di elementi grafici interattivi quali finestre, icone e simboli su un display |
HMI | Interfaccia uomo-macchina | interfaccia utente sullo strumento o sul controller | L'HMI può essere un'interfaccia basata su web del computer o touch screen del controller.
IAM | Intelligent Application Module | modulo rimovibile nel controller che contiene programma, parametri di configurazione e risultati di serraggio |
struttura della linea |  | disposizione e raggruppamento di controller in strutture, cartelle e sotto-cartelle in ToolsTalk | La struttura della linea è un metodo per migliorare la visibilità di un ampio gruppo di controller in modo strutturato.
coppia post visualizzazione |  | funzione per monitorare e rilevare i valori massimo e minimo della coppia prima del termine dell'avvitamento | Una finalità della coppia post visualizzazione è l'uso di un dado autobloccante.
Programma di serraggio | Set di parametri | configurazione di parametri e valori per controllare e monitorare una singola azione di serraggio e memorizzare il risultato di serraggio |
pressione |  | trasferimento dei dati salvati in ToolsTalk nella memoria del controller |
QIF | Quality Integrated Fastening | linea completamente integrata di avvitadadi, controller, accessori e strumenti di monitoraggio del processo per garantire elevata qualità e tracciabilità del serraggio in sistemi di montaggio industriali. | QIF è stato sviluppato da Atlas Copco ed è preferibilmente utilizzato nel settore automobilistico e in altre situazioni di assemblaggio con giunti critici. Il principio QIF include inoltre monitoraggio e documentazione di processo.
Accessori QIF |  | accessorio per la comunicazione dell'operatore e guida usata in QIF | Prodotti accessori usati per la comunicazione tra il sistema e l'operatore. Per esempio: scanner, pannello operatore, stacklight e selettore bussole. La comunicazione offre maggiore qualità e tracciabilità nel processo di montaggio.
fase rapida |  | strategia di serraggio | Una strategia di serraggio per ridurre lo strappo al precarico del giunto aggiungendo una fase iniziale con una determinata coppia e velocità e quindi riducendo la velocità nella fase finale.
Rilevamento riserraggio |  | rilevamento del riserraggio di un giunto già serrato |
rotazione |  | strategia di serraggio che ruota la testa dello strumento. | La rotazione viene usata principalmente per prove o dimostrazioni.
avvitamento completato |  | fine della fase di avvitamento, quando la testa della vite è a contatto con la superficie e inizia la fase di serraggio |
fase di avvitamento |  | fase in cui un bullone si innesta nella filettatura fino a quando la testa del bullone entra a contatto con la superficie |
sottotesta |  | la vite o il bullone sono serrati a mano sulla superficie |
selettore bussole |  | Accessorio QIF che si compone di un vassoio per bussole con spie che può essere usato per guidare un operatore verso la bussola corretta |
avvio graduale |  | serraggio iniziale a bassa velocità durante un angolo di rotazione specificato | La funzione aiuta l'innesto del bullone nella filettatura in modo controllato e può prevenire uno spostamento indesideato dello strumento quando il grilletto viene premuto.
stacklight |  | Accessorio QIF che gestisce la comunicazione tra l'operatore e il controller tramite segnali digitali quali spie, tasti, interruttori e cicalino |
target |  | risultato desiderato di un serraggio | Il target è espresso in coppia o angolo.
angolo finale |  | valore dell'angolo desiderato al termine del ciclo di serraggio, misurato da un punto di riferimento |
coppia finale |  | valore della coppia desiderato alla fine del ciclo di serraggio |
tre fasi |  | strategia di serraggio | Una strategia di serraggio per ridurre lo strappo al precarico del giunto ed effetti di rilassamento con una fase iniziale a una data coppia e velocità seguita da una fase di svitamento breve prima del serraggio finale a velocità ridotta.
fase di serraggio |  | fase in cui la testa del bullone ha raggiunto la superficie fino a quando il serraggio ha raggiunto la coppia o l'angolo finale desiderato |
strategia di serraggio |  | algoritmo che controlla e monitora costantemente il processo di serraggio | L'utente può selezionare una strategia ottimizzata per il giunto e programmare determinati parametri.
TurboTight |  | strategia di serraggio | Una strategia di serraggio basata sulla velocità massima dello strumento per eseguire il serraggio rapido ed ergonomico. La strategia richiede solo l'impostazione di un valore di coppia finale.
due fasi |  | strategia di serraggio | Una strategia di serraggio per ridurre lo strappo al precarico del giunto ed effetti di rilassamento con una fase iniziale a una data coppia e velocità, seguita da un arresto a breve termine prima del serraggio finale a velocità ridotta.
interfaccia grafica web |  | interfaccia utente sul controller tramite una finestra browser web da un computer remoto |
stazione virtuale | controller virtuale | astrazione software di un controller fisico che si comporta come controller multipli | Un controller può avere un solo strumento cablato collegato ad esso, ma diversi strumenti wireless. Ogni strumento è collegato alla sua stazione virtuale.
Stazione virtuale tipo |  | Licenza contenente un pacchetto di funzionalità del controller. | Licenza necessaria per l'utilizzo di una stazione virtuale.
Funzionalità della stazione virtuale |  | Licenza per caratteristiche individuali. | Può essere usato per integrare le licenze del tipo della stazione virtuale.
Caratteristica del controller |  | Licenza per le funzioni a livello di controller, es. Soft PLC e StepSync. | Vengono assegnati a un controller intero e possono essere utilizzati da tutte le stazioni virtuali.