1. Power Focus 6000
2. Configurazione
3. Utilizzo della scheda Controller
4. StepSync
5. Segnali di StepSync
6. Segnali di ingresso: Segnali secondari
7. Comando canale: 10054 Segnali secondari
8. Non inibire nessun risultato

# Non inibire nessun risultato

Nome in SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_NO_RESULT

Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1