# Händelsekoder

Olika typer av händelser används för att meddela användaren om vissa tillståndsförändringar eller händelser i systemet. Varje händelse kräver en egen åtgärd.

Vissa av de procedurer som beskrivs kan endast utföras av Atlas Copcos servicepersonal.

Mer information om en specifik händelsekod kan fås genom sökfiltren nedan eller genom att ange sökkriterier för händelsekoden i sökrutan.

Händelsekod
Händelsetyp
Händelsenamn
Beskrivning
Procedur
Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf
Finns för
Grupp
Sök

Händelsekod | Händelsetyp | Händelsenamn | Beskrivning | Procedur | Logg / Display / Kvittera (Ack) / Konf | Finns för | Grupp
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Styrenhet startad | Styrenheten startas. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Styrenhet och verktyg
1001 | Varning | Styrenhetens serienummer uppdaterat | Skapas vid uppstart om serienumret på IT-kortet (styrenhetens serienummer) avviker från AUX-kortets serienummer. AUX-tavla anses vara outbytbar i fält. Styrenheten startar om när serienumret uppdateras. | Byt ut IT-tavla eller box. | Logg Display Kvittera Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
1010 | Info | Verktyg anslutet | Ett verktyg är anslutet. |  | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Styrenhet och verktyg
1011 | Info | Verktyg urkopplat | Ett verktyg är frånkopplat. |  | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Styrenhet och verktyg
1012 | Info | Verktyget nekade anslutning till styrenheten | Händelsen kan inträffa om verktyget befinner sig i en överhoppningszon. | Kontrollera om en annan styrenhet är ansluten till verktyget. Kontrollera att verktygsinställningarna är rätt. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet och verktyg
2000 | Varning | Batteri svagt |  | Byt batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2001 | Varning | Batteri slut |  | Byt batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2002 | Varning | Verktygsbatteriet har hälsoproblem | Hälsoproblem har avkänts i verktygsbatteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Byt batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2004 | Varning | Verktyget är inte av föredragen typ | Verktyget har ersatts av ett verktyg med ett annat maxmoment. | Byt verktyg. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2006 | Varning | Svagt hälsotillstånd för verktygets reservbatteri | Reservbatteriet i verktyget har för dåliga prestanda. | Reservbatteriet bör bytas ut. | Logg Display Kvittera Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2007 | Varning | Verktygets reservbatteri saknas | Verktygets reservbatteri saknas. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Sätt i batteriet | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2008 | Varning | Fel i reservbatteri | Fel avkänt i verktygets reservbatteri. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Byt batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2009 | Varning | Låg spänning i reservbatteri | Styrenhetens reservbatteri är nästan tomt | Byt batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2010 | Fel | Fel programversion för verktyget | Programversionerna för verktyg och styrenhet är inte kompatibla. | Utför service på verktyget – uppdatera verktygets program. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2012 | Varning | Störning i verktygskommunikation | Kommunikation mellan verktyg och styrenhet avbröts. | Flytta antennen. | Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Verktyg
2013 | Varning | Otillåten ringposition | Verktygets riktningsbrytare i felaktig position. | Om det inträffar ofta – utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2014 | Varning | Verktyget överhettat | Verktyg överhettat. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2015 | Fel | Fel på verktygstemperaturgivare | Endast verktyg typ SRB, TBP och IxB. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2016 | Varning | Verktygspulsenhet överhettad | Pulsenheten har överhettats. Verktyget är inte låst, men varningen visas när verktyget startas så länge som pulsenhetens temperatur är över tröskeln. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Låt verktyget svalna. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2019 | Varning | Verktyget kunde inte starta motorn | Fel i verktygsmotor. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2020 | Varning | Verktyget behöver motorkalibrering | Verktyget behöver motorkalibrering. | Utför motorkalibrering. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2021 | Varning | Motorkalibrering misslyckades | Motorkalibrering misslyckades. | Fullfölj motorkalibrering eller utför service på verktyget. | Logg | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2022 | Info | Motorkalibrering klar | Motorkalibrering klar. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2023 | Varning | Verktyget behöver open-end-inställning | Verktyget behöver open-end-kalibrering. | Utför open-end-inställning. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2024 | Varning | Open-end-inställning misslyckades | Open-end-inställning misslyckades. | Försök utföra open-end-inställning en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2025 | Info | Open-end-inställning lyckades | Open-end-inställning lyckades. |  | Logg Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2026 | Varning | Open-end-position misslyckades | Open-end-position misslyckades. | Tryck på verktygsreglaget igen och vänta på att positioneringen slutförs. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2027 | Varning | Begränsad användning pga. hög verktygstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att verktyget stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2030 | Fel | Verktygsminnesfel: Byt verktyg | Verktygets minne är skadat. | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2031 | Fel | Verktygstillbehörsminnet skadat | Verktygstillbehörsminnet skadat. | Utför service på verktygstillbehöret. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2040 | Fel | Systemkontrollen misslyckades |  |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2041 | Fel | Momentgivarfel | Genereras antingen vid kalibreringsfel eller om verktyget rapporterar momentgivarfel. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2042 | Fel | Fel på vinkelgivare |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2043 | Fel | Fel i verktygsjord |  | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2044 | Info | Verktygets serviceintervall har löpt ut | Visar att verktyget behöver service. Utlöses när antalet inställda åtdragningar har överskridits. | Utför verktygsservice. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2045 | Varning | Verktygets kalibreringsdata ogiltiga | Om validering av kalibreringsdata misslyckas. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2046 | Info | Verktyg: Nästa kalibreringsdatum har förfallit | Anger att kalibrering av verktyget behövs. Utlöses när kalibreringslarm aktiveras i inställningar och den aktuella tiden överskrider nästa kalibreringsdatum. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2048 | Info | Kalibreringsvärde för verktyg uppdaterat av QA-enheten | Verktygskalibrering uppdaterades när en kalibrering med en QA-enhet utfördes. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2050 | Fel | Verktygsparameterfil stöds inte | Verktygsparametrar som krävs saknas. | Uppdatera verktygsparametrarna. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2060 | Info | Oväntat avtryckarbeteende | Används för att förhindra att verktyget startar om tillbehör ansluts. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2071 | Fel | Verktygsminnet är skadat | Verktygsdeskriptorn är korrupt. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2072 | Info | Okänd enhet ansluten |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2073 | Varning | Övervakning av verktygets tryckreglage misslyckades | Fel i HW-kanal. Konflikt mellan verktygsutlösaren maskinvara och programvara. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2074 | Varning | Fel i verktygsindikatorkort | Verktygets indikatorkort fungerar inte. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2075 | Varning | Fel i verktygsfläktens spänning | Fel i verktygets fläktspänning. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2076 | Varning | Spänningsfel i verktygets tillbehörsbuss | Verktygets tillbehörsbuss-spänning fungerade ej. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2077 | Varning | Fel i verktygets tryckreglagesensor | Fel i verktygets tryckreglagesensor. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2078 | Info | Verktygets åtdragningsprogram uppdaterat | Verktyg låst pga uppdatering av åtdragningsprogram. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2079 | Fel | Verktygskabel stöds inte | Verktygskabeln är korrupt. Chippet i kabeln svarar inte eller är skadat. | Byt kabel. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Verktyg
2080 | Fel | Batterifel i verktyget | DC-spänning för hög eller för låg. Batterifel. | Kontakta Atlas Copcos servicerepresentant och skicka tillbaka batteriet till Atlas Copco (återanvänd det inte!). | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2081 | Fel | Verktygets strömgränsvärde har nåtts | Strömgränsvärdet har uppnåtts och drivenheten har kopplats ur. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2082 | Fel | Fel vid mätning av verktygsström | Strömmätningsfel. Strömmen kan inte mätas med ett pålitligt resultat. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2083 | Fel | Internt verktygsfel | Diverse interna maskinvarufel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2084 | Fel | Verktyg – internt programfel | Diverse interna programfel. Gäller endast för STB- och IxB-verktyg. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2085 | Fel | Verktyg – RBU-fel | Ett RBU-fel upptäcktes av verktygets programvara. | Kontrollera att RBU:n är korrekt installerad. Utför service på verktyget om felet fortfarande finns kvar. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2086 | Fel | Verktyget stannar | Verktygsmotorn stannar. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2087 | Varning | Verktygets motorström hög | Verktygets motorströmgränsvärde har överskridits och verktyget är låst. Verktyget går in i felsäkert läge. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2088 | Varning | Verktygets batteriström hög | Batteriströmmen i verktyget är för hög. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2089 | Varning | Verktygets drivspänning låg | Verktygets drivspänning ligger under övervakat nedre spänningsgränsvärde. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2090 | Varning | Verktygets drivspänning hög | Verktygets drivspänning är över det övervakade högre spänningsgränsvärdet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2091 | Varning | Fel på verktygets huvudkort | Internt fel på verktygets moderkort. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2092 | Varning | Fel i verktygets effektmodul | Internt fel i verktygets effektmodul. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2093 | Varning | Pulsenhetens oljenivå är låg | Oljenivån i det anslutna pulsverktyget är låg. | Utför service på verktyget. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2094 | Varning | Olja slut i pulsenhet | Oljenivån för det anslutna pulsverktyget är under nödvändig driftnivå. | Utför service på verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2095 | Varning | Kommunikation förlorad till verktygsbatteri | Verktyget förlorade kommunikationen med batteriet. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Kontrollera att batteriet sitter ordentligt. Byt annars batteri. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2096 | Fel | Fel programversion för verktygsbatteri | Batteriprogrammet är inte kompatibelt med verktygsprogramvaran. Gäller endast för SRB-, TBP- och IxB-verktyg. | Uppdatera programvaran. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2100 | Info | STwrench smartHEAD borttagen | STwrench smartHEAD har tagits bort. | Anslut smartHead igen och starta om verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verktyg
2101 | Varning | Åtdragning vid låst | En nyckelåtdragning utfördes när verktygsstatusen låst i styrenheten. | Vänta tills verktygsstatusen i styrenheten är olåst. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Verktyg
2120 | Varning | Kan inte starta: Verktyget har ingen aktiv momentgivare |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2121 | Varning | Givare inaktiverade för anslutet verktyg |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2122 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig momentgivare |  |  | Logg Display | Flex IxB | Verktyg
2123 | Varning | Kan inte starta: Verktyget saknar nödvändig vinkelgivare |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2124 | Fel | Momentgivarfel på huvudgivare | Det finns ett fel på huvudmomentgivaren i ett verktyg med dubbla givare. |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2125 | Fel | Momentgivarfel på sekundärgivaren | Det finns ett fel på den sekundära momentgivaren i ett verktyg med dubbla givare. |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2126 | Fel | Givarkalibreringsfel i verktygets huvudgivare |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2127 | Fel | Kalibreringsfel i verktygsmomentgivare |  |  | Logg Display | Flex StepSync | Verktyg
2128 | Fel | Verktygets momentgivare: Shunt-testet misslyckades på huvudgivaren |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2129 | Fel | Verktygets momentgivare: Shunt-test misslyckades |  |  | Logg Display | Flex StepSync | Verktyg
2130 | Fel | Verktygets momentgivare: Kompensation vid nollförskjutning misslyckades på huvudgivare |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2131 | Fel | Verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades |  |  | Logg Display | Flex StepSync | Verktyg
2132 | Fel | Maskinvarufel i verktygets momentgivare på huvudgivaren |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2133 | Fel | Maskinvarufel i verktygets momentgivare |  |  | Logg Display | Flex StepSync | Verktyg
2134 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren på huvudgivaren |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2135 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren |  |  | Logg Display | Flex StepSync | Verktyg
2136 | Fel | Kalibreringsfel i verktygets momentgivare på sekundärgivaren |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2137 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Shunt-testet misslyckades på sekundärgivaren |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2138 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Kompensation av nollförskjutning misslyckades på sekundärgivaren |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2139 | Fel | Maskinvarufel på verktygets momentgivare på sekundärgivaren |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2140 | Fel | Fel i verktygets momentgivare: Överflöde i A/D-omvandlaren på den sekundära givaren |  |  | Logg Display | Flex | Verktyg
2202 | Fel | Överström uppstod i verktygsgränssnitt | Överström avkändes i verktygsgränssnitt. | Utför service på verktyget. Byt ut verktygsgränssnittet. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2203 | Fel | Överström uppstod i verktygets främre lampa | Överström avkändes i verktygets främre lampa | Utför service på verktyget. Byt ut verktygets främre lampa. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2204 | Fel | Överström uppstod i tillbehörsbussen | Överström avkändes i tillbehörsbussen. | Utför service på verktyget. Byt ut tillbehörsbussen. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2207 | Fel | Överström uppstod i vibratorn | Överström avkändes i vibratorn. | Utför service på verktyget. Byt ut vibratorn. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2208 | Varning | Systemets CPU-temperatur hög | Systemets CPU-temperatur hög. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Display Konf | IxB | Verktyg
2209 | Fel | Systemets CPU-temperatur kritisk | Systemets CPU-temperatur kritisk. | Vänta tills verktygstemperaturen har sjunkit. | Logg Display Konf | IxB | Verktyg
2210 | Fel | Strömkälla saknar stöd: åtdragning tillåts inte | Verktygets batteri har för låg spänning. | Anslut batteri med högre spänning till verktyget. | Logg Display Kvittera Konf | IxB | Verktyg
2217 | Info | Körning på reservbatteri | Körning på reservbatteri. |  | Logg | IxB | Verktyg
2218 | Info | Batteri anslutet | Batteri anslutet eller styrenhet/verktyg startat. |  | Logg | IxB | Verktyg
2219 | Info | Strömkälla: okänd | Okänd strömkälla ansluten eller styrenhet/verktyg startat med okänd strömkälla. |  | Logg | IxB | Verktyg
2500 | Fel | Spännare avdragarstång max antal | Spännarens avdragarstång måste bytas ut. Systemet är låst för användning. Trycket kan bara lossas. | Skicka spännaren till serviceverkstad för byte av avdragarstång. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2501 | Fel | Larm – pumpmotorskydd | Pumpmotorskyddet har stoppat motorn. Systemet måste stoppas. Om systemet står under tryck krävs manuella åtgärder för att lossa trycket. | Stäng av systemet. Om det står under tryck ska du lossa trycket mekaniskt och skicka pumpen på service. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2502 | Fel | Larm om låg pumpmotoroljenivå | Pumpens motoroljenivå är låg vilket har stoppat motorn. Om systemet står under tryck krävs manuella åtgärder för att lossa trycket. | Stäng av systemet. Om det står under tryck ska du lossa trycket mekaniskt och fylla på olja. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2503 | Fel | Larm om hög motoroljetemperatur i pumpen | Larm om hög motoroljetemperatur i pumpen. | Stäng av systemet och vänta tills oljan svalnar. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2504 | Fel | Larm spännarens trycksensor | Fel i spännarens trycksensorelektronik. Inget tryck kan avläsas eller rapporteras till systemet. | Stäng av systemet. Om det står under tryck ska du lossa trycket mekaniskt och skicka spännaren på service. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2505 | Fel | Pumptryck sensorlarm | Fel i pumpens trycksensorelektronik. Inget tryck kan avläsas eller rapporteras till systemet. | Stäng av systemet. Om det står under tryck ska du lossa trycket mekaniskt och skicka pumpen på service. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2506 | Fel | Oväntad medurs rotation avkänd | Medurs mutterrotation under väntan på trycklossning efter slutförd spänning. Resultatet är ogiltigt. | Lossa trycket och spänn muttern igen. | Logg Display Konf | PFHC | Verktyg
2507 | Fel | Oväntad moturs rotation har avkänts | Moturs mutterrotation under väntan på trycklossning efter slutförd spänning. Resultatet är ogiltigt. | Lossa trycket och spänn muttern igen. | Logg Display Konf | PFHC | Verktyg
2508 | Fel | Fel i pump eller spännarens trycksensor | För stor skillnad mellan trycksensoravläsningarna i pumpen och spännaren. Trycksättningen har stoppats. | Problem i hydraulik eller kalibrering av trycksensorerna. Starta om systemet och försök igen. Kontakta din lokala Atlas Copco-representant om problemet fortsätter. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2509 | Fel | Fel i spännarens trycksensor eller hydraulslang | Spännarens trycksensor visar inget tryck men pumpens sensor visar en tryckökning. Trycksättningen har stoppats. | Problem i hydraulik eller kalibrering av trycksensorerna. Starta om systemet och försök igen. Kontakta din lokala Atlas Copco-representant om problemet fortsätter. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2510 | Fel | Inställning av anpassat ID misslyckades | Inställning av anpassat ID misslyckades. | Starta om systemet och kontrollera anslutna enheter. Gör om inställningen om ID för enheten inte stämmer. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2511 | Info | Anpassat ID har ställts in | Inställning av anpassat ID lyckades. |  | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2512 | Varning | Fel streckkodssträng, ignorerad | Den inlästa strängen kunde inte hanteras som en torndatakod. | Läs in rätt torndatakod eller läs av tornsektionens ID. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2513 | Fel | Inget pumptryck avkänt | Systemet försöker göra en trycksättning men ingen tryckökning registreras i pumpen. En möjlig orsak kan vara felaktig fasordning i trefaskontakten. | Stäng av systemet och reversera faserna på strömanslutningen. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2514 | Varning | Larm om övermoment i spännaren | För högt moment har applicerats på klickdragaren. Detta orsakar skador på momentgivaren. | Lossa momentet. | Logg | PFHC | Verktyg
2515 | Varning | Larm om övertryck i spännaren | Trycket i spännaren är för högt. | Låt trycket falla eller avlasta trycket. Kontrollera hydraultryckets parametrar. | Logg | PFHC | Verktyg
2516 | Varning | Oväntad firmware i pump eller spännare | Oväntad firmwareversion har avkänts i pump eller spännare – starta om systemet. Om problemet kvarstår kan systemet eventuellt köras men håll ögonen öppna för oväntade händelser. | Starta om systemet | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
2517 | Fel | Inkompatibel firmwareversion i pump eller spännare – starta om systemet. Systemet kan inte köras. | Inkompatibel firmwareversion i pump eller spännare – starta om systemet. Systemet kan inte köras. | Starta om systemet. Om det inte hjälper ska den felbehäftade enheten bytas ut. Kontrollera anslutna enheter och se vilken som inte har anslutits. | Logg Display Kvittera | PFHC | Verktyg
3000 | Fel | Internt programfel i styrenhet | Programfel i styrenheten. | Kontakta service. | Logg Display Kvittera Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3001 | Fel | Styrenhetens klockbatteri tomt | Internt batteri är nära slutet av sin livstid. | Byt batteri. | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3010 | Varning | System överhettat | Styrenheten är överhettad. | Kyl ner. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3011 | Varning | Drivenhet i styrenhetens maskinvara överhettad |  | Kyl ner. | Logg Display Konf | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3013 | Varning | Begränsad användning pga. hög styrenhetstemperatur | Temperaturgränsvärdet har nåtts. Åtdragningen har begränsats för att minska risken för att styrenheten stängs av p.g.a. överhettning. | Vänta tills styrenhetens temperatur har sjunkit. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3020 | Varning | Fel i styrenhetens maskinvara |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3021 | Varning | Systemspänningsproblem | DC-spänning för hög eller för låg. |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3022 | Varning | Problem i styrenhetens elspänning: För hög ingående växelspänning | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Display | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3023 | Varning | Problem i styrenhetens elspänning: För låg ingående växelspänning | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Display | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3024 | Varning | Drivspänningsproblem: För hög ingående växelspänning | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3025 | Varning | Drivspänningsproblem: För låg ingående växelspänning | DC-spänning för hög eller för låg. | Åtgärda den ingående spänningen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3030 | Fel | IP-adressen är i konflikt med en annan nod på nätverket | Den inställda IP-adressen används av en annan enhet i samma nätverk. | Ändra IP-adress på en av enheterna. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3031 | Info | Nätverkskabeln urkopplad | Bäraren av fabriksporten har förlorats (kabel har kopplats från). | Kontrollera kabelanslutningen. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3032 | Info | Parkoppling startad | Parkoppling av verktyg startad. |  | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3033 | Info | Parkoppling klar | Parkoppling av verktyg lyckades. |  | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3034 | Info | Parkoppling misslyckades: Inget verktyg hittades | Styrenheten fann inga verktyg att para ihop med vid sökning efter radionoder. | Ställ in verktyget i parkopplingsläge och försök igen. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3035 | Fel | Parkoppling misslyckades: Mer än ett verktyg hittades | Styrenheten fann mer än ett verktyg vid sökning efter radionoder. | Se till att endast ett verktyg är i parkopplingsläge när parkopplingsläget startas på styrenheten. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3036 | Fel | Parkoppling misslyckades: Kommunikationsfel | Styrenheten förlorade anslutningen, fick ett oväntat svar eller timeout under parkopplingsprocessen. | Försök utföra parkoppling en gång till. Om det misslyckas igen, gör service på verktyget. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3037 | Info | Parkoppling misslyckades: Verktygsplatsen är full |  | Rensa en verktygsplats. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3040 | Varning | Nödstopp | Drivenheten kopplades ur på grund av nödstopp. | Återställ nödstopp. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3050 | Info | Systemklocka uppdaterad | Systemklockan har uppdaterats. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3051 | Fel | Systemklockfel | Fel tidsavläsning från hårdvarans realtidsklocka (Real Time Clock, RTC). | Byt RTC-batteri. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3052 | Varning | Konfigurationsfel för fjärrstart | HW och SW fjärrstartkonfiguration passade inte ihop. | Kontrollera att dip-omkopplarna på maskinvaran matchar den valda startkällan. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3053 | Info | Drivenhet ansluten | StepSync-enheten har anslutits. |  | Logg Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3054 | Info | Drivning frånkopplad | StepSync-enheten har kopplats från. |  | Logg Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3055 | Varning | Läge – konfigurationsfel | Genereras när det valda läget är felaktigt konfigurerat. Det kan t.ex. inträffa när två skruvar har givits samma nummer eller samma kanal, eller vid ofullständig lägeskonfiguration. | Kontrollera ToolsTalk 2 avseende fel i lägeskonfigurationen. | Logg Display | Flex StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3056 | Varning | Kan inte starta: Verktyg eller drivenhet saknas | Genereras när en använd kanal missar en drivenhet eller verktyg. | Kontrollera kanalmenyn på gränssnittet. Anslut drivenhet eller verktyg som saknas. | Logg Display | Flex StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3057 | Info | Kan inte starta: Kanalen används redan | Genereras när en kanal som behövs har allokerats till en annan virtuell station. |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3058 | Info | Inget läge valt |  | Välj läge. | Logg Display | Flex StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3059 | Varning | Kunde inte ansluta till Atlas Copco licenshanterare | Anger att styrenheten inte lyckades ansluta till den lokala licenshanteraren för att få licenser. | Verifiera det lokala nätverket. Utför service på styrenheten om felet fortsätter. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3061 | Varning | Kan inte starta: Aktiveringssignal låg |  |  | Logg Display | Flex StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3062 | Varning | Kan inte starta: Stoppsignal hög |  |  | Logg Display | Flex StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3063 | Varning | Kan inte starta: Alla kanaler begränsade | Alla kanaler har begränsats och ingen åtdragning kan påbörjas. | Sätt åtminstone en kanal till obegränsad. | Logg Display | Flex StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3064 | Varning | Fel bärarnummer | En FlexCarriers sexvägsbrytare är satt till noll. | Sätt brytaren i ett annat läge än noll. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3065 | Varning | Bärarens anslutning för nödstoppskonfiguration är fel typ eller saknas | En bärare saknar anslutning för nödstoppskonfiguration, alternativt fel anslutningstyp. | Använd rätt anslutningstyp. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3066 | Varning | Bärare spänningsingång: Ingen 3-fas växelström (AC) |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3067 | Varning | Bärare spänningsingång: En AC-fas saknas |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3068 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-nätdel trasig |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3069 | Varning | Bärare, 24-volt UT-port inaktiverad på grund av överström |  | Återställ systemet. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3070 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel UT |  | Återställ systemet. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3071 | Varning | Bärare, hårdvarufel i PF6 Flexcontrol-kabel IN |  | Återställ systemet. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3072 | Varning | Nödstopp 24 VDC strömavbrott på grund av kortslutning |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3073 | Varning | Kan inte starta: Systemet är nödstoppat | När du tilldelar flera spindlar kommer händelsen att kallas av preStartCheckFailed på grund av nödstopp. | Återställ nödstoppet. | Logg Display | Flex StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3074 | Varning | Bärare överhettad |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3075 | Varning | Bärartemperatur OK |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3076 | Varning | Bärare: Intern 24 VDC-strömförsörjning överbelastad | Den utgående strömmen från den interna PSU:n är för hög. | Koppla från bärare som får sin ström från denna PSU. Koppla från all extern utrustning som använder 24 VDC. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3077 | Varning | Bärare: Överspänning i intern 24 VDC-strömförsörjning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för hög. | Byt ut bäraren. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3078 | Varning | Bärare: Underspänning i intern 24 VDC-strömförsörjning | Den utgående spänningen från den interna PSU:n är för låg. | Byt ut bäraren. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3079 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC överspänning | Den ingående reservspänningen är över 27 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3080 | Varning | Extern matning till bärare: 24 VDC underspänning | Den ingående reservspänningen är under 19 VDC. | Justera den ingående reservspänningen. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3081 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC överspänning | Ingångsspänningen är för hög. | Sänk ingångsspänningen: den måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3082 | Varning | Bärare spänningsingång: 3-fas AC underspänning | Ingångsspänningen är för låg. | Höj ingångsspänningen: den måste vara 400 VAC eller 480 VAC. | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3083 | Fel | Fel Anybus/Profisafe-modulprogram |  |  | Logg Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3084 | Fel | Körningsfel i Soft PLC | eCLR har avslutats på ett okontrollerat sätt. |  | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3085 | Varning | Bärare: Fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3086 | Varning | Bärare: Fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3087 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3088 | Varning | Bärare: Vänster fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3089 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul ur funktion |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3090 | Varning | Bärare: Höger fläktmodul delvis ur funktion |  |  | Logg Display | Flex | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3096 | Varning | Mobilsignalen är svag | RSSI-värdet för mobilanslutning är under det definierade tröskelvärdet på -98 dBm. | Flytta verktyget närmare mobilantennerna för bättre anslutning och för att undvika dataförluster. | Konf | IxB | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3097 | Varning | Mobilanslutning förlorad | Systemet förlorade anslutning till mobilnätet. | Flytta verktyget närmare mobilantennerna. Kontrollera mobilanslutningen så att rätt APN fortfarande är konfigurerad. Kontrollera om det finns problem i mobilnätverket. | Logg Display Konf | IxB | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3100 | Varning | Lägeskonfigurationen finns inte |  |  | Logg Display | Flex StepSync | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3150 | Fel | Inkompatiblitet i IAM-program | IAM är inkompatibel med programvaran som är installerad på styrenheten. | Byt ut IAM. | Logg Display Kvittera | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3160 | Fel | Kunde inte aktivera nyinstallerad programvara | Ett fel uppstod under aktiveringen. När det nyinstallerade programmet startar görs en återkoppling till tidigare fungerande programversion. Felet uppstår när den nya programvaran inte startar tre gånger i rad och endast under programinstallationen. | Gör en export och kontakta Atlas Copco för hjälp. Notera den programversion som du försöker installera plus den programversion som fungerar. | Logg Display Kvittera | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3161 | Fel | Startade på en oväntad programpartition | Styrenheten har startat på den inaktiva programsidan och inte på den förväntade programsidan. | Notera programinformationen (på styrenhetens startskärmbild – välj Styrenhet > Programvara). Försök starta om styrenheten och kontrollera att den körs med korrekt programvara när den startas om. Om ett fel återkommer ska du göra en export och kontakta Atlas Copco. | Logg Display Kvittera | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3500 | Fel | Allmänt licenshanterarfel | Inkonsekvens upptäckt i det använda funktionshanteringssystemet. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Display Kvittera | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3501 | Fel | Synkroniseringsfel i licenshanteraren |  |  | Logg Display Kvittera | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3502 | Info | Synkronisering av licenshanterare utförd |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3503 | Varning | Licenshanterare: En annan källa används | Licensen används av en annan källa. | Verifiera licenstilldelning. | Logg Display | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3504 | Varning | Licenshanteraren måste startas om |  | Starta om licenshanteraren. | Logg Display | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3505 | Info | USB-licenssynkronisering startade |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3506 | Fel | Fel vid synkronisering av USB-licens |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3507 | Info | Synkronisering av USB-licens klar |  |  | Logg | Power Focus 6000 Power Focus 8 | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3508 | Info | En eller flera av dina licenser håller på att upphöra. Ha alltid en licensserver konfigurerad |  | Uppdatera licenser. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3511 | Varning | En av dina licenser har en annan licensdefinition | Inkonsekvens upptäckt i en licens som ska användas. | Kontakta din Atlas Copco-representant. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3550 | Varning | Licensen saknas |  | Installera rätt licens. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
3551 | Varning | Trådlös kommunikation inaktiverad genom licensiering |  | Avregistrera fristående licens från en virtuell station. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Styrenhet, drivenhet och StepSync
4010 | Info | Verktyget låst av digital ingång | Verktyget är låst av en digital insignal. |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4011 | Info | Verktyg låst av Open Protocol | Verktyget är låst av Open Protocol. |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4012 | Info | Verktyg låst av fältbuss | Verktyget är låst av fältbussen. |  | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4013 | Info | Verktyg låst av hylsväljare | Verktyget är låst när hylsväljaren är bortkopplad från Virtual Station. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4014 | Info | Verktyget låst av Soft PLC | En Soft PLC-signal låste verktyget. | Lås upp med Master Unlock. | Logg Display Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4015 | Info | Lossning inaktiverad | Lossning är inaktiverad i åtdragningsprogrammet. |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4016 | Info | Åtdragning inaktiverad |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4017 | Info | Lossning inte konfigurerad | Lossning har inte konfigurerats i det valda åtdragningsprogrammet | Välj ett annat åtdragningsprogram. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4020 | Info | För många NOK-åtdragningar | Maximum NOK-åtdragningar i följd i batch har överskridits |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4025 | Info | Inget åtdragningsprogram har valts | Inget åtdragningsprogram har valts. | Välj åtdragningsprogram eller batchsekvens. | Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4030 | Info | Batchsekvens avbruten | Batchsekvensen har avbrutits. |  | Logg Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Åtdragningsprocess
4031 | Info | Max tid för att avsluta batchsekvens uppnådd |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4032 | Info | Max tid för att slutföra första åtdragningen uppnådd |  |  | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4035 | Info | Låst av linjekontroll |  |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4040 | Info | Låst av alternativ identifierare | Verktyg låst av alternativ identifierare. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4050 |  | Ogiltig hylskonfiguration | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Åtdragningsprogrammet har tilldelats till flera hylsor. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4060 | Info | Verktyg låst på batch slutförd | När du kör en batch med flagga Verktyg låst på batchsekvens slutförd genereras denna händelse när användaren trycker på avtryckaren. | Lås upp med signal Lås upp verktyg på avslutad. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4070 | Info | Gå in i manuellt läge | Indikerar att manuellt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4071 | Info | Gå in i automatläge | Visar att automatiskt läge har aktiverats för en virtuell station. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4072 | Info | Testskruv |  |  | Konf | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4073 | Info | Verktygets nolläge uppdaterat | Visar att verktygets nolläge har ställts in med hjälp av signaler. |  | Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4100 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ogiltig stränglängd |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4101 | Varning | Strängval misslyckades: Flera träffar |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4102 | Varning | Strängval misslyckades: Ingen träff hittades |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4103 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Identisk sträng har redan tagits emot |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4104 | Varning | Identifieraren accepteras inte: Ingen träff hittades |  |  | Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4500 | Info | Resultat DrivFel | Internt drivrutinfel eller förlust av drivrutin. |  | Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4501 | Info | Resultat Rehit | Försök att dra åt en redan åtdragen skruv när Rehit-detektering är på. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4502 | Info | Resulterande mjukstartmoment lågt | Mjukstartmoment under miniminivå. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4503 | Info | Resulterande mjukstartmoment högt | Mjukstartmomentet överskred maxnivån. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4504 | Info | Resultat självg. moment högt | Självgängningsmoment överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4505 | Info | Resultat självg. moment lågt | Självgängningsmoment under minimigräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4506 | Info | Resulterande säkerhetsmoment lågt | Automatiskt beräknat momentvärde för att säkerställa att momentsensorn är korrekt monterad. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4507 | Info | Resulterande nedgängningsmoment högt | Nedgängningsmomentet överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4508 | Info | Resulterande nedgängningsvinkel hög | Nedgängningsvinkeln överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4509 | Info | Resulterande nedgängningstid hög | Nedgängningstiden överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4510 | Info | Resulterande nedgängningstid låg | Nedgängningstiden under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4511 | Info | Resulterande nedgängningsmoment lågt | Nedgängningsmomentet är under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4512 | Info | Resulterande nedgängningsvinkel låg | Nedgängningsvinkel under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4513 | Info | Resulterande slutmoment högt | Moment i sista steget överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4514 | Info | Resulterande slutvinkel hög | Vinkel i sista steget överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4515 | Info | Resulterande slutmoment lågt | Moment i sista steget under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4516 | Info | Resulterande slutvinkel låg | Vinkel i sista steget under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4517 | Info | Timeout vid resulterande åtdragning | Åtdragningens tidsgräns överskreds. För generella åtdragningsstrategier är max åtdragningstid 30 sekunder. För Multisteg beror max åtdragningstid på stegbegränsningen Maximal tidsgräns. Felkoden är beroende av åtdragningssteget. | Gör om åtdragningen. | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4518 | Info | Tryckreglage förlorat | Verktygets tryckreglage släpptes innan målvärdet uppnåddes. För generella åtdragningsstrategier är det inte tillåtet att släppa tryckreglaget innan åtdragningssteget är klart. För flersteg visas felet när tryckreglaget har förlorats innan målvärdet har nåtts. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4519 | Info | För tidig momentförlust | Hylsan har glidit av muttern. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4520 | Info | Resulterande målvärde uppnått före sista steget | Målmomentet uppnåddes innan sista steget i åtdragningsprogrammet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4521 | Info | Resultat Eftervy Moment lågt | Eftervymoment under minimivärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4522 | Info | Resultat Eftervy Moment högt | Eftervymoment överskred maxvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4523 | Info | Resultat Eftervy Momentintervall ej uppnått | Eftervy momentintervall ej nått. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4524 | Info | Resultat momentkompensationsintervall ej uppnått | Intervallvinkel för momentkompensation ej uppnådd före avslutad nedgängning. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4525 | Info | Resulterande verktygsrörelse överskriden | Från en NOK-åtdragning, detaljerad status. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4526 | Info | Resultat sensorkonflikt vid övervakning av säkerhetsström | Strömövervakningsfel. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4527 | Info | Resulterande verktygsrörelse överskriden |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4538 | Info | Resulterande slutligt övervakningsmoment lågt | Slutligt övervakningsmoment uppnåddes inte. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4543 | Info | Resulterande anliggningsövervakning hög | Endast skruv./mutterdragare. Övervakningen avkände ett för högt anliggningsvärde. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4545 | Info | Resultat inget kvarvarande moment | Endast skruv./mutterdragare. Kvarvarande moment var under tröskelvärdet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4546 | Info | Resultat övervarv | Endast skruv./mutterdragare. Dragarens gyro kunde inte mäta vinkeln på grund av högt varvtal. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4547 | Info | Resultat effektiv lossning | Endast skruv./mutterdragare. Dragaren kände av oväntad lossning. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4548 | Info | Slutligt resultat mindre än målvärdet | Slutmomentet är under det målmoment som har ställts in i åtdragningsprogrammet. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4549 | Info | TurboTight tidsgräns överskreds |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4550 | Info | Resultat nedgängningspulser hög | Maximalt antal nedgängningspulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4551 | Info | Resultat nedgängningspulser låg | Nedgängningen slutfördes innan minsta antalet nedgängningspulser uppnåddes. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4552 | Info | Resultat slutpulser hög | Maximalt antal pulser har överskridits. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4553 | Info | Resultat slutpulser låg | Åtdragningen avslutades innan minsta antalet pulser uppnåddes. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4554 | Info | Ström vid avstängning hög | Ström vid avstängning översteg övre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4555 | Info | Ström vid avstängning låg | Uppmätt ström vid avstängning var lägre än nedre strömgräns. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4556 | Info | Okategoriserat flerstegsfel | Fel i konfigurationen av flersteg, ofta vid verktygsvalidering. |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4557 | Info | Resultat överbelastning |  |  | Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Åtdragningsprocess
4600 | Varning | Data Drop eller Data Hold används i kombination med batchåtdragning. Signalerna har ingen effekt |  | Data Drop och Data Hold stöds endast för arbetsuppgifter utan batchstyrning. Välj en annan arbetsuppgift om signalerna måste användas. |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4601 | Info | Data Hold aktiv: åtdragningsresultat skickas när signalen är låg |  |  |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
4602 | Info | Data Drop aktiv: åtdragningsresultat kasseras |  |  |  | Flex StepSync | Åtdragningsprocess
5010 | Varning | Ogiltigt parametervärde för åtdragningsprogram | Parametern i valt åtdragningsprogram är ogiltig. | Kontrollera konfigurationen i valt åtdragningsprogram för att hitta och ändra värdet i parametern. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Programkonfiguration
5011 | Varning | Det gick inte att förbereda programlagring i verktyget | Det går inte att läsa aktuell programstorlek i STB-verktyget, eller att preparera programlagringen för nedladdningen av uppdaterade – eller nyligen valda – åtdragningsprogram till STB-verktyget. | Kontrollera vilken programversion som stöder STB-verktyget. Starta om STB-verktyget. Välj åtdragningsprogrammet igen. Kontrollera nätverksanslutningen avseende datakonsekvens och kvalitet. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
5020 | Info | Huvudtryckreglaget är inte den aktiva startkällan | Genereras när enheten endast är konfigurerad för tryckstart och användaren trycker på huvudtryckreglaget. Fortsätter att genereras tills användaren trycker på tryckstart. | Tryck på tryckstart för att starta verktyget. | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
5030 | Info | Åtdragningsprogrammet är för komplicerat för verktyget | Det valda åtdragningsprogrammet är för komplicerat för det STB-verktyg som används. Verktyget låses. | Minska komplexiteten i åtdragningen eller välj ett annat program. | Logg Display Konf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Programkonfiguration
6010 | Info | Tillbehör anslutet | Ett tillbehör är anslutet till styrenheten. |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6020 | Info | Tillbehör urkopplat | Ett tillbehör har frånkopplats från styrenheten. |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6021 | Varning | Fältbuss offline | Ingen kommunikation med fältbussen. |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6030 | Varning | Tillbehör adresskollision | Två eller flera tillbehör med samma adress är anslutna. | Ändra adress på tillbehör. | Logg Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6040 | Varning | Tillbehör kommunikationsfel | Periodiska kommunikationsfel hos tillbehören. | Kontrollera kablar och kontakter. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Tillbehör
6041 | Varning | Fältbussfel | Kommunikationsfel med fältbuss. |  | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6042 | Varning | Konflikt i fältbussmodul | Den installerade fältbussmodulen stämmer inte med den konfigurerade modulen. | Ändra konfigurationen så att den stämmer överens med den installerade modulen, eller ersätt den installerade modulen med korrekt modul. | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6043 | Varning | Buffertspill från fältbussutgång | Den utgångsbuffert som används för fältbusskommunikationen är uttömd och ett dataspill har inträffat från bufferten. En eller flera signaluppdateringar har förkastats. | Stoppa fältbusskommunikationen och fältbussdiagnostiken (om den används) för att återställa bufferten. Om händelsen inträffar ofta ska du kontrollera inställningen för fältbusskommunikation, inklusive PLC-programmet: alltför täta uppdateringar jämfört med uppdateringsintervallet kan leda till det här scenariot. | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | Tillbehör
6044 | Varning | Fel ID för fältbussleverantör | Den installerade fältbussmodulen stöds inte. | Anslut en fältbussmodul som stöds av Atlas Copco. | Logg Display Kvittera | Power Focus 8 | Tillbehör
6050 | Info | Fel hylsa vald | Genereras när ingen eller felaktig hylsa valts. |  | Logg Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Tillbehör
6090 | Varning | Streckkodsläsaren kunde inte identifieras | Inget unikt serienummer kunde hittas. | Konfigurera streckkodsläsarenheten. | Logg Display Kvittera Konf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Tillbehör
7010 | Info | Meddelandetext som ska visas | Allmän händelse för att visa meddelanden. |  | Display Kvittera Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | Meddelande
8200 | Info | Kunde inte öppna serieport | Serieporten som ska användas kunde inte öppnas. | Kontrollera serieportens anslutningar. | Display Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Diverse
8300 | Varning | Timeout i klientkommunikation via öppet protokoll | Timeout i kommunikation till en klient med öppet protokoll. Inget keep alive-meddelande eller kommando har skickats inom den förväntade tiden. | Kontrollera styrenhetens nätverksanslutning. Kontrollera nätverksinställningen: brandvägg och switchar. Kontrollera klientsidans programvara. | Logg Display Konf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | Diverse
8214 | Fel | Fel EHMI-programversion | EHMI-programversionen är inte kompatibel med styrenheten. | Uppdatera programversionen för EHMI. | Logg Display Kvittera Konf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Diverse

##

Konf – Lista över händelskoder

Informerar användaren om det är möjligt att konfigurera händelsen via sidan ”Configure Event” (konfigurera händelse).

Tillgänglig för – Lista över händelskoder

Lista över produkter för vilka händelsekoden är tillgänglig.

Grupper – Lista över händelskoder

Grupp som händelsekoderna tillhör.

Beskrivning av händelsen

En kort beskrivning av händelsen och varför den inträffade.

Procedur – Lista över händelskoder

I tillämpliga fall innehåller förfarandet en instruktion om hur man rensar händelsen.

Logg – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen ska sparas i händelseloggen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Display – Lista över händelsekoder

Talar om för användaren om händelsen ska visas på skärmen eller inte. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Kvittera (Ack) – Lista över händelskoder

Talar om för användaren om händelsen måste kvitteras eller inte innan man kan gå vidare. Värdet i denna lista är standardvärdet.

Händelsekod

Unikt händelsenummer.

Typ av händelse – Lista över händelsekoder

Typ av händelse: Info, Varning och Fel.

Händelsenamn

En beskrivande namn av händelsen.