# Finestra di configurazione dei protocolli in una stazione virtuale

Nella scheda Protocolli del menu Stazione virtuale è presente un elenco dei protocolli di comunicazione disponibili a seconda della licenza in uso. Open Protocol è disponibile per tutte le licenze.

Per accedere alle funzionalità di ILM Protocol, consultare la guida per l'utente diILM Adapter.

Per accedere alle funzionalità attraverso Open Protocol, definire una porta univoca per ciascuna stazione virtuale.

1. Impostare l'interruttore Open Protocol su On.

2. Immettere il numero di porta del server.

3. Inserire il valore per Timeout comunicazione in secondi (tra 15 e 60).

4. Immettere un valore di PLC Index compreso tra 1 e 6.

   L'indice PLC consente di associare la posizione nella memoria condivisa in cui scrivere i comandi Open Protocol. Il valore predefinito è 1 ma è possibile inserire i valori da 1 a 6.

5. Scegliere l'azione da applicare in caso di perdita del collegamento con il client.

   L'impostazione Disconnetti controlla l'azione applicata quando si verifica un errore di connessione:

   - Nessuno: il programma di serraggio continua normalmente.

   - Blocca strumento: lo strumento viene bloccato al termine dell'attuale serraggio.

   - Eliminare l'assegnazione dell'attività: il serraggio viene concluso dopo la fine dell'attività in corso. Fatta eccezione dei programmi di serraggio semplici o sequenze di lotto in cui l'attività verrà rimossa al completamento.

   - Blocca sempre l'utensile: l'utensile viene bloccato al termine dell'attuale serraggio, indipendentemente dal risultato.

6. Utilizzo del contatore legacy

   Questa impostazione conteggia tutti i serraggi in una sequenza e produce il numero dei sistemi secondari. Per abilitare questa impostazione, impostare Usa contatore legacy su Sì.

7. MID0015 Numero identificativo selezionato

   Questa impostazione consente di rispondere al valore del numero di identificatore selezionato in MID0015 PSET_SELECTED, se il numero identificatore selezionato MID0015 Echo è impostato su Sì. In caso contrario, viene inviato l'ID del programma di serraggio attuale.

8. Programma di svitatura MID2500

   Questa impostazione consente di selezionare un programma di svitatura MID2500 dall'elenco.

9. Toccare o selezionare Applica quando si è pronti.

Poiché il valore predefinito per l'indice SoftPLC è sempre 1 e non viene effettuato alcun controllo per verificare se esso viene utilizzato, il sistema potrebbe essere configurato in modo da impostare lo stesso indice più volte al momento di aggiungere le stazioni virtuali. In questo caso, Soft PLC non potrà determinare la stazione virtuale da cui proviene il MID in arrivo.