# T|A – トルクまたは角度に合わせて締め付け

ツール
ES STR SL ST SR QST STB IxB

この締め付けステップでは、目標トルクまたは目標角度に到達するまで、指定した速度でツールを順方向に実行します。

トルクの測定は、ステップの最初から開始します。
トルクトリガーが設定されていない場合、角度の測定はステップの開始時に開始されます。
トルクトリガーが設定されている場合、トルクトリガーに達した時点で角度測定が開始されます。

このステップは次の場合に終了します：
測定されたトルク >= 目標トルク (Ts)
OR
(測定された角度 - トルクトリガーで測定された角度) >= 目標角度 (As)。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク（Ts） | 既定値：0. 0 より大きく、ツール最大トルク以下
目標角度（As） | 既定値：0. > 0 であること。
トルクトリガ（Tt） | 既定値：未設定。0 より大きく、かつ目標トルク (Ts) 未満であること。
速度（n） | 既定：60 rpm。 0 より大きく、ツール最大速度以下
速度ランプタイプ | ハード、ソフト、または手動。既定：ハード。 [手動] を選択すると、[速度ランプタイプ] が自動的に開きます。
ブレーキ （Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync、、および Flex でのみ有効）。 | オンの場合は、ターゲットに達したときに、ツールが停止します。 オフの場合、プログラムはツールを停止せずに直接次のステップに進みます。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
トルクトリガーの設定なしで、トルク OR 角度に合わせて締め付ける

A | 目標トルク
B | 目標角度

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。
トルクトリガーの設定を使用して、トルク OR 角度に合わせて締め付ける

A | 目標トルク
B | トルクトリガー
C | 目標角度