# 외부 모니터링 8 - 10042

외부 모니터링 8은 컨트롤러의 특정 기능에 연결되지 않은 입력/출력 신호이며 고객의 특정 요구에 따라 사용될 수 있습니다.

SoftPLC의 이름: EXTERNAL_MONITORED_8

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1
인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 참

- I/O 확장기: 참