# T|A – 拧紧以达到目标扭矩或角度

工具
ES STR SL ST SR QST STB IXB

该拧紧步骤以指定速度正向运行工具直至达到目标扭矩或目标角度。

步骤开始时启动扭矩测量。
如果扭矩触发器未设置，则在步骤开始时启动角度测量。
如果扭矩触发器已设置，则在触发扭矩触发器时启动角度测量。

出现以下情况时，步骤结束：
测量扭矩 >= 目标扭矩 (Ts)
或
（测量角度 - 扭矩触发器触发时测得的角度）>= 目标角度 (As)。

参数 | 说明
--- | ---
目标扭矩 (Ts) | 默认值：0. 必须 > 0 且 <= 工具最大扭矩。
目标角度 (As) | 默认值：0. 必须 > 0。
扭矩触发器 (Tt) | 默认值：未设置。必须 > 0 且 < 目标扭矩 (Ts)。
速度 (n) | 默认：60 rpm。 必须 > 0 且 <= 工具最大速度。
速度上升类型 | 硬、软或手动。默认：硬。 如果选择手动，则速度上升类型自动打开。
制动器 （仅对 Power Focus 6000 StepSync、Power Focus 8 StepSync 和 Flex 有效）。 | 如果开启，工具将在达到目标时停止。 如果关闭，程序将在不停止工具的情况下直接进入下一步。

指向并点击图片以查看更多信息：
拧紧至扭矩或角度，不设置扭矩触发器

A | 目标扭矩
B | 目标角度

指向并点击图片以查看更多信息：
拧紧至扭矩或角度，设置扭矩触发器

A | 目标扭矩
B | 扭矩触发器
C | 目标角度