# StepSync 조임

StepSync와 함께 사용할 수 있는 유일한 조임 프로그램은 다중 단계 조임 프로그램입니다. 설정 시 공구 간 동기화에는 동기화 포인트가 사용됩니다. 이러한 포인트들에서 공구들은 다중 단계 조임 프로그램의 다음 단계를 계속하기 전에 서로를 기다립니다. 조임 프로그램을 다른 공구에 할당하는 작업은 ToolsTalk 2에서만 수행될 수 있다는 점에 유의하십시오.

StepSync용 다중 단계 조임 프로그램의 예

A | 동기화 포인트

조임 프로그램은 최대 25 단계로 구성할 수 있습니다. (동기화 포인트 제외)

사용 가능한 단계

- 각도까지 조임

- 토크까지 조임

- 토크 + 각도까지 조임

- DynaTork까지 조임

- 대기

- 소켓 해제

- 토크 또는 각도까지 조임

- 각도까지 풀기

- 토크까지 풀기

- 런다운

- 항복점 M2까지 조임

- 항복점까지 조임

- 토크 및 각도까지 조임

- 토크까지 스레드 컷팅

- 체결

사용 가능한 모니터

- 각도

- 피크 토크

- 차단 토크

- 토크 속도 및 편차

- 각도 창에서의 토크

- 포스트 보기 토크 높음

- 포스트 보기 토크 낮음

- 항복점에서의 각도

- 프리베일링 토크 (Prevailing Torque)

- 차단 전류

- 포스트 스레드 컷 각도

- 포스트 스레드 컷 최대 토크

- 스틱 슬립 감지

- 시간

사용 가능 단계 제한

- 최대 토크

- 최대 각도

- 교차 스레드

- 취소 토크

- 토크 경사도

- 각도 보기에서의 토크

- 토크 대 전류 편차

관리 거부

꺼짐으로 설정하는 경우:

실패 시 동작 | 설명
모두 끝내기 | 모든 채널은 조임을 종료하고 NOK 상태를 보고합니다. 오류가 없는 조임 자체가 다른 볼트에 의해 종료됨 추가 정보를 보고합니다.
계속 OK | 오류가 있는 채널은 조임을 NOK 상태로 종료합니다. 나머지 채널은 조임 프로그램의 나머지 부분을 계속 진행합니다.

켜짐으로 설정하는 경우:

매개변수 | 설명
--- | ---
실패 단계의 최대 수 | 전체적 조임을 실행하는 동안 실패할 수있는 여러 단계의 최대 수를 지정합니다. 같은 단계를 한 번 이상 실패되는 것은 문제가되지 않으며, 여전히 하나의 실패 단계로서 계산됩니다. 설정하지 않으면, 무제한 단계 수가 실패할 수 있습니다.
초과할 경우의 작업 | 최대 실패 단계 수가 초과된 경우의 조치를 지정합니다.
수리 중 NOK인 경우의 작업 | 수리가 진행되는 동안 새 오류(NOK)가 감지된 경우 작업을 지정합니다.