# Comando de canal - 10054

Comando de canal es una señal de entrada que inhibe las herramientas individuales y evita que esas herramientas se incluyan en el siguiente apriete. También se puede sustituir el programa de apriete o el número de perno configurado en la configuración Sync Mode. Son compatibles hasta 64 canales.

Nombre en SoftPLC: CHANNEL_COMMAND

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Conjunto uint32 | 1 | 64

La señal Comando de canal -10054 contiene señales secundarias (consulte «Señales de entrada: Señales secundarias»).

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: VERDADERO