# Programmi multistep

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

Una variazione nella configurazione del programma di serraggio può provocare una coppia, una direzione di rotazione o una velocità del sistema impreviste se il programma di serraggio è attualmente in uso. Tale azione può causare lesioni personali e/o danni gravi.

- Controllare le configurazioni del programma di serraggio dopo aver aggiunto un nuovo programma o dopo aver applicato modifiche a un programma esistente.

Le funzionalità del controller, come ad esempio le strategie di serraggio a bassa reazione e le funzioni a livello di controller, richiedono licenze distribuite attraverso il sistema di gestione delle funzionalità (Functionality Management System, FMS). Nonostante sia possibile configurare le funzioni senza licenze specifiche, l'assegnazione e l'utilizzo di tali funzionalità richiede l'installazione delle licenze corrette sul controller. Fare riferimento a Licenze (FMS) per informazioni dettagliate sulle licenze.

Un serraggio multistep è un serraggio suddiviso in più fasi. Il numero e il tipo di fasi dipendono dal serraggio da effettuare. Un programma di serraggio multistep è altamente configurabile, e può includere funzioni di monitoraggio e limitazioni.

La strategia di serraggio multistep non è stata implementata per strumenti STB.

## Tutorial sulle basi del prodotto

https://www.youtube.com/watch?v=x1PbTNkwzuE

In questa sezione

- Interfaccia GUI multistep
- Fasi di serraggio
- Monitoraggio fase
- Limitazioni fase
- Reporter dei risultati
- Aggiunta di un programma multistep
- Rimozione di un programma multistep
- Impostazioni per un programma multistep
- Utensili STB e multistep