# Programvara

Versionsnumret av två versioner av programvara som finns på styrenheten POWER FOCUS 6000 finns under fliken Programvara.

Det är bra att installera en andra programversion av styrenhetens program vid uppgradering av flera styrenheter. När produktionen är klar att gå över till det uppgraderade programmet, kan den nya programversionen aktiveras lokalt på styrenhetens gränssnitt, från en fjärrdator med webbgränssnittet, eller med ToolsTalk.

En ny programvarudistribution kan installeras antingen genom att ansluta en USB-flash-enhet med programmet till styrenhetens USB-port eller med hjälp av webbgränssnittet.

Programuppdateringen är endast synlig när du bläddrar till styrenhetens gränssnitt från en dator. När en masslagringsenhet med en giltig programversion sätts in i USB-porten, visas en uppmaning att uppdatera programvaran.

Filen för uppdatering av programvara får inte packas upp och måste lagras i en mapp med namnet PFImages i roten på USB-flash-enheten.

Ett oväntat fel under programuppgraderingen kan leda till förlust av data.
Innan några programversioner uppgraderas rekommenderas en säkerhetskopiering av styrenhetens konfiguration genom export av ”All styrenhetsinformation”.

Relevant information

- Exporterar ”All styrenhetsinformation”

I detta avsnitt

- Uppdatera program för styrenhet via USB
- Uppdatera styrenhetens program via webbgränssnitt
- Aktivera programvaran i styrenheten