# Einstellungen für ein Multistep-Programm

## Allgemeine Einstellungen

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Bezeichnung | Ein benutzerdefinierter Name für das mehrstufige Programm
Drehrichtung | Drehrichtung der Gewinde, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn.
Löseprogramm | Gibt an, ob ein Löseprogramm verfügbar ist. Wählen Sie aus der Liste der im Controller verfügbaren Löseprogramme aus.
Typ | Typ des Programm, entweder Anziehen oder Lösen.
Programmstart | Gibt das Drehmoment für die Generierung eines Ergebnisses an. Bleibt das Feld leer, wird das Ergebnis jedes Mal generiert, wenn das Werkzeug gestartet wird. Andernfalls wird das Ergebnis nur vom eingestellten Drehmomentpegel generiert.
Max Drehmoment programmieren | Gibt den Drehmomentwert an, der ein mehrstufiges Verschraubungsprogramm stoppt. Das Signal 168 - Programmende ist richtig, wenn nach einem mehrstufigen Verschraubungsprogramm Maximales Drehmoment programmieren erreicht wurde und Programmendeszeit abgelaufen abgelaufen ist. Der Standardwert für Max. Drehmoment programmieren ist das max. Drehmoment des Werkzeugs * 0,03.
Programmendeszeit abgelaufen | Gibt den Zeitwert (in Sekunden) an, der eine mehrstufige Verschraubung stoppt. Das Signal 168 - Programmende ist richtig, wenn nach einem mehrstufigen Verschraubungsprogramm Maximales Drehmoment programmieren erreicht wurde und Programmendeszeit abgelaufen abgelaufen ist. Die Standardeinstellung für das Programmendeszeit abgelaufenbeträgt 0 Sekunden.
TrueAngle-Ausgleich | Schaltet den True-Angle-Ausgleich ein oder aus (standardmäßig aus).
NOK bei Auslöser verloren | Die Einstellung „NOK bei Auslöser verloren“ bestimmt, ob beim letzten Schritt der Startknopf am Werkzeug vor Erreichen des vorgesehenen Zustands losgelassenen werden darf. Optionen für diese Einstellung sind Ein oder Aus. Aus - Wenn beim letzten Schritt der Startknopf vor dem Erreichen des vorgesehenen Zustands losgelassen wird, führt dies zu einer OK-Verschraubung, wenn alle anderen Bedingungen erfüllt wurden. Ein (Standardeinstellung) - Bei jedem Schritt wird das Loslassen des Startknopfs vor dem Erreichen der Sollbedingung als Fehler bewertet und führt zu einer NOK-Verschraubung.

## Befestigungs-Tuning

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Befestigungs-Tuning verwenden | Auswählen, ob Befestigungs-Tuning ein- oder ausgeschaltet sein soll.
Getriebeübersetzung | Der Wert für die Getriebeübersetzung muss zwischen 0,5 und 4,0 liegen.
Effizienz-Tuning | Der Wert für das Effizienz-Tuning muss zwischen 0,5 und 1,0 liegen.

## Programmüberwachung

Winkel
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Aktiviert | Schaltet die Winkelüberwachung für das gesamte Programm Ein oder Aus. Wenn Aktiv in Stufen und Startdrehmoment leer gelassen werden, startet die Winkelüberwachung beim Programmstart.
Aktiv in Stufen | Legt einen Bereich von Schritten fest, in dem diese Überwachung gültig ist: Wenn kein Startschritt angegeben ist, beginnt diese Überwachung beim Programmstart. Wenn kein Endschritt angegeben ist, stoppt diese Überwachung beim letzten Schritt des Programms.
Typ | Typ der Winkelüberwachung. Wählen Sie zwischen: Hoher Winkel: Der höchste Winkel, der während der Überwachung erreicht wird Winkel bei Spitzenmoment: Der Winkel an dem Punkt, an dem das höchste Drehmoment während der Überwachung erreicht wurde (Nicht verfügbar für STB-Werkzeug) Abschalt-Winkel: Der Winkel am Abschaltpunkt der Stufe Winkel am Ende: Der Winkel am Ende der Überwachung, einschließlich der Bremse, falls aktiv.
Startdrehmoment | Legt den Wert des Auslösedrehmoments für die Winkelüberwachung fest. Bei STB-Werkzeugen wird Startdrehmoment nur in der Verschraubungsrichtung aktiviert, wenn ein Verschraubungsprogramm ausgeführt wird; und nur in Löserichtung beim Ausführen eines Löseprogramms.
Unterer Grenzwert | Legt den unteren Grenzwert für die Winkelüberwachung (Programm) fest.
Oberer Grenzwert | Legt den oberen Grenzwert für die Winkelüberwachung (Programm) fest.

Drehmoment
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Aktiviert | Schaltet die Drehmomentüberwachung für das gesamte Programm Ein oder Aus. Wenn Aktiv in Stufen frei bleibt, beginnt die Drehmomentüberwachung beim Programmstart.
Aktiv in Stufen | Legt einen Bereich von Schritten fest, in dem diese Überwachung gültig ist: Wenn kein Startschritt angegeben ist, beginnt diese Überwachung beim Programmstart. Wenn kein Endschritt angegeben ist, stoppt diese Überwachung beim letzten Schritt des Programms.
Typ | Typ der Drehmomentüberwachung: Spitzendrehmoment: das höchste Drehmoment, das während der Überwachung erreicht wurde. Abschaltdrehmoment: Das Drehmoment am Abschaltpunkt der Stufe.
Unterer Grenzwert | Legt den unteren Grenzwert für die Drehmomentüberwachung (Programm) fest.
Oberer Grenzwert | Legt den oberen Grenzwert für die Drehmomentüberwachung (Programm) fest.

Zeit
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Aktiviert | Schaltet die Zeitüberwachung für das gesamte Programm Ein oder Aus. Diese Überwachung prüft, ob die Zeit innerhalb der festgelegten Grenzwerte liegt.
Aktiv in Stufen | Legt einen Bereich von Schritten fest, in dem diese Überwachung gültig ist: Wenn kein Startschritt angegeben ist, beginnt diese Überwachung beim Programmstart. Wenn kein Endschritt angegeben ist, stoppt diese Überwachung beim letzten Schritt des Programms.
Startdrehmoment | Legt den Wert des Auslösedrehmoments fest, bei dem diese Überwachung starten soll.
Unterer Grenzwert | Legt den unteren Grenzwert für die Zeitüberwachung (Programm) fest.
Oberer Grenzwert | Legt den oberen Grenzwert für die Zeitüberwachung (Programm) fest.

## Programmeinschränkungen

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Maximale Zeitspanne | Wert in Sekunden. Diese Einschränkung prüft die Gesamtdauer der Verschraubung. Wird der Wert Zeit hoch überschritten, wird das Werkzeug sofort gestoppt. Die Zeit wird ab dem Start des Programms gemessen.
Oberer Drehmomentgrenzwert | Diese Einschränkung prüft das Drehmoment. Überschreitet das gemessene Drehmoment den Wert Drehmoment hoch, wird das Werkzeug sofort gestoppt.

Winkel
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Aktiviert | Schaltet die Winkelbeschränkung für das gesamte Programm Ein oder Aus. Diese Einschränkung prüft, ob der Winkel innerhalb der festgelegten Winkelgrenzwerte liegt.
Aktiv in Stufen | Legt einen Bereich von Schritten fest, in dem diese Einschränkung gültig ist: Wenn kein Startschritt angegeben ist, beginnt diese Einschränkung beim Programmstart. Wenn kein Endschritt angegeben ist, stoppt diese Einschränkung beim letzten Schritt des Programms.
Startdrehmoment | Legt den Wert des Auslösedrehmoments fest, bei dem diese Einschränkung starten soll.
Oberer Grenzwert | Legt den oberen Grenzwert für die Winkelbeschränkung (Programm) fest.

Zeit
Parameter | Beschreibung
--- | ---
Aktiviert | Schaltet die Zeiteinschränkung für das gesamte Programm Ein oder Aus. Diese Einschränkung prüft, ob die Zeit innerhalb der festgelegten Zeitgrenzwerte liegt.
Aktiv in Stufen | Legt einen Bereich von Schritten fest, in dem diese Einschränkung gültig ist: Wenn kein Startschritt angegeben ist, beginnt diese Einschränkung beim Programmstart. Wenn kein Endschritt angegeben ist, stoppt diese Einschränkung beim letzten Schritt des Programms.
Startdrehmoment | Legt den Wert des Auslösedrehmoments fest, bei dem diese Einschränkung starten soll.
Oberer Grenzwert | Legt den oberen Grenzwert für die Zeiteinschränkung (Programm) fest.

## Berichte

Hier können Sie auswählen, welche Werte (aus der Überwachung / Einschränkung) als Endwerte angezeigt werden sollen. Wählen Sie Hinzufügen, um einen Ergebnisbericht auszuwählen, der mit einem Programmüberwachungs- / Einschränkungswert verknüpft werden soll.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Reporter | Wählen Sie einen Ergebnisbericht aus.
Erzeuger | Wählen Sie aus, welche Überwachung / Einschränkung den Wert erzeugen soll.
Wert | Wählen Sie aus, welcher Wert vom ausgewählten Erzeuger angezeigt werden soll.

## Kurvenkonfiguration

Die Kurvenkonfiguration kann auf Programmebene oder für jeden Schritt erfolgen. Die Standardkonfiguration wird auf Programmebene festgelegt und kann bei Bedarf in jedem Schritt außer Kraft gesetzt werden.

Hier ermöglicht das Aktivieren dieser Funktion die Konfiguration auf Programmebene.

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Aktiviert | Ein: Aktiviert die Kurvenauflösungskonfiguration auf Programmebene. Aus: Die Kurvenaufzeichnung erfolgt mit der gleichen Auflösung für die gesamte Verschraubung. In diesem Fall sind die Kurvenpunkte gleichmäßig über die gesamte Verschraubung verteilt. Für jedes Zeitfenster (0,25 ms) werden in der Kurvenaufzeichnung zwei Werte (der minimale und der maximale Messwert) angezeigt. Die maximale Anzahl von Stichproben in einer Kurve beträgt 2000.
Sampling-Typ | Sampling-Zeit: Gibt an, wie oft Stichproben in der Kurbenverfolgung gespeichert werden sollen, indem eine Beispielzeit in ms angegeben wird. Sampling-Winkel: Gibt an, wie oft Stichproben in der Kurvenverfolgung gespeichert werden sollen, indem eine Stichprobe in Grad angegeben wird.
Sampling-Zeit | Wählen Sie die Sampling-Zeit aus der Dropdown-Liste aus (0,25 - 1000 ms)
Sampling-Winkel | Wählen Sie den Sampling-Winkel aus der Dropdown-Liste aus (0,25 - 20 Grad)

## Validierung

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Abgleich mit den Werkzeugwerten | Verwenden Sie Ein, wenn das Werkzeug bekannt ist, und stellen Sie Max. Drehmoment und Max. Drehzahl ein. Verwenden Sie Aus, wenn das Werkzeug unbekannt ist.
Werkzeug | Dropdownmenü zur Auswahl des Werkzeugs für den Abgleich.
Max. Drehmoment | Das maximale Drehmoment des abzugleichenden Werkzeugs
Max. Drehzahl | Die maximale Drehzahl des abzugleichenden Werkzeugs

Relevante Informationen

- Programmende = 168