# 이중 트랜스듀서 구성

FlexSystem 및 StepSync에 사용할 수 있습니다.

이중 트랜스듀서 | 설명
--- | ---
필요한 이중 토크 | 연결된 공구는 조임을 실행하려면 반드시 이중 토크 변환기 (비활성화되지 않음)를 갖추어야 합니다.
필요한 이중 각도 | 연결된 공구가 조임을 실행하려면, 이중 각도 변환기(비활성화되어 있지 않음)를 반드시 갖추어야 합니다.
추적시 보조 토크 | 보조 토크 변환기의 값이, 추적할 때 포함되어있는 경우의 토크입니다.
추적시 보조 각도 | 보조 각도 변환기의 값이 추적에 포함되는 경우의 각도입니다.
이중 토크 제한 사용 | 이중 토크 변환기 제한이 활성화된 경우에 해당됩니다.
최대 토크 차이 | 이중 토크 차이 제한에 대한 한계 값입니다.
이중 각도 제한 사용 | 이중 각도 변환기 제한이 활성화된 경우에 해당됩니다.
최대 각도 차이 | 이중 각도 차이 제한에 대한 한계 값입니다.