# 실시간 결과

실시간 결과 팝업 창은 하부의 네 개 창뿐만 아니라 상부에 있는 컨트롤러의 다른 가상 스테이션에서의 결과를 보여줍니다. 이에 대한 이유는 동시에 표시되는 동일한 가상 스테이션에 대해 두 가지의 다른 결과 보기를 선택할 수 있다는 것입니다.

결과 창을 선택하여 결과 창의 측면에 있는 화살표를 클릭해서 다른 결과 보기를 통해 이동할 수 있는 창을 열어주세요.

## 결과 보기 - 숫자

첫 번째 창은 결과를 숫자로 표시합니다.

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

A | 가상 스테이션 이름
B | 배치 시퀀스 이름
C | 배치 시퀀스 OK 배치는 녹색으로 표시됩니다. 진행 중인 배치는 노란색으로 표시됩니다. NOK 배치는 빨간색으로 표시됩니다.
D | 배치로 조임 OK 조임은 녹색으로 표시됩니다. 진행 중인 조임은 노란색으로 표시됩니다. NOK 조임은 빨간색으로 표시됩니다.
E | 결과 상태 NOK 조임은 실패한 조임에 대해 상세한 상태를 제공합니다.
F | 목표 토크/각도
G | 조임 프로그램 이름
H | 순서로 완료된 배치 수
J | 배치에서 완료된 조임 수
K | 조임 결과

## 결과 보기 - 높음-낮음 결과

그래픽은 결과가 높은지, 낮은지 또는 설정된 제한 내에 있는지를 보여줍니다.

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

A | 그래픽 디스플레이는 조임 프로그램에 대해 주어진 한계에 관해 조임 결과가 너무 높은지 또는 너무 낮은지를 표시합니다. 토크 값.
B | 결과 상태
C | 각도 값

조임이 NOK일 경우, 상세한 이유가 제공됩니다.

## 결과 보기 - 광범위한 결과

광범위한 결과 보기는 몇 가지 추가 조임 결과를 표시합니다.

두 번째 보기는 항상 식별자(VIN)를 표시합니다. 첫 번째 화면이 이미 매개변수로 가득 찬 경우, 남은 매개변수는 두 번째 화면에 표시됩니다.

## 결과 보기 - 식별자 문자열

이 결과 보기는 다수의 바코드 스캔에 포함된 식별자 문자열을 표시합니다.

## 결과 보기 - 추적

추적 결과 보기를 사용하면, 조임 프로그램 조정을 위해 조임이 어떻게 동작하는지 더 잘알 수 있습니다. 조임 전략에 따라, 추적은 다른 조임 매개변수를 표시합니다.

추적 결과는 두 개의 다른 그래프, 즉 토크/시간 및 토크/각도로 사용할 수 있습니다.

## 결과 보기 - 결과 보고자

목록에는 결과 보고자의 값이 표시됩니다. 프로그램 모니터/제한에 대해 정의된 결과 보고자가 있는 경우 해당 모니터/제한의 값이 보고됩니다. 프로그램 모니터/제한에 대해 정의된 결과 보고자가 없는 경우, 주 경로에서 가장 최근에 실행된 결과 보고자의 값이 보고됩니다.

동일한 유형의 여러 보고자가 프로그램에 정의된 경우, 평가 순서는 다음과 같습니다.

1. 프로그램 모니터/프로그램 제한에 대한 결과 보고자.

2. 주 경로에서 마지막으로 실행된 단계의 모니터/제한에 대한 결과 보고자.

해당 결과 보고자에 의해 설정된 다단계 결과의 최상위 레벨의 값:

- 결과 보고자 최종 각도에 의해 설정된 최종 각도

- 결과 보고자 최종 토크에 의해 설정된 최종 토크

- 결과 보고자 전류에 의해 설정된 전류

이 섹션에서

- 프로토콜 상태 보기