# 仮想ステーションのプロトコルウィンドウの構成

仮想ステーションメニューのタブ [プロトコル] で、使用中の現在のライセンスに応じて利用可能な通信プロトコルのリストを見つけます。Open Protocol は、すべてのライセンスで利用可能です。

ILM Protocol 機能にアクセスするには、ILM Adapter ユーザーガイドを参照してください。

Open Protocol を介して機能にアクセスするには、各仮想ステーションの固有ポートを定義する必要があります。

1. Open Protocol スイッチを [オン] にします。

2. サーバーのポート番号 を入力します。

3. 通信タイムアウト値を 15 ～ 60 秒の範囲で入力します。

4. PLCインデックス値を1〜6の範囲で入力します。

   PLC インデックスは、共有メモリ内で Open Protocol のコマンドが書き込まれる場所をマッピングするために使用されます。既定値は 1 ですが、1 ～ 6 の値を入力できます。

5. クライアントへの接続が失われたときに適用されるアクションを選択します。

   切断設定は、接続エラーが発生したときに適用されるアクションをコントロールします。

   - なし - 締め付けプログラムが正常に続行します。

   - ロックツール - ツールは、現在の締め付けを正常に終えた後にロックされます。

   - タスクの割当解除 - 進行中の作業を終えた後に締め付けが終了します。タスクが終了後に削除されるプレーンの締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを除きます。

   - ツールを常時ロック - 結果にかかわらず、ツールは、現在の締め付けを終えた後にロックされます。

6. レガシーカウンタを使用

   レガシカウンタ設定では、シーケンスのすべての締め付けをカウントし、その数値を二次システムに出力します。この設定を有効にするには、レガシーカウンタを使用をはいに設定します。

7. MID0015 選択した識別番号をエコーする

   この設定により、[MID0015 Echo 選択による識別番号] が [はい] に設定されている場合に、MID0015 PSET_SELECTED で選択された識別番号の値に応答できます。それ以外の場合は、実際の締め付けプログラム ID が送信されます。

8. MID2500緩めプログラム

   この設定により、リストからMID2500緩めプログラムを選択できます。

9. 準備ができたら[適用]をタップまたは選択します。

SoftPLC インデックス の既定値は常に 1 で、使用中かどうかを確認するチェックは行われないため、仮想ステーションの追加時に同じインデックスが複数回構成されるようにシステムを構成している可能性があります。この場合、Soft PLC は、受信 MID がどの仮想ステーションから発信されているかを判断できません。