# Allmän virtuell station

I Allmän virtuell station kan olika specifika resultatrapporter och åtdragningsinställningar sparas. Olika filter kan skapas och filtrera bort specifika resultat. Under Åtdragningsinställningar kan du till exempel ställa in verktygets beteende vid upplåsning. Dessa konfigurationer kan sedan tilldelas virtuella stationer.

## Lägga till och redigera en konfiguration

1. I menyn Konfigurationer, klicka på fliken Allmän virtuell station, och klicka på plus-tecknet i övre högra hörnet.

2. Ge den nya konfigurationen ett namn och klicka på Redigera.

3. I fönstret Resultatfilter för rapportering, ställ omkopplaren på, På för de parametrar du vill inkludera i resultaten. Som standard är alla parametrar satta till På.

   Om du aktiverar ett resultatfilter kommer resultatet inte att skickas, men det visas fortfarande på styrenheten.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Resultatfilter för rapportering:

   - Lossning

   - Räkna upp batch

   - Räkna ned batch

   - Återställ batch

   - Gå förbi åtdragningsprogram

   - Avbryt sekvens

   - Avbryt sekvens som inte har startats

   - Återställ batchsekvens

4. I fönstret Åtdragningsinställningar anger du värden för de parametrar som visas, där så behövs. Som standard är alla parametrar satta till Av.

   Följande parametrar kan ställas in i sektorn Åtdragningsinställningar:

   - Lås upp verktyget vid lossning – ser till att verktyget är låst efter en NOK-åtdragning.

   - Inaktivera lossning – ser till att en operatör inte lossar en skruv för vilken processen inte tillåter lossning.

   - Inaktivera åtdragning – ser till att en operatör inte drar åt en skruv för vilken processen inte tillåter åtdragning.

Lås upp verktyg vid lossningsalternativ
Lås upp verktyget vid OK lossning | Beskrivning
--- | ---
Av | Ett inaktiverat verktyg förblir inaktiverat oavsett lossningsstatus.
OK | Ett inaktiverat verktyg låses upp när en OK-lossning har utförts.
Alltid | Ett inaktiverat verktyg låses upp när en lossning har utförts, oavsett läsningsstatus.

Alternativ för inaktiverad lossning
Inaktivera lossning | Beskrivning
--- | ---
Av | Inaktivera lossning är AV. Det går alltid att lossa en skruv.
Vid åtdragning OK | Inaktivera lossning för åtdragningsresultat OK. En operatör kan inte lossa en skruv som avslutats med åtdragningsresultat OK.
Vid åtdragning NOK | Inaktivera lossning för åtdragningsresultat NOK. En operatör kan inte lossa en skruv som avslutats med åtdragningsresultat NOK.
Alltid | Inaktivera lossning är alltid PÅ. En operatör kan aldrig lossa en skruv.

Alternativ för inaktiverad åtdragning
Inaktivera åtdragning | Beskrivning
--- | ---
Av | Inaktivera åtdragning är AV. En operatör kan alltid dra åt en skruv.
Vid åtdragning OK | Inaktivera åtdragning efter åtdragningsresultat OK – en operatör kan inte dra åt en annan skruv om den aktuella åtdragningen avbröts trots att resultatet var OK.
Vid åtdragning NOK | Inaktivera åtdragning efter åtdragningsresultat NOK. En operatör kan inte dra åt en annan skruv om den aktiva åtdragningens resultat var NOK.
Efter varje åtdragning | Inaktivera åtdragning aktiveras efter varje åtdragning. En operatör kan inte dra åt en annan skruv förrän den aktuella åtdragningen har avslutats.

## Tillåter ett inaktiverat verktyg att låsa upp efter lossning

- I den virtuella stationskonfiguration som är inställd på den virtuella station där verktyget är anslutet ställer du in Lås upp på lossning till På OK eller Alltid.

För att aktivera ovanstående inställning måste följande villkor uppfyllas:

- Parametern Inaktivera lossning kan inte vara inställd på Av eller Alltid.

- Parametern Inaktivera lossning kan inte ställas in på samma värde som Inaktivera åtdragning.

- Åtdragningsprogrammet som används måste ha lossning aktiverad.

När verktyget är låst för antingen åtdragning eller lossning på grund av ett inaktiveringsläge, kan det låsas upp av någon av följande insignaler:

- Masterupplåsning – 10005

- Lås upp verktyget när det är klart – 10059

Upplåsning av ett inaktiverat verktyg genom insignaler fungerar inte om Lås verktyg vid lossning är inställt på Alltid.

## Tilldela en konfiguration till en virtuell station

Varje virtuell station kan ha sin egen konfiguration i samband med sig, eller flera virtuella stationer kan dela samma konfiguration. För att en konfiguration ska verkställas måste den tilldelas en virtuell station.

1. Gå till den menyn Virtuell station och välj den virtuella station som du vill tilldela konfigurationen till.

2. Under Allmän kommer den första konfigurationen för Allmän virtuell station att väljas som standard. Klicka på konfigurationsnamnet.

3. I pop-up-fönstret, välj önskad konfiguration från listan. Popup-fönstret kommer att stängas när valet gjorts.

I detta avsnitt

- Konfigurering av inställningar för resultatvisning