# ToolsTalk接続の構成

ToolsTalk にコントローラーを接続するには、コントローラー上の ToolsTalk プロトコル設定を構成して有効にします。

1. ホームビューで、[設定]タブを選択します。次に、左側で[サーバー接続]を選択します。

2. ToolsTalkウィンドウで、次のパラメーターを設定します：

   フィールド | 説明
   --- | ---
   オン/オフ | ToolsTalk サーバーとの通信を有効/無効にします
   サーバーポート | ToolsTalk サーバーポート
   サーバーホスト | ToolsTalk サーバーの IP アドレス

3. 適用を選択します。

ToolsTalk接続ステータスを表示するには、[結果]アイコンを選択し、[ライブ結果]ビューに移動します。次に、ボタンを選択します。表示されるダイアログボックスで、[サーバー接続]タブを選択します。

ToolsTalkの構成方法については、ToolsTalk 2ユーザーガイドを参照してください。

関連情報

- プロトコルステータスの表示