# Identificador de paso - 104

Señal de salida para enviar una cadena escaneada desde un escáner a un dispositivo externo.

Nombre en SoftPLC: BARCODE_ID_PASSTHROUGH

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Cadena | 8 | 800

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: FALSO

- E/S internas: FALSO

- Panel de operario: FALSO

- Funciones de herramienta: FALSO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: FALSO

- Etiqueta TLS: FALSO

- Extensor de E/S: FALSO